
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Technologické zariadenia do pekárenskej výroby

	Obstarávateľ:
	Sympl. Market, s.r.o.,
Pod Urpínom 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 577 889, DIČ: 2023043440
Tel.: +421908931405, info@symplmarket.sk




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:  Etážová pec s príslušentvom vrátane (osadzovací automat a vysávač) 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Inštalovaný elektrický príkon 6,3 kW
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Inštalovaný tepelný príkon 200 kW
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Zdroj pre tepelný príkon – zemný plyn
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Plynový horák s plynulou reguláciou výkonu
	/vyplní uchádzač/

	5. 
	Teplonosné médium – termoolej 
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Rozmer pečnej plochy 1800x2400mm
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Počet etáží 6
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Zaparovací agregát pre každú etáž samostatne 
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Automatický programovateľný dotykový panel 
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Automatické pneumatické otváranie dvierok a odťahov
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Certifikovaný spalinový trojvrstvý komín 
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Klampiarske potrubie pre odťah pary a digestor
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Osadzovací automat:
· Inštalovaný elektrický príkon 6,3 kW
· Rozmer osadzovanej pečnej plochy 1800x2400mm
· Plne automatický elektrický pohyb v ose X a Y
· Počet obsluhovaných etáží 6
· Automatické vysávanie etáží pri každom vypečení
· Automatická vlažiaca lišta 
· Spustenie funkcionalít ovládacieho panelu pece osadením produktov pomocou osadzovacieho automatu 
· Automatické rolovanie a krokovanie látky osadzovacieho automatu pri osadzovaní aj vypekaní produktov 
· Kompatibilita s etážovou termoolejovou pecou

	/vyplní uchádzač/
	

	14.
	Vysávač pre osadzovací automat:
· Automatické vysávanie etáží pri každom vypečení
· Inštalovaný elektrický príkon 7,5 kW 
· Zberná nádoba pre odpad  

	/vyplní uchádzač/

	2. Stroj / zariadenie:   Zrecí box na chlieb 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ chladiva R449A
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Inštalovaný elektrický príkon 12 kW
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Vonkajšie rozmery 2400x7300x2630mm (ŠxHxV)
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Interiérové prevedenie – nerez
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Vonkajšie prevedenie lak s nerezovým pásom o výške 300mm nad podlahou
	/vyplní uchádzač/

	6. 
	Hrúbka PUR panelov – 80mm
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Nerezová podlaha s plechom o hrúbke 3mm
	/vyplní uchádzač/

	8.
	1x jednokrídle dvere 900x2000mm (ŠxV)
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Rozsah teploty +2C až +8C

	/vyplní uchádzač/

	10.
	Plocha výparníku 40 m2
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Nepriama cirkulácia vzduchu
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Ovládanie dotykovým programovateľným panelom

	/vyplní uchádzač/

	3. Stroj / zariadenie:  Preklápač cesta vrátane hrdla 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ zariadenia - stolový preklápač / plnič vaní
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Nosnosť T602S 600 kg / T1000S 1000 kg
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Vlastná hmotnosť cca T602S 480 kg / T1000S 640 kg
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Elektrické napájanie 400 V
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Inštalovaný elektrický príkon 0,8 kW
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Orientačné rozmery zariadenia 1373x1993x2741mm (ŠxHxV)
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Mobilná nerezová nosná konštrukcia
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Určenie na bezpečné a rýchle vyklápanie kotlov s cestom
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Použiteľnosť pre všetky bežné kotlové vozíky
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Plynulé odovzdanie cesta do vane, normovozíka alebo na pracovný stôl
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Jednoduchá obsluha a optimalizácia výrobného procesu
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Bezpečnostné vyhotovenie s nezávisle overenou bezpečnosťou
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Vyhotovenie spĺňajúce požiadavky HACCP
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Voliteľné tesnenie kotla pre tekuté cestá
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Voliteľná stolová váha, obslužný stupienok a zariadenie na vyprázdnenie kotla s ochranným oplotením
	/vyplní uchádzač/

	4. Stroj / zariadenie:  Špirálový miesič s príslušenstvom 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ zariadenia - špirálový hnetač SPV 22
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Pripojovací výkon 21 kVA
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Inštalovaný výkon motora 13,1 kW
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Celková hmotnosť zariadenia 1515 kg
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Hmotnosť prídavného kotla 195 kg
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Maximálne rozmery zariadenia 944x1497x2010mm (ŠxHxV)
	/vyplní uchádzač/

	  7.
	Výška stroja v pracovnej polohe 1470 mm
	/vyplní uchádzač/

	  8.
	Maximálna výška pri zdvihnutej hlavici 2010 mm
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Priemer kotla 840 mm
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Výška hornej hrany kotla cca 883,5 mm
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Výška pojazdného kotla cca 957 mm
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Voľný pracovný priestor nad kotlom 500 mm
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Výmenný kotol na pojazdnom podvozku
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Elektrické pripojenie v hornej časti stroja
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Príprava na kotvenie do podlahy otvormi s priemerom 18 mm
	/vyplní uchádzač/

	5. Stroj / zariadenie:  Inštalácia zariadení (inštalačné práce):

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-           Logistika a príprava dodávky zariadení
-	Prevzatie, kontrola a evidencia dodávok
-	Dočasné uskladnenie (staging sklad dodávateľa)
-	Zabezpečenie manipulácie a presunu zariadení na miesto inštalácie
-	Fyzická inštalácia zariadení
-	Zapojenie do infraštruktúry
-	Konfigurácia zariadení
-	Funkčné testy jednotlivých zariadení
-	Verifikácia zapojení a kvality
-	Inštalačná a užívateľská dokumentácia
-	Likvidácia obalových materiálov (kartóny, plasty, výplne)
-	Odvoz a ekologická likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou
-	Udržiavanie čistoty miesta inštalácie počas prác
	/vyplní uchádzač/

	6. Stroj / zariadenie:  Automatizácia:

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-	Analýza výrobného procesu – zmapovanie súčasného a cieľového toku výroby od prípravy cesta až po upečenie výrobkov a identifikácia úzkych miest
-	Procesná a dispozičná schéma – znázornenie nadväznosti zariadení, pohybu cesta, kotlov, vozíkov, výrobkov a obsluhy
-	Integrácia technologických zariadení – popis zapojenia miesiča, preklápača, zrecieho boxu, osadzovacieho automatu, vysávača a etážovej pece do jedného výrobného procesu
-	Rozsah automatizácie – určenie automatických, poloautomatických a manuálnych operácií vrátane vzájomných blokovaní a spúšťania nadväzujúcich procesov
-	Riadenie receptúr a výrobných programov – nastavenie parametrov miesenia, zrenia, osádzania, zaparovania a pečenia podľa jednotlivých výrobkov
-	Komunikačné a dátové prepojenia – popis rozhraní, komunikačných protokolov, výmeny údajov a možností prepojenia s ERP, skladovým alebo výrobným systémom
-	Monitoring a vysledovateľnosť výroby – sledovanie výrobných dávok, teplôt, časov, programov, spotreby energií, alarmov a prevádzkových stavov
-	Bezpečnosť, hygiena a údržba – bezpečnostné zóny, núdzové zastavenie, HACCP, čistiace režimy, servisné intervaly a evidencia údržby
-	Prevádzkové a poruchové scenáre – štandardná výroba, zmena výrobku, manuálny režim, výpadky zariadení, energií alebo komunikácie a obnovenie prevádzky

	/vyplní uchádzač/





Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	1. Etážová pec s príslušentvom vrátane (osadzovací automat a vysávač)
	
	1
	

	Typové označenie:



	 2. Zrecí box na chlieb
	
	1
	

	Typové označenie:



	3. Preklápač cesta vrátane hrdla
	
	1
	

	Typové označenie:


	4.  Špirálový miesič s prílsušenstvom
	
	1
	

	Typové označenie:


	5. Inštalácia zariadení (inštalačné práce):
	
	1
	

	

	6. Automatizácia:
	
	1
	

	

	Celková cena v EUR bez DPH 
	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1

Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









