
	Názov obstarávateľa:
	HOTOVKY FOOD s.r.o.

	IČO: 
	53965795

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia mäsovýroby 

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/


	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Dávkovacia,  uzatváracia  linka a etiketovacia linka

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	1 x Linka s automatizovanou Plničkou na tekutiny a husté zmesi, obsahujúca min 2 dávkovacie hlavice.

s presnosťou plnenia +/-1 až 5 ml/g + systém na dopĺňanie zmesi do linky. 

Rozsahy dávkovania minimálne v uvedenom rozsahu : od 10 -500ml 

Presnosť dávkovania: +/-1 až 5ml v závislosti od typu granulátu, zmesi).

Produktivita min 10-14 ks/minútu
	/vyplní uchádzač/

	1x Linka s  automatizovanou Plničkou na plnenie omáčok, tekutín a podobných zmesí. Plnička obsahujúca min 2 dávkovacie hlavice 
Presnosť  plnenia +/-1 až 5 ml/g  + systém na dopĺňanie zmesi do linky. 

Produktivita min 10-14 ks/minútu

Snímač hladiny na monitorovanie výšky hladiny zmesi v obale a možnosť automatického dopĺňania zmesi, pre dodržanie nadstavenej úrovne naplnenia
	/vyplní uchádzač/

	1x Vibračná plnička so stieracím anti-stick mechanizmom, s vynášacím dopravníkom,  min 4 ks vibračných plničiek s vynášacími dopravníkmi min 4ks. 

Dávkovací systém: vibračný mechanizmus prepojený s váhou. Počet dávkovacích hláv – min 2. Rozsah dávkovanie min v uvedenom rozpätí: 10-500 kg v závislosti od mernej hmotnosti granulátu/zmesi. Objem zásobníka – min 25l.  Presnosť dávkovania: +/-1 až 10 g v závislosti od hmotnosti granulátu, zmesi). Produktivita: min 8-12ks/minútu.
	/vyplní uchádzač/

	1 x Kombinačná váha
 obsahujúca min 10 dávkovacích hláv s možnosťou kombinovania jednotlivých navážok z viacerých vážiacich zásobníkov. Vhodné na váženie potravinových  zmesi, granulátov. Obsahuje riadiaci systém, ktorý vyhodnocuje všetky namerané hodnoty + vynášací dopravník k tejto váhe. 

Dávkovací systém: vibračný mechanizmus prepojený s váhou

Rozsahy dávkovania minimálne v uvedenom rozsahu : od 10 -500g v závislosti od mernej hmotnosti granulátu/zmesi. Presnosť dávkovania: +/-1 až 5 g (v závislosti od hmotnosti granulátu, zmesi).
	/vyplní uchádzač/

	Dopravníky medzi jednotlivými linkami
	/vyplní uchádzač/

	2 x  - Kontrolná automatizovaná váha s možnosťou vyradenia naplnených obalov ktoré nespĺňajú nadstavené parametre
Rozsah váženia min v uvedenom rozpätí : 2-2000 g

Dielik váhy : 0,1g

Min produktivita : 80 ks /min
Povolená odchýlka váhy +-0,4g

Metóda vyradenia – odklonenie na vedľajšiu plošinu
	/vyplní uchádzač/

	1x Uzatváracia linka na sklenené poháre s hliníkovými viečkami, s možnosťou nadstavenia rôznych veľkostí, min 3 veľkosti obalov

Produktivita min v uvedenom rozsahu: 10-14 ks/min

Obsahuje automatické podávanie viečka 

Materiál vyhotovenia –nerez
	/vyplní uchádzač/

	2 x  Uzatváracia linka na plechovky s možnosťou nadstavenia rôznych veľkostí, min 3 veľkosti + rozraďovací dopravník k týmto uzatváracím linkám

Produktivita min v uvedenom rozsahu: 12-18 ks/min

Obsahuje automatické podávanie viečka

Materiál vyhotovenia – nerez 
	/vyplní uchádzač/

	1 x Čistiaca stanica na plechovky 
Min šírka dopravníka: 100 mm
Obsahuje zbernú plochu na nečistoty

Produktivita min v uvedenom rozsahu minimálne 8-16ks/min
	/vyplní uchádzač/

	1 x Čistiaca stanica na sklenené poháre 
Min šírka dopravníka: 100 mm
Obsahuje zbernú plochu na nečistoty

Produktivita min v uvedenom rozsahu minimálne 8-16ks/min
	/vyplní uchádzač/

	1 x  Etiketovacia linka na automatizované etiketovanie rôznych  obalov, možnosť tlače aj qr kódov, tlačiarňou dátumov , možnosť nadstavenia aj iných údajov na tlač, ako je šarža výrobku

Produktivita min v uvedenom rozsahu : 15-22 ks/min 

Presnosť lepenia etikety uvedenom rozsahu: +-1 až 2 mm
	/vyplní uchádzač/

	3 x  zberné rotačné stoly  

3 x Zoraďovacie rotačné stoly

Možnosť nadstavenia rýchlosti rotácie

Min priemer rotačnej časti : 900 mm 
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Kockovačka mäsa

	Množstvo:
	1 kus


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Kockovačka mäsa profesionálna vhodná hlavne pre spracovateľov mäsa s možnosťou konfigurácie- rezanie kociek, prúžkov, plátkov. 
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť rezania mäsa, údenín, rýb, syrov, vajec, zeleniny, ovocia.  
	/vyplní uchádzač/

	S možným výkonom max 850 kg/h
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Sterilizačný autokláv  s príslušenstvom

	Množstvo:
	1


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	sterilizačný autokláv, s možnosťou voľby procesu medzi parným a sprchovým cyklom.  Maximálny rozmer 1300x5000 mm. Možnosť voľby S možnosťou sterilizácie potravinárskych výrobkov v obaloch : plechovky, sklené poháre, mäkké obaly- sáčky, misky. 
	/vyplní uchádzač/

	Motorická zavážacia reťaz potrebná pre manipuláciu vozíkov vstupu a výstupu vozíkov do autoklávu
	/vyplní uchádzač/

	Sada laboratórneho snímača obsahujúca sondu na meranie teploty – 1 sada
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaci systém - ovládací panel s programom pre prezeranie protokolov, tlač protokolov, grafov. Komunikačný systém medzi PC a riadiacim panelom. Možnosti programovania výrobných cyklov 
	/vyplní uchádzač/

	Koše autoklávu s možnosťou otvárateľnej jednej steny s max výškou 950mm a max šírkou 820mm, v celkovom počte 16ks košov
	/vyplní uchádzač/

	Preložka- ložná doska  z polypropylénu s otvormi v priemere maximálne do 25 mm, odolná voči vysokým teplotám, s max rozmermi 800x920 mm a hrúbkou maximálne do 4mm. V počte 160 ks ložnej dosky
	/vyplní uchádzač/

	Manipulačné podvozky pre koše autoklávu s min  dĺžkou 900mm a šírkou min 700 mm
	/vyplní uchádzač/

	Parný kotol s príslušenstvom. S parným výkonom min 400 kg/h, s min objemom vody 65l. príslušenstvo: economizér, predhrievanie pary, integrovaná napájacia nádrž, plošina ku kotlu
	/vyplní uchádzač/

	Horák a príslušenstvom, na zemný plyn / propán butan s min výkonom 44 kW, s max hmotnosťou do 45 kg
	/vyplní uchádzač/

	Plynové príslušenstvo
	/vyplní uchádzač/

	Vzduchový kompresor s min tlakom 6,5Bar, max hladinou hluku do 63 dB(A) ,  príslušenstvo vzdušník vertikálny, poistný ventil, redukčný ventil
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Vákuová plnička

	Množstvo:
	1 kus


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Kontinuálna vákuová plnička vhodná pre surové mäso 
	/vyplní uchádzač/

	Min rýchlosť porciovania: 300 porcií/min
	/vyplní uchádzač/

	Rozsah porcovania min od  5g
	/vyplní uchádzač/

	Presnosť porcovania max  +- 0,2 g
	


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	PH meter digitálny

	Množstvo:
	1 kus


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Digitálny PH meter – s možnosťou pripojenia na PC a prenos dát, sonda elektróda, Licencia 
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Multifunkčný zmrazovač, schladzovač, rozmrazovač

	Množstvo:
	1 kus


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Multifunkčný zmrazovač, schladzovač, rozmrazovač 
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť automatického alebo manuálneho schladenia, zmrazenia, rozmrazenia
	/vyplní uchádzač/

	Ovládací panel, možnosť ukladania dát
	/vyplní uchádzač/

	Bezpečné rozmrazovanie , ktoré zabraňuje rastu baktérií, možnosť regulácia vlhkosti
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita pre schladzovač  min 80kg/ cyklus
	/vyplní uchádzač/

	zmrazovač min 60 kg/cyklus
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Kuchynské vybavenie

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Multifunkčná panvica s objemom min 150l- 2 ks : 

 s možnosťou regulácie teploty až do max 250° C, min 4 bodová teplotná sonda, elektronická riadiaca jednotka, integrované vypúšťanie vane  bez nutného sklápania  a  s príslušenstvom: varné koše min 4 ks , rošty min 4 ks rameno na automatický zdvih košov, špachtľa veľká 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Multifunkčná panvicas miešadlom s objemom min 150l – 1 ks : 

s možnosťou regulácie teploty až  do max 250° C, integrované vypúšťanie vane  bez nutného sklápania, elektronická riadiaca jednotka, miešací systém s nastaviteľnou rýchlosťou  min 5 ot/min. a  s príslušenstvom: min 4 bodová teplotná sonda, integrovaná ručná oplachová sprcha, integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Varidlo indukčné 1 ks:
s 2 varnými zónami, priemer varnej zóny max 350 mm    
	/vyplní uchádzač/

	Varidlo indukčné 1 ks:
so 4 varnými zónami, priemer varnej zóny max 350 mm    
	/vyplní uchádzač/

	Kotol el. inteligentný s objemom min 400 l – 2 ks:

S možnosťou nadstavenia teploty, alebo výkonu s presnosťou na 2°C, možnosť nadstavenia programov : udržiavanie teploty, nočné varenie, sous-vide, sterilizácia, integrovaná tlaková sprcha na čistenie
	/vyplní uchádzač/

	Konvektomat 1 ks:
s integrovanou teplotnou sondou, možnosť nadstavenia horúceho vzduchu max 270°C, možnosť varenia v pare + príslušenstvo : 1x sprcha na umývanie varnej komory konvektomatu +  1x Nerezový vozík na zavážanie produktov s klietkou min 18 zásuvov 
	/vyplní uchádzač/

	Umývačka čierneho riadu 1 ks  s príslušenstvom

Spotreba vody max 7l/ cyklus, termostop pre zaručenú teplotu oplachu, filtračný systém. 

Príslušenstvo: nerezový kôš do umývačky s min šírkou 1200mm, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku príslušenstvo- držiak plechov  nerez -2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Vozík na gastro nádoby nerezový 3 ks:

 s možnosťou min 14 zásuvok , poistný záver proti vypadnutiu nádob, s min šírkou vozíka 600 mm, 4 kolieska a z toho 2 možnosť brzdenia    
	/vyplní uchádzač/

	Vozík na gastro nádoby nerezový 5 ks:
14 zásuvok ,rozmer 380x550x1735mm ( šxhxv), 4 kolieska a z toho 2 možnosť brzdenia   
	/vyplní uchádzač/

	Vozík manipulačný 2ks:

 plošinový, 4 kolieska s min šírkou 950mm a nosnosť min 300kg 
	/vyplní uchádzač/

	Vozík servírovací troj policový 1 ks:

 s rozmerom  1000x525x950mm ( šxhxv), 3 police  nosnosť na 1 policu min 40 kg , 4 kolieska a z toho 2 možnosť brzdenia 
	/vyplní uchádzač/

	Vozík manipulačný 1 ks: 
na varné fritovacie koše s min šírkou 600mm, 4 kolieska 
	/vyplní uchádzač/

	Vozík na zeleninu 1 ks:
 min objem 80 l, výpustný ventil, 4 kolieska 
	/vyplní uchádzač/

	Vozík na zeleninu 1 ks:
min objem  170 l, výpustný ventil, 4 kolieska 
	/vyplní uchádzač/

	El. Akumulátorový zdvíhací vozík 2 ks:
s nosnosťou min 35 kg, nabíjateľná batéria, zdvih výška min 400 mm 
	/vyplní uchádzač/

	Akumulátorový zdvíhací vozík 2 ks:
nosnosť min 60kg, nabíjateľná batéria, zdvih výška min 290 mm
	/vyplní uchádzač/

	Krájač zeleniny + príslušenstvo 1 ks:
počet rýchlostí  min 2, ovládanie štart stop, počet otáčok 375/750 ot.min + príslušenstvo sada diskov: plátkovač, strúhač, krájač rezancov, sada na krájanie kociek     
	/vyplní uchádzač/

	Stroj nárezový poloautomatický 1 ks:
 s možnosťou minimálne  36 rezov / min  
	/vyplní uchádzač/

	Mlynček na mäso 1 ks:
 s možnosťou produkcie min 300kg/h 
	/vyplní uchádzač/

	Naklepávač  mäsa  1 ks:
s možnosťou produkcie až 720 ks kotliet / h, priemer naklepávača  min 250mmm  
	/vyplní uchádzač/

	Robot univerzálny s 60l  kotlíkom - 1 ks:
Možnosť min 3 rýchlostí. Príslušenstvo redukčnej sady :  30 l kotol, hák, metla, miešač, nosič kotlíka + sada príslušenstva, kotlík, hák metla, miešač,  vozík
	/vyplní uchádzač/

	Kuter s veľkosťou  nádoby min 50l -  1ks + príslušenstvo nôž
	/vyplní uchádzač/

	Balička vákuová 1 ks:
dĺžka zváracej lišty min 350 mm, poistka otvorenia veka , možnosť nadstavenia doby vákuovania 
	/vyplní uchádzač/

	Mixér ručný tyčový – 3 ks:  

odnímateľná tyč, vhodný do objemu od 100 l + príslušenstvo: nástenný držiak, klúč na montáž demontáž noža
	/vyplní uchádzač/

	Priemyselný kuchynský nerezový nábytok :

· Stôl pracovný s policou s rozmerom 1800x800x900mm  (šxhxv)-1 ks, 

· Umývadlo s kolenovým spínaním s rozmerom 400x295x290mm  (šxhxv)- 4 ks

· Kôš na odpadky nerez. mobilný s objemom 50 l  - 7 ks
· Stôl pracovný rozrábkový rozmer 1800x800x900mm (šxhxv)- s policou a s možnosťou odnímateľnej pracovnej časti pre ľahké čistenie -1ks
· Stôl pracovný s policou s rozmermi 1700x800x900mm(šxhxv)-1 ks
· Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou, s rozmermi 1700x800x900mm, 3 zásuvky  a 1 polica  - 2ks , Sifón s  nerezovým zvršok  – 5 ks
· Batéria páková dlhé rameno s možným  prietokom 22L/min – 3  ks 
· Stôl umývací s policou s rozmermi 1700x800x900 mm(šxhxv)+1 drez,1 polica + otvor na batériu– 2 ks
· Stôl umývací s policou s rozmermi 1400x800x900 mm(šxhxv) +1 drez,1 polica + otvor na batériu– 1 ks Príborník s krídlovými dverami rozmer 1000x600x1800 mm (šxhxv), 4x polica, krídlové dvere    -2 ks
· Stôl pracovný jednoduchý s rozmermi 1200x800x900mm-2 ks
· Regálová zostava rovná-4 x polica – 1 ks
· Sprcha stojanová s ramienkom  - nerezová tlaková hlavica -tlaková sprcha s pákovým ovládačom -3 ks
· Regálová zostava s rozmermi 3112x577x1700mm(šxhxv),-1 ks
· Bubon navíjací so sprchou-gumová tlaková hadica na navíjacom bubne +úchyt na stenu + koncovka s pákovým ovládačom -2ks

· Dres jednodielny lisovaný  s rozmermi 1200x700x900mm(šxhxv),- -2ks
· Výlevka s umývadlom s celkovým rozmerom 500x700x850mm(šxhxv),-1 ks
· Pracovná skrinka s 1  zásuvkou s rozmermi 400x900x900 mm (šxhxv) -1 ks
· Stôl pracovný jednoduchý s rozmermi 800x700x900mm mm (šxhxv) -1 ks
· Stôl pracovný s policou mobilný s rozmermi 1800x800x900mm (šxhxv)-6 ks
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA – celková cena bez DPH

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH SPOLU
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
