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Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka protektorovaných pneumatík na kostrách dodávateľa pre autobusy kategórie M3.
Dodávané protektorované pneumatiky musia spĺňať minimálne tieto technické požiadavky:
· musia byť protektorované studenou technológiou, 
· musia byť vhodné na prevádzku vozidiel mestskej hromadnej dopravy, 
· musia mať univerzálny vodiaci dezén určený na všetky nápravy, 
· musia byť označené M+S a 3PMSF, 
· minimálna hĺbka hlavných dezénových drážok musí byť 15 mm, 
· vek kostry určenej na protektorovanie nesmie presiahnuť: 
· 4 roky pri pneumatikách určených na riadenú nápravu, 
· 5 rokov pri pneumatikách určených na ostatné nápravy, 
· každá protektorovaná pneumatika musí byť jednoznačne identifikovateľná označením protektoru. 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby každá kostra použitá na protektorovanie bola pred obnovou podrobená nedeštruktívnej kontrole. Na požiadanie objednávateľa predloží záznam o vykonaní tejto kontroly.
Dodávateľ zabezpečí dodávku protektorovaných pneumatík vlastnou dopravou a dodanie tovaru do 7 pracovných dní od doručenia objednávky, ak objednávateľ neurčí inú lehotu.
Dodanie tovaru do 7 pracovných dní od doručenia objednávky, ak objednávateľ neurčí inú lehotu.

Požadované doklady
Úspešný uchádzač na výzvu obstarávateľa predloží:
· certifikát alebo vyhlásenie o zhode protektorovaných pneumatík podľa platných právnych predpisov, 
· technický alebo katalógový list ponúkaného typu dezénu, z ktorého budú zrejmé požadované technické parametre.

