

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Zariadenia Mäsiarstvo Fantura   

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	Mäsiarstvo Fantura s.r.o.  
S. Chalupku  175/55, Prievidza 971 01
IČO:  45438528




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH (za všetky ks)

	1.
	Omračovacia klietka na hovädzie s Fixačným košom 
 - Otočná bočnica 
- Zinkové prevedenie 
- Ovládanie brán ručne 
- Bez montáže a stavebných prac 
- Fixačný kôš - ovládanie ručne , otočné pánty . zaisťovanie 


	
	1
	xx
	xx

	2.
	Omračovacia klietka na bravčové 

Ovládanie brány ručne 
- Vyklápacia bočnica ovládaná pneumatický 
- Zinkové prevedenie 
Dĺžka pasce 1 600 mm 
Výška pasce - padacej bránky 2240 mm 
Šírka pasce 600 mm 
Hmotnosť 270 kg 
Výkon pasce 120 ks/hod 
Tlak vzduchu 0,6 MPa

	
	1
	xx
	xx

	3.
	Rozporka na HD 

	
	1
	
	

	4.
	Konštrukcia na kladkostroj 

	
	1
	
	

	5.
	Odštetinovač 

- kompletné nerezové prevedenie vrátane valcov, vane a koliesok 
Dvojvalcový systém. 
Výklopné valce. 
Automatický šnekový odvod štetín 
Vnútorná dĺžka: 1900 mm 
Pre ošípané do max. cca 250 kg 
Elektrická ovládacia skrinka je umiestnená na ľavej alebo pravej strane 
Odtok vody je na opačnej strane ako ovládanie 
Kapacita: 15 – 18 ošípaných/hod 
Motor: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fázy 
Posuvné veko pre vkladanie ošípaných z jednej strany a výstup na opačnej strane 
Väčšie veko umožňujúce spracovanie ťažších ošípaných 
Elektrický ohrev s termostatickou reguláciou teploty 
Nerezové výhrevné telesá 15 alebo 17,5 kW - voliteľné 
Zosilnené prevedenie skrutky valca M16 
Nerezové nohy 
Nerezové kolieska 
Novo vyvinuté škrabacie lopatky 
Odštetinovacie bloky pozdĺž zadnej steny 
Bezpečnostné blokovanie 
Časovač v elektrickom ovládacom paneli 
Hlavový škrabák – špeciálny odstetínovací blok na odstránenie štetín okolo hlavy a lalokov

	
	1
	
	

	6.

	Omračovací prístroj  komplet s kliešťami 

Musí zodpovedať  aktuálnym prepisom EU č. 1099/2009 z 4.9.2009, ako aj smernici na porážanie zvierat z 1.1.2013.
Počítadlo kusov, akustický a optický signál minimálneho omračovacieho času 4s bol dosiahnutý, akustický a optický signál minimálneho omračovacieho času 4s nebol dosiahnutý, akustický signál minimálneho prúdu 1,3A pri ošípaných a 1,0A pri ovciach nebol dosiahnutý, rýchly nástup prúdu v 1.s na 2,0A konštantného prúdu, zobrazenie volt/ampér, vysoká frekvencia s optimalizovanými omračovacími parametrami, nerezové kliešte so špirálovým káblom a medenými elektródami, nerezová konzola na stenu na zavesenie transformátora a klieští, zobrazenie času omračovania, prúdu (A), napätia (V), frekvencie (Hz), 

Zosilený kontakt. 
Uzatvorené teleso 
Napätie: 200 - 300 V 
Max. amper: 2,0 A 400Hz / 50Hz 
Zobrazenie: V / A 
Krytie: IP 65 
Rozmer: 400 x 225 x 300
	
	1
	
	

	7.
	Poliaca pásová píla 
Pásová poliaca píla, zabudovaný dezinfekčný systém pílového listu DES-E 
Napätie: 400V - 42V 
Výkon motora: 2300 W 
Dĺžka listu: 1400 mm 
Hĺbka rezu: 500 mm 
Krytie: IP 65 
Dĺžka pílového listu : 3248 mm 

	
	1
	
	

	8. 
	Vyvažovač F 70 – 3 m 

	
	1
	
	

	9.
	Transformátor na bezp. napätie 42 V 

	
	1
	
	

	10.
	Stôl dočisťovací trubkový 

Rozmer: 1800 x 800 x 1200 mm 
Nerezové prevedenie

	
	1
	
	

	11.
	Omračovanie dobytka 

- Ergonomický tvar 
- Automatické vracanie omračovacieho tŕňa 
- Rýchle prebíjanie patróny 
- Robustná a spoľahlivá konštrukcia 
-  v kalibri .22" a .25"

	
	1
	
	

	12.
	Kladkostroj pojazdný 

Nosnosť: až 2000 kg 
- rýchlosť hlavného zdvihu: 5 m/min 
- minimálna projektovaná životnosť podľa FEM 9.511/ISO: 1Am/M4 
- zaťažovateľ/ počet zopnutí za hodinu: 60/ 240 %/ S/hod 
- počet nosných reťazí: 2 
- rozmer reťazí: 7,2x21 mm 
- výkon motora zdvihu: 2 x 1,7 kW 
- el. krytie: IP 55  
 - obmedzovač nosnosti: patentovaná suchá klzná spojka 
Výška zdvihu: 6 m 
- spôsob ovládania: závesný ovládací panel pre paralelné ovládanie dvojice kladkostrojov. 
Ovládač s funkciami : 
-zdvih , -spúšťanie 
-prepínač -1.kl. -1.kl.+2.kl. -2.kl. 
-STOP hr. aretované vo vypnutej polohe 
- Spôsob zavesenia: stacionárne prevedenie so závesnou doskou 
- závesná doska s jedným otvorom 
- Ovládanie: stýkačové riadenie s ovládacím napätím 24V/50Hz 
- pracovné koncové spínače zdvihu a spúšťania - limitné 
- tepelný snímač vo vinutí motora zdvihu 
- Napájacie napätie: 3x400V/50Hz 


	
	2
	
	

	13.
	Práčka na držky 

Teoretický výkon – bachory: 10 ks/hod 
Teoretický výkon – bravčové žalúdky: 100 ks/hod 
Optimálna náplň stroja: 5 – 8 kg 
(bachor 1 ks, bravčové žalúdky 8 – 12 ks) 
Doba prania jednej dávky: 4 – 6 min 
Inštalovaný elektrický výkon: 2,2 kW 
Spotreba vody (60 – 85 °C teplá voda, podľa použitej technológie): 20 l/min 
Pripojovacie závity miešacieho potrubia teplej a studenej vody: G ¾"
Priemer bubna: 510 mm 
Výška: 900 mm 


	
	1
	
	

	14.
	Umývadlo nástenné - kolenový spínač 
Celonerezové nástenné umývadlo s kolenovým ovládaním, sifónom a batériou, zabudovaný zmiešavačom teplej/studenej vody, nastavenie teploty pomocou zmiešavacieho ventilu (vrátane spätných klapiek), 1/2" závit pre teplú a studenú vodu

	
	1
	
	

	15.
	Sterilizátor na nože  - digitálny 
Celonerezové vyhotovenie. Napúšťanie/vypúšťanie v spodnej časti. Snímanie hladiny. 
Pracovná teplota 8 3°C, +/-1°C 
Napájanie : 230V 
Príkon: 1 kW 
Rozmer: 360 x 160 x 360 mm

	
	2
	
	

	16.
	Vykrvovací žľab s pojazdom 
Celonerezové prevedenie 
Mobilné prevedenie 
Rozmer: 1000 mm *1000 mm - zo zátkou 
Otočné kolieska nerez / plast 2 x 
Otočné kolieska nerez / plast 2 x brzdený

	
	1
	
	

	17.
	Pojazdný opracovací vozík (liha) na bitúnok
špeciálny pojazdný opracovací vozík. Používa sa pri priemyselnej alebo domácej porážke na bezpečné uloženie, presun a následné postupné opracovanie hovädzieho kusa po omráčení a vykrvácaní.
	
	1
	
	

	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH 23%:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	
	
























	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.



