

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Dojáreň AGRIFARM

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	AGRIFARM spol .s.r.o. 
Hviezdoslavova 4, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO:  36015695




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	HRADENIE 
Pozinkované rybinové hradenie 2x5. Pozinkovaná hrana dojárne. 
Vstupné a výstupné bránky ovládané podtlakom

	
	

	2.
	DOJÁREŇ 
 Zberná nádoba s objemom min. 70L s integrovaným filtrom mlieka a mliečnym čerpadlom s výkonom min 110L/min 1ks 
Umývací automat s integrovanou uzavretou nádržou na preplachovú vodu s objemom min. 80L Vlastným ohrevom min. 13kw a automatickým dávkovaním dvoch detergentov. Možnosť odklonu odpadovej vody. 1ks 
Olejová výveva s výkonom motora min. 4kw riadená frekvenčným meničom. Kapacita vývevy min. 1400L/miv. Monitorovanie mazacieho oleja. 1ks 
Okrúhly rozdeľovač s kartridžovými strukovými gumami vymeniteľnými na otočný bajonet. 10ks 
Ovládací panel integrovaný v hliníkovom samotatnom kabinete. Súčasťou kabinetu sú obslužné tlačidlá, displej, pulzátor, zariadenie ktoré dokáže znížiť dojací podtlak na základe prietoku mlieka pri rozdájaní a dodájaní. Farebná signalizácia stavu dojenia. Komunikujúca so systémom správy stáda 10ks 
Merač mlieka schválený ICAR ktorý meria prietok infračerveným lúčom a vie indikovať vodivosť mlieka a prímes krvi v mlieku. Je osadený v nerezovom kryte, ktorého súčasťou je aj sklopný umývací stojan. Komunikujúci s ovládacím panelom 10ks 
Kompletné mliečne, podtlakové a umývacie potrubie 1ks 
Dotyková obrazovka minimálne 18,5“ s hlasovým modulom do dojárne, ktorá zobrazuje aktuálne zvieratá v dojárni a upozornenia pre dojičov. Komunikujúca so systémom správy stáda . 1ks 
Kompletné konvové dojenie 2ks 
Vstupná bezdotyková identifikačná anténa, komunikujúca so systémom správy stáda 2ks 
Systém správy stáda podporovaný umelou inteligenciou, kompletné PC. WiFi anténa. 1ks 
170ks obojkov s číselným radom a identifikačným ušným čipom. ..1ks 
Ručná čítačka ušných čipov. 1ks 
Systém ktorý preplachuje strukové gumy z vnútra po každej krave .. 1ks 
Selekčná bránka ovládaná podtlakom, komunikujúca so systémom správy stáda 1ks 
Rotačná výkyvná kefa s priemerom min. 50cm s počet otáčok min. 24 ot./min pri 230 V a automatickým spustením pri dotyku. 5ks

Sledovanie ruminácie, pohybovej aktivity s pozičným systémom na 170ks dojníc so sledovaním pre dve maštale a dojáreň. Sledovanie pomocou ušných známok. Prepojením so systémom správy stáda a mobilnou aplikáciou. 1ks

	
	

	3.
	Doprava, montáž, zaškolenie pre celý predmet zákazky
 
	-
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 
	Cena celkom bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €




	Meno a priezvisko štatutárneho  zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	




	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






