	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: VAMEX, a.s., Košice

	Sídlo obstarávateľa: Lubina 1, 040 12 Košice	

	IČO obstarávateľa: 36200514	


Technológia skladovania, dopravy a dávkovania surovín pre výrobu chleba a kvasové hospodárstvo - 1 kpl


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Kompletný technologický celok skladovania, pneumatickej dopravy, váženia a dávkovania sypkých a tekutých surovín pre výrobné linky Chlieb 1, Chlieb 2, Chlieb 3 a kvasové hospodárstvo, vrátane výroby a distribúcie roztoku droždia, elektroinštalácie, riadenia, montáže a uvedenia do prevádzky
	Áno
	Vyberte položku.
	Pneumatické dopravné vetvy v počte kusov (ks)
	3
	

	Stanice na vyprázdňovanie vriec v počte kusov (ks)
	2
	

	Skladovanie a dávkovanie 6 mikroprísad
	Áno
	Vyberte položku.
	Výroba a skladovanie roztoku droždia
	Áno
	Vyberte položku.
	Dávkovacie centrá chleba v počte kusov (ks)
	3
	

	Dávkovanie múky a vody pre fermentory
	Áno
	Vyberte položku.
	Fermentory v počte kusov (ks)
	5
	

	PIG čistenie trás
	Áno
	Vyberte položku.
	Centrálne riadenie a zber dát
	Áno
	Vyberte položku.
	Časti prichádzajúce do styku s potravinami z nehrdzavejúcej ocele príslušnej potravinárskej kvality (min. AISI 304, kde je uvedené AISI 316L, požaduje sa min. AISI 316L); konštrukcia vhodná na čistenie a údržbu.
	Áno
	Vyberte položku.
	Zariadenia musia spĺňať aktuálne platné právne predpisy a harmonizované normy EÚ
	Áno
	Vyberte položku.
	V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu prachu sa vyžaduje ATEX vyhotovenie podľa klasifikácie zón a projektu.
	Áno
	Vyberte položku.
	DOPLNENIE EXISTUJÚCICH SÍL O PREVZATIE SUROVÍN DO PNEUMATICKEJ DOPRAVY

	Antistatický pružný spoj medzi vibračným dnom a distribútorom v počte kusov (ks)
	5
	

	Ručný nožový/gilotínový uzáver na havarijné odstavenie sila v počte kusov (ks)
	5
	

	Rozdeľovacia hlava na viacnásobné vyprázdnenie sila v počte kusov (ks)
	5
	

	Príslušenstvo rozdeľovacej hlavy (priezor/miesto pre kapacitný snímač a filtračné rukávy pre vzduchový prepad pri plnení)
	Áno
	Vyberte položku.
	PNEUMATICKÁ DOPRAVA PRE LINKY CHLIEB 1, 2, 3 A KVASY

	Podtlaková pneumatická dopravná jednotka – výveva 3ks
	Áno
	Vyberte položku.
	Príslušenstvo vývevy (filter nečistôt s ochranou, tlmič hluku s vonkajším krytom, manometer a antivibračná podložka)
	Áno
	Vyberte položku.
	Vákuostat/snímač podtlaku 3ks
	Áno
	Vyberte položku.
	Pneumatické dopravné potrubie (min. 198 bm; nehrdzavejúca oceľ; Ø 80 mm; vrátane spojok, tesnení, antistatického prepojenia, uloženia a fixačných spôn)
	Áno
	Vyberte položku.
	Hviezdicový podávač pre abrazívne suroviny 12 ks (utesnený rotor; zvýšená odolnosť proti abrazívnym surovinám; výkon min. 3 500 kg/h; motor max. 0,25 kW)
	Áno
	Vyberte položku.
	Vstupné sito proti hrubým nečistotám a hmyzu 3ks (pre potrubie Ø 80 mm)
	Áno
	Vyberte položku.
	Vibračné preosievanie v pneumatickej doprave 3ks
	Áno
	Vyberte položku.
	Separácia nečistôt reverzným chodom a elektropneumatickým vypúšťacím ventilom
	Áno
	Vyberte položku.
	Antivibračná základňa
	Áno
	Vyberte položku.
	Filtračný vak
	Áno
	Vyberte položku.
	Snímanie polohy guľových ventilov 24 ks
	Áno
	Vyberte položku.
	STANICE NA VYPRÁZDŇOVANIE VRIEC

	Stanica na vyprázdňovanie vriec 2 ks
	Áno
	Vyberte položku.
	Nehrdzavejúca nosná konštrukcia kotvená k podlahe
	Áno
	Vyberte položku.
	Zakrytované, tesnené vyprázdňovanie
	Áno
	Vyberte položku.
	Nerezový kryt
	Áno
	Vyberte položku.
	Ergonomický obdĺžnikový vstup
	Áno
	Vyberte položku.
	Pneumatické otváranie/zatváranie
	Áno
	Vyberte položku.
	Príruby na odsávanie prašnosti
	Áno
	Vyberte položku.
	Nerezové dno s geometriou obmedzujúcou tvorbu klenieb
	Áno
	Vyberte položku.
	Odsávanie prachu pri vyprázdňovaní vriec
	Áno
	Vyberte položku.
	2ks hviezdicový podávač stanice
	Áno
	Vyberte položku.
	2ks kapacitný snímač minimálnej hladiny
	Áno
	Vyberte položku.
	SKLADOVANIE A DÁVKOVANIE 6 MIKROPRÍSAD

	6 ks mikrodávkovač s pneumatickým plnením
	Áno
	Vyberte položku.
	Vynášanie/homogenizácia mikrodávkovača
	Áno
	Vyberte položku.
	Modul na zvýšenie objemu mikrodávkovača
	Áno
	Vyberte položku.
	Kapacitný snímač maximálnej hladiny
	Áno
	Vyberte položku.
	Plniaca hubica a pružné plniace potrubie
	Áno
	Vyberte položku.
	Podtlaková dopravná jednotka pre mikroprísady
	Áno
	Vyberte položku.
	Odsávanie pri dávkovaní mikroprísad
	Áno
	Vyberte položku.
	Váha mikroprísad
	Áno
	Vyberte položku.
	VÝROBA, CHLADENIE, SKLADOVANIE A DISTRIBÚCIA ROZTOKU DROŽDIA

	2ks elektroventil dávkovania vody ("; vhodný pre potravinársku prevádzku)
	Áno
	Vyberte položku.
	2 ks chladený zásobník tekutého droždia (využiteľný objem min. 1 000 l/ks; nehrdzavejúca oceľ; inšpekčný otvor do zásobníku; zvislé miešadlo)
	Áno
	Vyberte položku.
	Výbava zásobníka droždia - vstup min. DN 50; snímač maxima; výpust; ručný guľový ventil; elektronický termostat; možnosť ručného umývania
	Áno
	Vyberte položku.
	Chladiaci agregát na každom zásobníku; výkon dimenzovaný na konzerváciu suroviny
	Áno
	Vyberte položku.
	2 kpl váženie zásobníkov droždia - indikátor okamžitej hmotnosti; 4 hermeticky uzavreté nerezové tenzometre/ks
	Áno
	Vyberte položku.
	2 ks prevodník hmotnosti zásobníkov droždia
	Áno
	Vyberte položku.
	4 ks ručný uzatvárací ventil DN 50
	Áno
	Vyberte položku.
	Potrubie distribúcie droždia min. 42 bm nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304; Ø/DN 32 mm; vrátane konzol, spojovacieho a kotviaceho materiálu
	Áno
	Vyberte položku.
	4 ks elektropneumatický výpustný ventil DN 50
	Áno
	Vyberte položku.
	2 ks dávkovacie zubové čerpadlo
	Áno
	Vyberte položku.
	6 ks ručný dvojcestný ventil DN 32 - obtok čerpadla
	Áno
	Vyberte položku.
	9 ks elektropneumatický výpustný ventil DN 32
	Áno
	Vyberte položku.
	TRI DÁVKOVACIE CENTRÁ PRE LINKY CHLIEB 1, 2 A 3

	3 ks vážiaca násypka sypkých surovín - menovitá nosnosť min. 200 kg; objem min. 427 l; hladká nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 zvnútra aj zvonka
	Áno
	Vyberte položku.
	Pripojenia vážiacej násypky - Výpustná príruba Ø 250 mm; bočný/tangenciálny plniaci otvor
	Áno
	Vyberte položku.
	3 ks dynamický samočistiaci filter násypky
	Áno
	Vyberte položku.
	Výbava samočistiaceho filtra - Ochranný kryt s odvzdušnením, zber a výpust kondenzátu, min. 4 čistiace elektroventily a bočný prístup k filtračným prvkom
	Áno
	Vyberte položku.
	9 ks tenzometre vážiacich násypiek - nehrdzavejúce, hermeticky uzavreté; nosnosť min. 150 kg/ks; vrátane uloženia a min. 5 m kábla
	Áno
	Vyberte položku.
	Nosná multikonzola dávkovacích miest - nerezová štvornohá konštrukcia kotvená k podlahe a dimenzovaná pre tri dávkovacie miesta
	Áno
	Vyberte položku.
	3 ks odľahčovací ventil odlučovača - elektropneumatický pohon 24 V; pracovný vzduch 3-5 bar; vrátane príslušného elektromagnetického ventilu
	Áno
	Vyberte položku.
	3 ks snímač polohy odľahčovacieho ventilu - bezpečná signalizácia koncových polôh
	Áno
	Vyberte položku.
	3 ks elektrický vibrátor násypky - mechanicky nastaviteľná sila približne 30-100 kg; IP65; výkon max. 0,18 kW
	Áno
	Vyberte položku.
	3 ks výpustný ventil dávkovacej násypky - elektropneumatický; ovládanie 24 V; pracovný vzduch 3-5 bar; vrátane elektroventilu, objímky a nepriľnavého textilného prepojenia
	Áno
	Vyberte položku.
	3 ks snímač polohy výpustného ventilu - bezpečná signalizácia koncových polôh
	Áno
	Vyberte položku.
	Odsávanie pri dávkovaní v troch miestach - 3 kpl alebo spoločný systém s ekvivalentnou funkciou; ATEX; automatický štart; zberný filter; bezprašná prevádzka
	Áno
	Vyberte položku.
	DÁVKOVANIE VODY A DROŽDIA DO TROCH DÁVKOVACÍCH CENTIER

	3ks súprava miešania vody s priamym zmiešavacím ventilom pre PLC riadenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Presnosť merania teploty vody maximálne (°C)
	±1 
	

	Počet elektromagnetických ventilov NC na súpravu mi nimálne (ks)
	5
	

	3 ks vážiaci zásobník tekutín - objem min. 126 l; nehrdzavejúci plášť; kontrolný otvor/kryt; odvzdušnenie; pružné potravinárske potrubie do hnetača
	Áno
	Vyberte položku.
	3 ks umývacia tryska zásobníka tekutín - pevná nehrdzavejúca tryska s otvormi na preplach nádoby
	Áno
	Vyberte položku.
	Tenzometre zásobníkov tekutín - 9 ks; nerezové, hermeticky uzavreté; nosnosť min. 150 kg/ks; vrátane uloženia a min. 5 m kábla
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektropneumatický vypúšťací ventil zásobníka tekutín - 3 ks; motýľový; Ø/DN 50 mm; časti v kontakte s médiom vhodné pre potraviny
	Áno
	Vyberte položku.
	Snímač polohy vypúšťacieho ventilu - 3 ks; bezpečná signalizácia koncových polôh
	Áno
	Vyberte položku.
	Trojcestný ventil dávkovanie/odpad pri sanitácii - 3 ks; guľový; elektropneumatický; DN 50; časti v kontakte s potravinou z nehrdzavejúcej ocele; polohové snímače
	Áno
	Vyberte položku.
	DÁVKOVANIE MÚKY PRE FERMENTORY

	Váha/násypka/odlučovač múky - 1 ks; menovitá nosnosť min. 150 kg; objem min. 300 l; hladká nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304 zvnútra aj zvonka
	Áno
	Vyberte položku.
	Pripojenia odlučovača múky - výpustná príruba Ø 250 mm; tangenciálny plniaci otvor; pevnostné nerezové spony
	Áno
	Vyberte položku.
	Dynamický samočistiaci filter odlučovača - 1 ks; filtračná plocha min. 6,12 m²; pórovitosť max. 4 µm; čistenie filtrovaným vzduchom 2-4 bar; 24 V; min. 4 elektroventily
	Áno
	Vyberte položku.
	Nosná konštrukcia odlučovača - 1 kpl; samonosná nerezová konštrukcia vyrobená podľa priestorových podmienok
	Áno
	Vyberte položku.
	Tenzometre odlučovača - 3 ks; nerezové, hermeticky uzavreté; nosnosť min. 100 kg/ks; vrátane uloženia a min. 5 m kábla
	Áno
	Vyberte položku.
	Gravitačný hviezdicový podávač - 1 ks; ATEX; rozsah výkonu min. 600-3 500 kg/h; motor max. 0,25 kW; zvýšená odolnosť proti abrazívnym surovinám
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektrický vibrátor odlučovača - 1 ks; trojfázový 230/400 V, 50/60 Hz; nastaviteľná sila približne 30-100 kg; IP65; výkon max. 0,18 kW
	Áno
	Vyberte položku.
	Rúrkový závitovkový dopravník - 2 ks; nehrdzavejúce vyhotovenie; priemer približne 214 mm; dĺžka min. 6 000 mm/ks; obojsmerný chod
	Áno
	Vyberte položku.
	Pohon závitovkového dopravníka - 2 ks; čelná prevodovka; výkon max. 4,0 kW/ks; obojsmerný chod
	Áno
	Vyberte položku.
	Výpustný elektropneumatický ventil - 5 ks; ovládanie 24 V; pracovný vzduch 3-5 bar; vrátane elektroventilu, objímky a nepriľnavého textilného prepojenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Snímač polohy výpustného ventilu - 5 ks; bezpečná signalizácia koncových polôh
	Áno
	Vyberte položku.
	Nosná konštrukcia závitovkových dopravníkov - 6 ks podpier, resp. min. jedna podpera na každé 3 m dopravníka; nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304; vrátane skrutiek a strmeňov
	Áno
	Vyberte položku.
	DÁVKOVANIE VODY DO FERMENTOROV

	Súprava miešania vody s priamym zmiešavacím ventilom pre riadenie PLC - 1 ks; priame miešanie a dávkovanie až 3 druhov vody; priebežná kontrola teploty; napájanie 24 V
	Áno
	Vyberte položku.
	Meranie a armatúry miešania vody - presnosť max. ±1 °C; min. 3 teplotné snímače; min. 5 elektromagnetických ventilov NC; prípojky 1" a 3/4".
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektropneumatický guľový ventil DN 50 - 5 ks; dvojcestný; ovládací vzduch 6-8 bar
	Áno
	Vyberte položku.
	KVASOVÉ HOSPODÁRSTVO - FERMENTORY A DISTRIBÚCIA

	Dvojplášťový fermentor na výrobu kvasu - 2 100 l - 4 ks; využiteľný objem min. 2 100 l/ks; nerezové potravinárske vyhotovenie; kotvové miešadlo s prevodovkou
	Áno
	Vyberte položku.
	Funkčná výbava fermentora 2 100 l - Vstupy múka/voda; dvojplášť s prípravou na chladenie a ohrev bez samostatného agregátu; teplotná jímka; ventily média; výstupný ventil; nohy pre tenzometrické váženie.
	Áno
	Vyberte položku.
	Dvojplášťový fermentor na výrobu kvasu - 1 000 l - 1 ks; využiteľný objem min. 1 000 l; nerezové potravinárske vyhotovenie; kotvové miešadlo; integrované chladenie/ohrev vrátane agregátu
	Áno
	Vyberte položku.
	Funkčná výbava fermentora 1 000 l - Vstupy múka/voda; teplotná jímka; ventily chladiaceho média; výstupný ventil; stabilné nohy pre tenzometrické váženie
	Áno
	Vyberte položku.
	Tenzometrické váženie fermentorov - 5 kpl; indikátor okamžitej hmotnosti; 4 hermeticky uzavreté nerezové tenzometre/fermentor; nosná konštrukcia, kabeláž a príslušenstvo
	Áno
	Vyberte položku.
	Prevodník hmotnosti fermentorov - 5 ks; zobrazenie čistej hmotnosti v reálnom čase; min. 60 000 dielikov; rýchlosť čítania min. 10 Hz; napájanie 10-28 V DC
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektropneumatický guľový ventil DN 80 - 10 ks; dvojcestný; integrovaný polohový snímač
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektropneumatický PIG guľový ventil DN 50 - 20 ks; dvojcestný; vhodný pre PIG čistenie; integrovaný polohový snímač
	Áno
	Vyberte položku.
	Ručný guľový ventil DN 50 - 6 ks; dvojcestný; potravinárske vyhotovenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatický PIG systém hrubého čistenia potrubia DN 50 - 2 kpl; vysielacia a prijímacia stanica, zastavovacie prvky, polohové snímače, odlučovač nečistôt, ventily tlačného média a náhradný PIG segment
	Áno
	Vyberte položku.
	Lobulárne čerpadlo na viskózne suroviny - 2 ks; prietok min. 0-3 000 kg/h; zmáčané časti min. AISI 316L; dvojitá mechanická upchávka; DN 50 DIN 11851; pracovný tlak min. 16 bar.
	Áno
	Vyberte položku.
	Izolované potrubie distribúcie kvasu - Min. 60 bm; nehrdzavejúca oceľ min. AISI 304; DN/Ø 50 mm; tepelná izolácia a opláštenie; vrátane konzol a spojovacieho materiálu
	Áno
	Vyberte položku.
	ELEKTROINŠTALÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE

	Ďalšie prevodníky hmotnosti - 8 ks; zobrazenie čistej hmotnosti v reálnom čase; min. 60 000 dielikov; rýchlosť čítania min. 10 Hz; napájanie 10-28 V DC
	Áno
	Vyberte položku.
	Supervízny a sledovací softvér - 1 licencia/kpl; komunikácia cez Ethernet; obsluha min. 5 operátorských panelov/staníc; kompletná konfigurácia a sprevádzkovanie
	Áno
	Vyberte položku.
	Funkcie supervízneho softvéru - správa receptúr a surovín; zobrazenie podľa liniek; import/export dát; evidencia zásob, spotrieb, šarží a exspirácie; spätná dohľadateľnosť; alarmy; používateľské oprávnenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Dátové výstupy a integrácia - export minimálne do XLSX/CSV alebo HTML; možnosť integrácie čiarových/EAN kódov; dokumentované komunikačné rozhranie k nadradenému systému
	Áno
	Vyberte položku.
	Počítač pre supervízny systém - nie je súčasťou základnej dodávky; dodávateľ uvedie minimálne aktuálne HW/SW požiadavky a požiadavky na sieť
	Áno
	Vyberte položku.
	Zabezpečený vzdialený servisný prístup - 1 kpl; uzavreté VPN spojenie; prístup musí byť riadený a schvaľovaný obstarávateľom
	Áno
	Vyberte položku.
	Frekvenčný menič do 0,37 kW - 4 ks; regulácia rýchlosti a zaťaženia; min. dvojrýchlostné dávkovanie na presné dovažovanie
	Áno
	Vyberte položku.
	Trojfázový frekvenčný menič do 7,5 kW - 2 ks; plynulá regulácia výkonu čerpadla dávkovania kvasu
	Áno
	Vyberte položku.
	Centrálny dotykový operátorský panel - 4 ks; uhlopriečka min. 15"; čelný stupeň ochrany min. IP65; napájanie 24 V; priemyselné komunikačné rozhrania kompatibilné s riadením
	Áno
	Vyberte položku.
	Kapacita riadiaceho systému - Min. 200 surovín/produktov, 100 receptúr a min. 23 krokov na receptúru; možnosť budúceho rozšírenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Funkcie lokálneho riadenia - súbežné gravimetrické a objemové dávkovanie; voľba a škálovanie receptúr; cyklické dávkovanie; ručný režim; automatické nulovanie; presné dovažovanie; kontrola preťaženia
	Áno
	Vyberte položku.
	Vizualizácia a evidencia - stavy zariadení, zásoby a spotreby; priebeh receptúry; alarmy s textom a históriou; receptúry a servisné funkcie chránené heslom
	Áno
	Vyberte položku.
	Vytvorenie dátového mostu na prepojenie so súčasným ERP systémom na automatické odpisovanie materiálu, vytváranie priebežných aj konečných výdajov zo skladu vrátane sledovania skutočného skladového hospodárenia so surovinami a hotovými výrobkami
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektrický rozvádzač automatizácie - 1 kpl; aktuálne platné normy; silová a ovládacia časť; lokálne rozvodné skrine; nové káblové rozvody; priemyselná komunikácia Ethernet/PROFINET alebo ekvivalent
	Áno
	Vyberte položku.
	Riadiaci systém PLC - modulárny priemyselný PLC systém aktuálnej generácie s dostupným servisom a náhradnými dielmi v EÚ; výkonovo dimenzovaný na celý technologický celok
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektrorevízia - Vstupná/východisková odborná prehliadka a skúška dodaného elektrického zariadenia vrátane revíznej správy
	Áno
	Vyberte položku.
	Výrobník ľadovej vody s cirkuláciou – 1kpl

	Zásobník minimálne (l)
	2 000
	

	Výstupná teplota vody približne 1 °C
	Áno
	Vyberte položku.
	Nerezová konštrukcia a plášť
	Áno
	Vyberte položku.
	Chladiaci systém výrobníka ľadovej vody

	Vnútorná chladiaca špirála s dvojplášťovým vedením 
	Áno
	Vyberte položku.
	Neškodné chladiace médium mimo potravinárskeho okruhu
	Áno
	Vyberte položku.
	Chladiaci výkon minimálne (kW)
	15
	

	Rozvod a riadenie ľadovej vody

	Izolované potrubie chladiva do vzdialenosti min. 15 m
	Áno
	Vyberte položku.
	Cirkulačné čerpadlo
	Áno
	Vyberte položku.
	Počet pripojení dávkovacích miest minimálne
	5
	

	Samostatná elektroinštalácia a riadenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Meranie teploty s vizualizáciou v PLC
	Áno
	Vyberte položku.
	MONTÁŽ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY A DOKUMENTÁCIA

	Doprava všetkých komponentov na miesto montáže
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletná mechanická a elektrická montáž dodávky, funkčné prepojenie komponentov a koordinácia s existujúcou technológiou
	Áno
	Vyberte položku.
	Oživenie, parametrizácia, funkčné skúšky, skúšobná prevádzka a preukázanie splnenia požadovaných parametrov
	Áno
	Vyberte položku.
	Zaškolenie obsluhy a údržby v slovenskom alebo českom jazyku
	Áno
	Vyberte položku.
	Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku; technologická a elektro dokumentácia skutočného vyhotovenia; zoznam náhradných dielov
	Áno
	Vyberte položku.
	EÚ/ES vyhlásenie o zhode, príslušné certifikáty a doklady pre ATEX komponenty a materiály v kontakte s potravinami
	Áno
	Vyberte položku.
	Dodávateľ pred výrobou overí rozmery, trasy, napojenia a podmienky montáže na mieste a zodpovedá za kompatibilitu dodaného riešenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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