
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Kontajnerový bitúnok 

	Obstarávateľ:
	
CH - FARM HN s. r. o. s.r.o., 962 65 HontianskeNemce 234, IČO: 47 567 201 
Tel.: +421910 334 487 / mail: uctovnik@chfarm.sk





TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Kontajnerový (modulárny) bitúnok

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmery: Š: 3200, D: 13200, V: 5600 mm (v zloženom stave)
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Inštalovaný výkon: 40 kW (môže sa líšiť v závislosti od voliteľného príslušenstva)
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Napájanie elektrickou energiou: 380/400 V, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Konfigurácia zabíjania: nastavená na priemerný denný alebo týždenný objem zabíjania hovädzieho dobytka
	/vyplní uchádzač/

	5. 
	Kapacita zabíjania: minimálne 12 kusov za deň
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Vybavenie: kompletne vybavená jednotka s funkčným pripojením na elektrinu a vodu
	/vyplní uchádzač/

	a) Mobilná jednotka na porážku dobytka (vybavenie jednotky) :

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Dvojpodlažná konštrukcia bitúnku
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Opláštenie zo sendvičových panelov
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Podlahová krytina a nerezová (nehrdzavejúca) drenáž
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Fixačný / omračovací box pre hovädzí dobytok
	/vyplní uchádzač/

	5. 
	Monorail (visutá jednokoľajnicová dráha) v priestore vykrvovania
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Žeriav na vykrvovanie
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Háky na monorail (visutá jednokoľajnicová dráha) na vykrvovanie
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Plošina na otváranie nôh (nerez)

	/vyplní uchádzač/

	9.
	Prepravná plošina (nerez)

	/vyplní uchádzač/

	10.
	Prepravný zdvihák (hoist)

	/vyplní uchádzač/

	11.
	Dvojkoľajnica z nehrdzavejúcej ocele v spracovateľskej zóne

	/vyplní uchádzač/

	12.
	Spracovateľské háky na dvojkoľajnici (nerez)

	/vyplní uchádzač/

	13.
	Plošina pred sťahovaním kože (nerez)

	/vyplní uchádzač/

	14.
	Stroj na sťahovanie kože
	/vyplní uchádzač/

	15. 
	Plošina a žľab na vyvrhovanie vnútorností (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Pneumatická plošina na delenie jatočného tela (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Elektronická váha na jatočné telá (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Zdvihák na štvrte jatočného tela (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Umývadlo a sterilizátory nožov (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Osvetlenie
	/vyplní uchádzač/

	21.
	Vnútorné mechanické, elektrické a vzduchotechnické rozvody
	/vyplní uchádzač/

	22.
	Hadicový navijak na čistenie
	/vyplní uchádzač/

	23.
	Materiál konštrukcie: nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (SS)
	/vyplní uchádzač/

	24.
	Voliteľné príslušenstvo: jatočné nástroje (nože, sekery a pod.)
	/vyplní uchádzač/

	25.
	Typ konštrukcie: modulárny s možnosťou prepravy ako celok alebo demontovane
	/vyplní uchádzač/

	b) Mobilná jednotka na spracovanie drobov – hovädzí dobytok:

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmery: Š: 2440, D: 12190, V: 2900 mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Inštalovaný výkon: 5 kW (môže sa líšiť v závislosti od voliteľného príslušenstva)
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Napájanie elektrickou energiou: 380/400 V, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Konštrukcia: 101,6 cm HC kontajner so sendvičovými panelmi a protišmykovou nerezovou podlahou
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Stôl na oddeľovanie a umývanie bachora a čriev (nerez), hadicový navijak na čistenie
	/vyplní uchádzač/

	6. 
	Žeriav na preklápanie bachora 
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Vešiak na droby (nerez), umývadlo a sterilizátory nožov (nerez), pracovný stôl (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Osvetlenie, dvere, vnútorné mechanické a elektrické rozvody
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Voliteľné príslušenstvo: čistenie a rafinácia bachora, spracovanie hláv a nôh, odstraňovanie chlpov, odstraňovač pazúrov a pod.
	/vyplní uchádzač/

	c) Mobilná chodbová jednotka s koľajnicou:

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Konštrukcia: 101,6 cm chladený kontajner (HC)
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Opláštenie zo sendvičových panelov
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Podlahová krytina z protišmykového nerezového plechu
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Osvetlenie
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Dvere
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Vnútorné mechanické a elektrické rozvody
	/vyplní uchádzač/

	  7.
	Vyhotovenie: dostupné vo variante s koľajnicou 
	/vyplní uchádzač/

	d) Mobilná chladiaca miestnosť na jatočné telá:

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Kapacita chladiarne: 2 000 kg (7 – 8 kusov hovädzieho dobytka)
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Rozmery: Š: 2440, D: 12190, V: 2900 mm
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Inštalovaný výkon: 10 kW
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Napájanie elektrickou energiou: 380/400 V, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	e) Mobilná chladiaca miestnosť na jatočné telá (vybavenie jednotky): 

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Konštrukcia: 101,6 cm HC kontajner s nosnými stĺpmi a nosníkmi
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Opláštenie zo sendvičových panelov
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Podlahová krytina – preglejková doska
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Chladiaca jednotka (agregát)
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Dvojkoľajnice (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Háky na uskladnenie jatočných tiel hovädzieho dobytka / oviec (nerez)
	/vyplní uchádzač/

	  7.
	Izolované dvere chladiarne
	/vyplní uchádzač/

	  8.
	Osvetlenie a vnútorné mechanické a elektrické rozvody
	/vyplní uchádzač/








CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	Kontajnerový (modulárny) bitúnok na hovädzí dobytok
	
	1 sub
	

	


	Celková cena v EUR bez DPH 
	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1 




