
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

	Názov zákazky:
	Technologické zariadenia do mäsovýroby

	Obstarávateľ:
	CH-FARM HN s.r.o., Hontianske Nemce 234, 962 65 (IČO: 47567201, DIČ: SK2024048510)





	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Dvojsponovací poloautomatický stroj  - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Určenie: pre plastové črevá s kalibrom od 30 do 120 mm, faserové črevá do 90 mm a prírodné črevá
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Pripojenie na tlakový vzduch (4-6 bar) + 230 V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Hmotnosť: 139 kg
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Hliníkové klipy typ: S 735, S 740, S 744 / očká GS22-100
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Základná cena stroja vrátane pojazdného brzdeného stojanu a automatického odrezávania porcií
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Pneumaticky pohyblivý držiak brzdy čriev
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Elektrické prepojenie s narážkou + prepojovací kábel
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Automatický vkladač úväzkov
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Regulačná jednotka tlaku vzduchu + výstup
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Narážacia rúrka Ø 28 + brzda čriev
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Narážacia rúrka Ø 20 + brzda čriev
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Narážacia rúrka Ø 36 + brzda čriev
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Balné, doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby
	/vyplní uchádzač/

	2. Stroj / zariadenie:   Kúter  -  1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Celonerezové vyhotovenie stroja vrátane vnútorného rámu
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Kompletne zváraná konštrukcia bez ostrých hrán a záhybov pre ľahkú sanitáciu
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Delené veko misy s plastovým protihlukovým krytom a bezpečnostnými spínačmi
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Externý nerezový rozvádzač
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Šesťnožová hlava s hydraulickým kľúčom
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Plne programovateľná riadiaca jednotka s pamäťou na 40 programov
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Integrovaný teplomer diela, ukazovateľ otáčok a doby spracovania
	/vyplní uchádzač/

	8.
	2 preddefinované spätné miešacie otáčky
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Automatický systém mazania nožovej hlavy
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Objem misy: 90 l
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Otáčky nožovej hlavy plynule regulovateľné: 200 – 5 500 ot./min
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Obvodová rýchlosť nožov: 131 m/s
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Miešacie otáčky: 200 a - 400 ot./min
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Otáčky misy plynule regulovateľné: 2 – 18 ot./min
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Príkon motora nožovej hlavy: 36 kW
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Napájanie: 400 V, 3f, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Rozmery stroja (š. x hl. x v.): 1 550 x 1 540 x 1 750 mm
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Rozmery rozvádzača (š. x hl. x v.): 800 x 300 x 1 000 mm
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Hmotnosť: 1 450 kg
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Certifikácia CE
	/vyplní uchádzač/

	21.
	Manuálne ovládaný vyhadzovač diela, náhradná sada kútrových nožov
	/vyplní uchádzač/

	3. Stroj / zariadenie:   Vákuová plnička  - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ: kontinuálny vákuový plniaci stroj na plnenie a porciovanie pastovitých výrobkov
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Hlavný pohon: výkonný, vysoko presný a energeticky efektívny servo pohon
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Pripojená záťaž: 10 kW, 16 kW s pohonom brúsky
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Plniaci tlak: do 45 bar
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Plniaca kapacita: škálovateľná až do 5 000 kg/h (v tomto prípade 3 000 kg/h)
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Plniaci zásobník: dvojdielny, objem 90/240 l, so schodíkom
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Rezný pohon (vrátane podpery pre reznú hlavu)
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Vákuová pumpa 40 m³ s inteligentným riadením vákua
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Ovládanie: 12,1" farebná dotyková obrazovka, užívateľské rozhranie Handtmann
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Centrálna ovládacia/riadiaca jednotka pre riešenia Handtmann line
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Prevádzkové napätie: 380 – 420 V
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Presné porciovanie: nastaviteľný systém podávania lopatiek s kompenzáciou hmotnosti
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Automatické monitorovanie kvality produktu (funkcia Handtmann Monitoring – HMF)
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Skrutkovaný rotor odolný voči korózii pre maximálnu presnosť a nízke opotrebenie
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Porciovanie a jemné nastavenie od 0,1 g, rozsah porciovania od 5 do 200 000 g
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Rýchlosť porciovania: až 1 200 porcií/min (v závislosti od kalibru a dĺžky porcie)
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Nivelačný asistent s integrovaným snímačom polohy
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Vymeniteľná škrabka pre mäkké a pevné produkty
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Zásuvka pre zariadenie X45 (Ethernet/HCU), zrkadlo, šnek 1-ramenný
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Snímač tlaku na výstupe čerpadla, tlačidlo núdzového zastavenia
	/vyplní uchádzač/

	21.
	Kryt na dotykový displej – transparentný, s rámom z nehrdzavejúcej ocele
	/vyplní uchádzač/

	22.
	Vákuová narážka, zdvíhacie a vyklápacie zariadenie  (bočné nakladanie), proti rameno 90/240 l, komunikačná zásuvka X30, pohon a rezná hlava, separátor s pneumatickým systémom, pohon a prevodovka pretáčania, automatické pretáčanie k prevodovke, plniace trúbky s brzdou Ø 10/12/19 mm
	/vyplní uchádzač/

	4. Stroj / zariadenie:   Vákuová dvojkomorová balička - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ: dvojkomorový profesionálny vákuový baliaci stroj, podľa noriem EÚ pre bezpečnosť a hygienu balenia
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Výveva, riadiaca jednotka: digitálny LCD displej s 10 programami
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Funkcia: dobeh vývevy po dobu niekoľkých cyklov po ukončení balenia (predĺženie životnosti oleja)
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Dĺžka zvarovej lišty: 4 x 620 mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Rozmer komory: 620 x 520 x 230 mm
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Rozmer stroja: 1 440 x 920 x 1 205 mm
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Doba cyklu: 25 – 40 s
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Napätie: 400 V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Príkon: 4,3 kW
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Výveva: 100 m³
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Hmotnosť: 425 kg
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Výbava stroja: aplikácia interného plynu, vkladacie dosky
	/vyplní uchádzač/

	5. Stroj / zariadenie:   Sterilizátor na nože a sekáče – digitálny -  2 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Prevedenie: celonerezové, napúšťanie/vypúšťanie v spodnej časti, snímanie hladiny
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Pracovná teplota: 83 °C, +/- 1 °C
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Napájanie: 230 V
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Príkon: 1 kW
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Rozmer: 360 x 160 x 490 mm
	/vyplní uchádzač/

	6. Stroj / zariadenie:   Magnetická lišta na nože -  1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Dĺžka lišty: 500 mm
	/vyplní uchádzač/

	7. Stroj / zariadenie:   Autoklav -  1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Kotol z nerezovej ocele, mikroprocesorové riadenie s pamäťou programu
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Bezpečnostné uzavretie, priamy ohrev
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Tepelná izolácia pre úsporu energie, záznam dát sterilizačných protokolov
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Možnosti ovládania: teplota kotla, čas vriacej teploty jadra, záložná hodnota F, delta varu
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Napájanie: 400 V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Istenie: 16 A
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Príkon: 16,5 kW
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Kapacita: 180 ks (86/102)
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Objem: 240 l
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Príslušenstvo: plech na dno s prelisovanými bokmi, kôš 1/3 (1 ks), vložka (1 ks), vyrovnávací kruh, držiak na vyberanie košov, kôš 1/2 (1 ks), kôš 1/1 (1 ks), montáž stroja, zásobník teplej vody
	/vyplní uchádzač/

	8. Stroj / zariadenie:   Udiarenská komora pre tepelné opracovanie - elektrická - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ: kompaktné interiérové plnoautomatické zariadenie na tepelné spracovanie mäsa (sušenie, údenie, varenie)
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Konštrukcia: panelová, nehrdzavejúca potravinárska oceľ AISI 304, izolácia z polyuretánovej peny
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Obehový ventilátor v strope pre rovnomernú klímu, výkonný odsávací ventilátor a prívodná klapka pre rýchle osušenie
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Ohrev komory: elektrickými výhrevnými telesami
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Automatický vyvíjač dymu spaľovaním drevenej drte (konzervačné a aromatické látky)
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Automatické umývacie zariadenie vnútorného priestoru komory
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Riadiaci systém iRauch: 99 programov, dotykový displej, monitoring teploty/vlhkosti/fázy procesu, vzdialený prístup cez internet, diaľková diagnostika a servis, záznam parametrov s exportom na USB
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Materiál: nehrdzavejúca oceľ 
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Odvod dymu musí byť napojený na komín 
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Počet vozíkov: 1 ks, veľkosť vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Rozmery zariadenia (š x h x v): 2060 x 1324 x 2996 mm
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Požadovaná výška miestnosti: min. 3300 mm
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Rozsah dodávky: verzia skriňa komplet
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Napájanie: 3+PE+N 400/230 V, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	15.
	El. výkon: 30 kW (v prípade opcie 2.8.8: 36 kW)
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Voda: min. 0,4 MPa, 1/2"
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Vzduch: min. 0,4 MPa, 1/2"
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Chladiaci výkon (v prípade opcie 2.8.8): 3 kW / T odp. -5 °C
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Režim tepelného opracovania: regulácia teploty 35 – 90 °C, regulácia vlhkosti 60 – 95 %
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Výkon komory: 100 – 250 kg/cyklus
	/vyplní uchádzač/

	21.
	Funkcie: horúce údenie – áno, tepelné opracovanie (varenie v pare) – áno, údenie studeným dymom – nie, sušenie TNV – nie, zretie TNV a TOV – nie
	/vyplní uchádzač/

	22.
	 Net control (vzdialené ovládanie cez internet), SMS control, Access control (identifikácia obsluhy čipom), presklenené dvere, dvojdverové prevedenie (priechodzia komora/tunel), zvýšenie teploty pečenia na 130 °C, agregát chladenia (opcia 2.8.8)
	/vyplní uchádzač/

	9. Stroj / zariadenie:   Udiarenský vozík -  5 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmer vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie: celonerezové
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Počet poschodí: 6
	/vyplní uchádzač/

	10. Stroj / zariadenie:   Výrobník ľadu - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Kapacita: 250 kg / 24 hod. (bez zásobníka)
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Teplota ľadu: -10 / -5 °C, okamžitý chladiaci účinok
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Chladenie: vzduchom
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Príkon: 2,1 kW / 230 V
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Rozmery: 900 x 588 x 705 mm (š x h x v)
	/vyplní uchádzač/

	11. Stroj / zariadenie:   Podstavec - Výrobník ľadu -  1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmery: 900 x 588 x 705 mm (š x h x v)
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Výška podstavca: 900 mm
	/vyplní uchádzač/

	12. Stroj / zariadenie:   Vozík na zretie mäsa pre HD - 3 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmer vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie: celonerezové
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Spodný rám: 80 x 40 mm
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Konštrukcia: 60 x 40 mm
	/vyplní uchádzač/

	13. Stroj / zariadenie:   Vozík na zretie mäsa pre HD – sitové -  3 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmer vozíka: 1020 x 985 x 1970 mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Prevedenie: celonerezové
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Spodná polica: plná, 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Roštové police: 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	14. Stroj / zariadenie:   Varný kotol - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Kapacita: 300 l
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Výkon: 30 kW
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Napätie: 400 V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Istenie: 50 A
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Prevedenie: celonerezové, trojplášťové
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Nahrievané médium: glycerín
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Meranie teploty: v kotli vo vode + meranie teploty v jadre diela
	/vyplní uchádzač/

	15. Stroj / zariadenie:   Tvarovačka mletých zmesí -  1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ: automatická tvarovačka mletých zmesí na výrobu polotovarov
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Spracovávané suroviny: hovädzie, bravčové, kuracie mäso s kúskami vajíčok, zeleniny, syra, tiež sója, ryby alebo pečivové cesto
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Určenie: spracovanie mäsa, výroba polotovarov, supermarkety, hypermarkety, catering, veľkokuchyne
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Výmenné formy pre zmenu tvaru a veľkosti výrobku
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Prevedenie: celonerezové s plastovými prvkami
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Odvádzací plastový pás: dĺžka 400 mm
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Výkon: max. 35 ks/min
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Objem násypky: 22 l
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Max. priemer produktu: 125 mm
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Max. výška produktu: 24 mm
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Príkon: 0,75 kW, 400 V, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Rozmery (š x hl. x v.): 555 x 625 x 650 mm
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Hmotnosť: 53 kg, certifikácia CE
	/vyplní uchádzač/

	14.
	1 ks štandard guľatá (pr. 90/100/110/120 mm), 1 ks dvojitá (2 x pr. 36 mm), 1 ks zákazková (max. priemer 120 mm, po schválení výrobcom)
	/vyplní uchádzač/

	15.
	chladené prevedenie, predĺžený výstupný dopravník (800 mm), automatické prekladanie papierom, plynulo regulovateľný výkon, nožné spínanie, nerezová násypka 40 l, automatická stierka valca
	/vyplní uchádzač/

	16. Stroj / zariadenie:   Mlynček na mäso - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Plniaci lievik: rozmery 65 x 65 mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Rezací systém: 3-dielny Unger B98 (L&W) – predrezač, doska s otvormi Ø 3 mm, nôž, široký vkladací krúžok
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Výkon: ~350 kg/h
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Priemer: Ø 82 mm
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Objem misy: 6 l
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Príkon: 1,25 kW
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Pripájacie napätie: 400 V
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Rozmery (d x š x v): 415 x 477 x 462 mm
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Hmotnosť: 64 kg
	/vyplní uchádzač/

	17. Stroj / zariadenie:   Poloautomatický baliaci stroj - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Typ: poloautomatické zariadenie na balenie do predpripravených misiek
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Baliace technológie: TOP SEAL (zatavenie fóliou), VAC (vákuové balenie), GAS FLUSH (plnenie plynom), MAP (ochranná atmosféra), SKIN, SKIN PROTRUDING, SKIN FLATBOARD
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Konštrukcia: celonerezová, vhodná pre potravinársky priemysel
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Otočný pracovný stôl (súčasné nakladanie/vykladanie misiek počas baliaceho cyklu)
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Automatický navíjač odpadovej fólie
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Riadenie: PLC s farebným 7" dotykovým displejom, min 90 baliacich programov
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Rýchla výmena formy bez použitia náradia
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Vákuová pumpa:  60 alebo 100 m³/h (na výber)
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Výkon: zatavovanie bez plynu až 28 misiek/min, MAP balenie až 16 misiek/min, SKIN balenie až 12 misiek/min
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Max. rozmer misky: 400 x 310 mm
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Max. výška produktu/misky: 140 mm
	/vyplní uchádzač/

	18. Stroj / zariadenie:   Šokový zmrazovač -  1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Šokové chladenie: 110 kg z +90 °C na +3 °C do 90 min
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Šokové mrazenie: 60 kg z +90 °C na -18 °C do 270 min
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Prevádzkový rozsah teplôt: min. od +3 °C do -40 °C
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Prevedenie: celonerezové
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Kapacita: min. 1 vozík na GN 600x400 mm
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Rozmer: max. 1500 x 1350 x 2350 mm
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Chladiaci výkon: min. 10,00 kW / -10 °C / +32 °C
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Mraziaci výkon: min. 5,10 kW / -25 °C / +32 °C
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Vstrekovací ventil, solenoid
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Kondenzačná jednotka: oddelená, umiestnenie v exteriéri cca 20 m, montážny materiál do 20 m, digitálny scroll kompresor, celozakrytovaná s ohrevom kompresora a reguláciou otáčok ventilátora
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Nútené prúdenie vzduchu
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Izolácia stien, podlahy a stropu: min. 80 mm, hustota izolácie min. 40 kg/m³
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Nájazdová rampa pre vozík: nerezové prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Ovládanie: dotykové, intuitívne
	/vyplní uchádzač/

	19. Stroj / zariadenie:   Zrecia komora - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Vnútorný rozmer: min. 4000 x 3000 x 2500 mm
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Chladiarenské dvere: hrúbka min. 90 mm, rozmer min. 1200 x 2100 mm, bezpečnostný zámok, interiér AISI 304
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Izolácia: PUR/PIR panel, hrúbka min. 100 mm
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Povrchová úprava: interiér AISI304 / exteriér RAL9010
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Hygienický certifikát na priamy styk s potravinami
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Chladiaci výkon: min. 3,50 kW / 0 °C teplota v miestnosti / +32 °C
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Kondenzačná jednotka: oddelená, digitálny scroll kompresor, celozakrytovaná, exteriérové prevedenie s ohrevom kompresora a reguláciou otáčok ventilátora
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Výparník: min. 3-vrtuľový, odmrazovacie špirály, silová časť v kondenzačnej jednotke
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Montážny materiál do vzdialenosti max. 20 m
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Ovládací panel umiestnený pri vstupe do komory
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Soľná stena: nerezový koľajnicový držiak himalájskej soli, doska hr. min. 25 mm (rozmer tehly 200x100x25 mm)
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Regulácia v zrecom boxe: teplota 0 až 5 °C, vlhkosť 60 až 90 %
	/vyplní uchádzač/

	20. Stroj / zariadenie:   Predelenie výroby – priečka, chladiarenské posuvné dvere - 1 ks

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Rozmer priečky S100: 12,30 m x 3,85 m
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Rozmer priečky S100: 8,65 m x 3,85 m
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Stenový chladiarenský panel PUR, hrúbka 100 mm, RAL 9010/9010: 86,24 m²
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Plechová zakladacia lišta U30x100x30 mm: 18,00 m
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Stenová hygienická lišta: 76,00 m
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Stenový roh: 8,00 ks
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Soklová hygienická lišta PL100: 36,00 m
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Ukončenie soklovej lišty: 20,00 ks
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity a pod.): 86,24
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Chladiarenské posuvné dvere INCOLD SC09TN 1400x2200 mm: 3,00 ks
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Montážny materiál na dvere: 3,00 ks
	/vyplní uchádzač/

	12.
	montáž PUR panelov, montáž líšt, montáž posuvných dverí (3,00), demontáž a montáž existujúcich dverí (1,00), doprava
	/vyplní uchádzač/

	21.   Inštalácia,montáž zariadení a doprava

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	-           Logistika a príprava dodávky zariadení
-	Prevzatie, kontrola a evidencia dodávok
-	Dočasné uskladnenie (staging sklad dodávateľa)
-	Zabezpečenie manipulácie a presunu zariadení na miesto inštalácie
-	Fyzická inštalácia zariadení
-	Zapojenie do infraštruktúry
-	Konfigurácia zariadení
-	Funkčné testy jednotlivých zariadení
-	Verifikácia zapojení a kvality
-	Inštalačná a užívateľská dokumentácia
-	Likvidácia obalových materiálov (kartóny, plasty, výplne)
-	Odvoz a ekologická likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou
-	Udržiavanie čistoty miesta inštalácie počas prác
	/vyplní uchádzač/




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:

	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	1. Dvojsponovací poloautomatický stroj  
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	 2. Kúter
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	3. Vákuová plnička  
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):



	4. Vákuová dvojkomorová balička
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	5.  Sterilizátor na nože a sekáče – digitálny
	
	2
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	6. Magnetická lišta na nože
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	7. Autoklav
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	8.  Udiarenská komora pre tepelné opracovanie - elektrická
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	9. Udiarenský vozík
	
	5
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	10. Výrobník ľadu
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	11. Podstavec - Výrobník ľadu 
	
	1
	

	Typové označenie:
Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	12. Vozík na zretie mäsa pre HD 
	
	3
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	13. Vozík na zretie mäsa pre HD – sitové 
	
	3
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	14.  Varný kotol 
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	15. Tvarovačka mletých zmesí 
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	16. Mlynček na mäso 
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	17.  Poloautomatický baliaci stroj 
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	18. Šokový zmrazovač 
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	19. Zrecia komora 
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	20. Predelenie výroby – priečka, chladiarenské posuvné dvere 
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	21. Inštalácia, montáž zariadení a doprava
	
	1
	

	Typové označenie (len čo sa týka stroja/zariadenia):


	Celková cena v EUR bez DPH 
	









	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



