
	Názov obstarávateľa:
	Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

	IČO: 
	00210552

	Predmet zákazky: 
	Mäsiarske technológie 

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Omračovacia klietka na hovädzie S fixačným košom (1 ks):

-
Otočná bočnica

-
Zinkové prevedenie

-
Ovládanie brán ručne

-
Bez montáže a stavebných prac

-
Fixačný kôš - ovládanie ručne , otočné pánty . zaisťovanie                                          
	/vyplní uchádzač/

	Rozporka na HD 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Konštrukcia pre kladkostroje 1 ks - pozinkovaná
	/vyplní uchádzač/

	Podvesné zadrahovanie trubková dráha s pozik konštrukciou -
Nerez trubka 60*3 mm
	/vyplní uchádzač/

	Visutá váha pre trubkový dráhu (1 ks): 

· dielik 100 g

· váživost 300 kg

· trubka premiér 60*3 mm

                       
	/vyplní uchádzač/

	Poliaca pásová píla (1 ks) : 

Pásová poliaca píla, zabudovaný dezinfekčný systém pílového listu DES-E

· Napätie:                    400V - 42V
· Výkon motora:             2300 W
· Dĺžka listu:                1400 mm
· Hĺbka rezu:               500 mm
· Krytie:                       IP 65
· Dĺžka pílového listu :  3248 mm
· Hmotnosť:                  74 kg

	/vyplní uchádzač/

	Vyvažovač  F 70 – 3 m  - 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Transformátor na bezp. napätie 42 V – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Rozrábková píla kotúčová 1 ks:
· Napätie:                                 230 V

· Výkon motora:                    1050 W

· Priemer kotúča:                  180 mm

· Hĺbka rezu:                         65 mm

· Krytie:                                     IP 24

· Dĺžka:                                   520 mm

· Hmotnosť:                            5,5 kg

· FR920415100 Vyvažovač F 6-2,5 SK
	/vyplní uchádzač/

	Vyvažovač F 6 - 2 m – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Kladkostroj pojazdný  2 000 kg – 2 ks

Nosnosť: až 2 x 2000 kg
· rýchlosť hlavného zdvihu: 5 m/min

· minimálna projektovaná životnosť podľa FEM 9.511/ISO: 1Am/M4

· zaťažovateľ/ počet zopnutí za hodinu: 60/ 240 %/ S/hod

· počet nosných reťazí: 2

· rozmer reťazí: 7,2x21 mm

· výkon motora zdvihu: 2 x 1,7 kW

· el. krytie: IP 55

· obmedzovač nosnosti: patentovaná suchá klzná spojka 

· Výška zdvihu: 6 m

· spôsob ovládania: závesný ovládací panel pre paralelné ovládanie dvojice kladkostrojov. 
Ovládač bude mať tieto funkcie:

· Zdvih

· Spúšťanie

· prepínač -1.kl. -1.kl.+2.kl. -2.kl.

· STOP hr. aretované vo vypnutej polohe

· Spôsob zavesenia: stacionárne prevedenie so závesnou doskou

· závesná doska s jedným otvorom

· Ovládanie: stýkačové riadenie s ovládacím napätím 24V/50Hz

· pracovné koncové spínače zdvihu a spúšťania - limitné

· tepelný snímač vo vinutí motora zdvihu

· Napájacie napätie:     3x400V/50Hz

· Hmotnosť:                      54 kg

· obsahuje hmotnosť telesa, reťaze i závesnej dosky

· stavebná výška:            514 mm


	/vyplní uchádzač/

	Kladkostroj   - stacio 500 kg 2 ks

· nosnosť: 500 kg

· rýchlosť hlavného zdvihu: 8 m/min

· minimálna projektovaná životnosť podľa FEM 9.511/ISO: 1Bm/M3

· zaťažovateľ/ počet zopnutí za hodinu: 40/ 240 %/ S/hod

· počet nosných reťazí: 1 - rozmer reťazí: 5,2x15 mm

· výkon motora zdvihu: 0,7 kW - el. krytie: IP 55

· obmedzovač nosnosti: patentovaná suchá klzná spojka 

· el. krytie: IP 55

· Výška zdvihu: 4 m

· Dĺžka ovládacieho kobka 3 m

	/vyplní uchádzač/

	Vykrvovací žľab 1 ks:

Celonerezové prevedenie

Rozmer: 1000 mm *1000 mm - kónusový zo zátkou
	/vyplní uchádzač/

	Vákuová dvojkomorová balička 1 ks

· Dĺžka zvarovej lišty                       4 x 620 mm

· Rozmer komory                            620 x 520 x 230 mm

· Rozmer stroja                               1440 x 920 x 1205 mm

· Doba cyklu                                    25 – 40 s

· Napätie:                                         400 V / 50 Hz

· Príkon                                            4,3 kW
· Výveva                                          100 m3

· Hmotnosť                                      425 kg

· Balné


	/vyplní uchádzač/

	Omračovanie dobytka 1 ks


Zariadenie využíva slepé patróny ktoré pri vystrelení vysunú omračovací piest ktorý úderom s následným prienikom do lebky omráči zviera rýchlosťou 1,2 - 1,5 milisekundy skôr ako zacíti bolesť alebo si uvedomí čo sa stalo. Tým sa zabezpečí stále prekrvenie mäsa, kým príde zviera na porážku.
Do komory je možné vložiť kaliber .22" aj .25". Je to najvšestrannejšie omračovacie zariadenie pre širokú škálu malých a stredne veľkých zvierat
Stolová píla 1 ks:

· celonerezové prevedenie
· dvojitý pracovný stôl

· dĺžka pílového pásu 2 500 mm

· výška rezu 350 mm

· príkon 3 kW

· napätie 400 V / 50 Hz

· pravítko pre razenie plátkov na rezne
	/vyplní uchádzač/

	Konvektomat 1 ks:
-
Bojlerový vyvíjač pary

-
Typ energie: elektrická

-
Vyvíjanie pary: bojler

-
Kapacita: 20 zásuvov GN1/1

-
Rozostup zásuvov: 63 mm

-
Hmotnosť: cca 250 kg

-
Tepelný príkon: 36-40 kW

-
Celkový príkon: 35,9-40 kW

-
Príkon vyvíjača pary: 33-45 kW

-
Istenie: 63 A

-
Napájanie: 3N~/400 V

-
Prípojka vody /odpad: G 3/4 / 50 mm

-
Pracovná teplota: 30°C - 300°C
	/vyplní uchádzač/

	Náhradný zavážací vozík 1 ks
	


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
