
	Názov obstarávateľa:
	MARAL SK, s.r.o.

	IČO: 
	54427801

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia pekárenskej technológie

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	SILO NA MÚKU

Počet kusov: 1
Materiál: nerez 
Obsah sila minimálne 10 ton
Maximálne rozmery  do 3,0 x 3,0m, výška max:  4,6 m

Silo bude obsahovať: 

Mikrovibrácia na váhu

Váha tenzometrická 200 kg NEREZ vrátane tenzometra na stenu

Priehľadové okno do sila

Prevzdušnenie sila komplet

Kontinuálna preosievačka múky

Rotačný podávač 

Dotykový grafický ovládací panel 

Vstupný filter plnenia múky

Dúchadlo 3 kW na čerenie múky

Dúchadlo na dopravu múky dvojité 4,3 kW

Plnenie síl v prevedení nerez 

Dopravná trasa k váhe v prevedení nerez

El. rozvádzač a elektroinštalácia
	/vyplní uchádzač/

	ŠPIRÁLOVÝ HNETAČ S POSUVNOU DIEŽOU
Počet kusov: 1

Kapacita cesta: min 150 kg / max 250 kg cesta

Materiál: nerez

Nastavenie rýchlosti miešania

Nastavenie smeru miešania

Nastavenie času miešania

Príkon 1 rýchlosť: max  9,5 kW
Príkon 2 rýchlosť: max  15,0 kW
	/vyplní uchádzač/

	PREKLÁPAČ DIEŽÍ:

        Počet kusov: 1

Maximálna výška zdvihu :    do 3000 mm.
Bočné preklápanie : vľavo alebo vpravo 
Ovládanie : manuálne v prítomnosti obsluhy 

Konštrukcia : z ocele v kombinácii-  nerezová oceľ 

Zdvíhací systém : olejovo- hydraulický

Ochrana :
proti prepätiu a preťaženiu motora 

Napätie : 400 V. - frekvencia 50 Hz - 3 fázy
	/vyplní uchádzač/

	BLOKOVÁ LINKA NA CESTO S PREKLÁPACÍMI JEDNOTKAMI

Počet kusov: 1

1.1
DELIČ CESTA

Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka:  od 200 kg do 300 kg

Výška od podlahy:  max 2 750 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

1.2
TROJVALCOVÝ EXTRUDÉR NA CESTO


Hlavné technické údaje:

Šírka:  od 300 mm do 800 mm

Rozsah hrúbky cesta: od 10 do 40 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304

1.3
VSTUPNÝ VIACVALCOVÝ DOPRAVNÍK


Hlavné technické údaje:

Menovitá šírka: od 550 mm do 700 mm

1.4
VALEC NA PREDBEŽNÉ SKLADANIE



Hlavné technické údaje:


2 – 4 ks značkovacích koliesok

2-4  ks kresliace kolieska


1.5
EXTRUDÉR NA TUK



Hlavné technické údaje:

Maximálna produkcia do 600 kg/h

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Extrudovacia jednotka umiestnená na boku linky

Skladá sa  z násypky z nehrdzavejúcej ocele s tlakovým systémom a predbežným plnením pomocou systému minimálne dvoch protibežných šnekov

Obsahuje dopravník na vkladanie tukových bochníkov

Extrudovacia tryska na tuk s otvorom ťahacej dosky nastaviteľným až do max. 10 mm a šírkou  do max 270 mm

Vhodné aj  na spracovanie blokov tuku pri izbovej teplote


1.6
SADA SKLADACÍCH PÁSOV



Hlavné technické údaje:

Skladá sa z minimálne z 2 nezávislých pásov

Dĺžka pásov:  min 200 mm každý

Nastaviteľná rýchlosť pomocou meniča

Nezávislé nastavenie pravého a ľavého prekrývania;


Max. šírka skladania do 200 mm;

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka


1.7
POSÝPAČ MÚKY



Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné pomocou bezkefového motora ovládaného potenciometrom

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná pomocou klapiek

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie


1. 8
LISOVACÍ VALEC



Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Priemer valca: min 150 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Lisovací valec z potravinárskeho plastu

Ručné zdvíhanie valca s odčítaním na milimetrovom ukazovateli

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča


1.9
MULTIROLLER 



Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 12 voľných valcov s priemerom min 50 mm

Voľnobežné valce spolu tvoria priemer  min 400 mm

Spodný valec má priemer min 200 mm

Medzera medzi valcami: od 5 do 50 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča


1.10
SKLÁPACIA JEDNOTKA V TVARE VENTILÁTORA



Hlavné technické údaje:

Šírka: max 800 mm

Šírka v zloženom stave: od 200 do 500 mm, mechanicky nastaviteľná

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Dopravný pás z polyuretánovej živice v súlade s normami FDA

Pás je vybavený vonkajšími a vnútornými škrabkami s zbernými boxmi

Počet vrstiev meniteľný podľa typu cesta :od 2 do 8 preložení

Samostatné nastavenie rýchlosti dopravného pásu a skladacej jednotky

Nastaviteľná rýchlosť pomocou meniča


1.11
POSÝPAČ MÚKY 2 



Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné pomocou bezkefového motora ovládaného potenciometrom

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná pomocou klapiek

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie


1.12
VSTUPNÝ MULTIVALEC S DOPRAVNÝM PÁSOM



Hlavné technické údaje:

Menovitá šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ

1.13
POSÝPAČ MÚKY 3



Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné pomocou bezkefového motora ovládaného potenciometrom

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná pomocou klapiek

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie


1.14
LISOVACÍ VALEC 2




Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Priemer valca: min 150 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Lisovací valec z potravinárskeho plastu

Ručné zdvíhanie valca s odčítaním na milimetrovom ukazovateli

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča


1.15
MULTIROLLER 
2


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 12 voľných valcov s priemerom min 50 mm

Voľnobežné valce spolu tvoria priemer  min 400 mm

Spodný valec má priemer min 200 mm

Medzera medzi valcami: od 5 do 50 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca

1.16
SKLÁPACIA JEDNOTKA V TVARE VENTILÁTORA 2



Hlavné technické údaje:

Šírka: max 800 mm

Šírka v zloženom stave: od 200 do 500 mm, mechanicky nastaviteľná

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Dopravný pás z polyuretánovej živice v súlade s normami FDA

Pás je vybavený vonkajšími a vnútornými škrabkami s zbernými boxmi

Počet vrstiev meniteľný podľa typu cesta :od 2 do 8 preložení

Samostatné nastavenie rýchlosti dopravného pásu a skladacej jednotky

              Nastaviteľná rýchlosť pomocou meniča
	/vyplní uchádzač/

	LAMINOVACIA LINKA

Počet kusov: 1
2.1
DOPRAVNÍKOVÝ PÁS


Hlavné technické údaje:

Menovitá šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Dopravný pás z polyuretánovej živice spĺňajúci požiadavky FDA

Plynulá regulácia rýchlosti pomocou meniča s displejom

Bočné vodidlá na centrovanie pásu

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.


2.2
POSÝPAČ MÚKY 


Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné pomocou bezkefového motora ovládaného potenciometrom

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná pomocou klapiek

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie


2.3
POSÝPAČ MÚKY 2


Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné pomocou bezkefového motora ovládaného potenciometrom

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná pomocou klapiek

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie

2.4
LISOVACÍ VALEC



Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Priemer valca: min 150 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Lisovací valec z potravinárskeho plastu

Ručné zdvíhanie valca s odčítaním na milimetrovom ukazovateli

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča


2.5
SPODNÝ POSÝPAČ MÚKY


Hlavné technické údaje:

Šírka: min. 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo rozptyľovanej múky je nastaviteľné pomocou bezkefového motora ovládaného potenciometrom

Šírka rozptylu múky nastaviteľná pomocou klapiek

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

2.6
MULTIROLLER 



Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 12 voľných valcov s priemerom min 50 mm

Voľnobežné valce spolu tvoria priemer  min 400 mm

Spodný valec má priemer min 200 mm

Medzera medzi valcami: od 5 do 50 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča

2.7
DOPRAVNÍKOVÝ PÁS


Hlavné technické údaje:

Menovitá šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Dopravný pás z polyuretánovej živice spĺňajúci požiadavky FDA

Plynulá regulácia rýchlosti pomocou meniča s displejom

Plastové bočné vodidlá na centrovanie pásu

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.

2.8
KRÍŽOVÝ VALEC


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Jednotka na krížové laminovanie v uhle 90° voči smeru podávania cesta

Laminovací valec z netoxického materiálu s priemerom 120 mm

Nastaviteľné ovládanie pomocou ručného kolesa s odčítaním na indikátore

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča


2.9
MULTIROLLER 
2


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 12 voľných valcov s priemerom min 50 mm

Voľnobežné valce spolu tvoria priemer  min 400 mm

Spodný valec má priemer min 200 mm

Medzera medzi valcami: od 5 do 50 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča

2.10
ODMEMERACIA JEDNOTKA


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Priemer meracích valcov:  min 120 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Nastaviteľné ovládanie pomocou ručného kolesa s odčítaním na indikátore

Regulácia rýchlosti na vkladacom páse na uvoľnenie cesta

Nastaviteľná rýchlosť pomocou elektrického variátora s automatickým nastavením pomocou analógovej fotobunky

Pás z polyuretánovej živice v súlade s normami FDA

Pás je vybavený škrabkami a zbernými nádobami
	/vyplní uchádzač/

	STÔL NA PRÍPRAVU LÍSTKOVÉHO CESTA

Počet kusov: 1

3.1
KALIBRAČNÁ JEDNOTKA


Hlavné technické údaje:

               Šírka: min 600 mm

Priemer meracích valcov: min 130 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Nastaviteľné ovládanie pomocou ručného kolesa s odčítaním na indikátore

Regulácia rýchlosti na vkladacom páse na uvoľnenie cesta

Nastaviteľná rýchlosť pomocou elektrického variátora s automatickým nastavením prostredníctvom analógovej fotobunky

Pás z polyuretánovej živice v súlade s normami FDA.

Pás je vybavený škrabkami a zbernými nádobami

3.2
STÔL NA PRÍPRAVU LÍSTKOVÉHO CESTA


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Dĺžka pásu: min 2500 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Stanica na pozdĺžne rezanie

Pás z polyuretánovej živice v súlade s normami FDA

Zobrazená nastaviteľná rýchlosť pomocou meniča

Pás je vybavený škrabkami a zbernými boxmi

Namontovaný na kolieskach s brzdou a nastaviteľnými nožičkami

Držiaky valcov na nohách stola

Pluhy na bočné zvyšky cesta

3.3
PNEUMATICKÁ GILOTÍNA 


Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nehrdzavejúca oceľ 

Zdvih noža: min 90 mm

Počet zdvihov: min 90/min

Šírka rezu: 580–780 mm

Pneumatická gilotína s nastaviteľnou dĺžkou rezu od min. 10 mm

3.4
DOPRAVNÝ PÁS NA UMIESTŇOVANIE PEČNÉHO PAPIERA 



Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nehrdzavejúca oceľ 

Menovitá šírka: min 600 mm

Pás z polyuretánovej živice v súlade s normami FDA

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča

Pás je vybavený škrabkami a zbernými boxmi

Plastové bočnice na centrovanie pásu

Namontovaný na nastaviteľných nožičkách


3.5
ZARIADENIE NA UMIESTŇOVANIE PEČNÉHO PAPIERA



Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Menovitá šírka: min 550 mm

Automatické zariadenie na vkladanie papiera

3.6.
GILOTÍNA S UZÁVEROVOU LIŠTOU


Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Menovitá šírka: 600 mm

Sada zváracích tyčí s konštantným ohrevom a regulátorom napätia

Zváračská tyč s drôtovým odporom na zváranie + rezanie za tepla s čiernym teflónom

Neutrálna protityč

Napájací transformátor

Regulátor napätia


3.7.
KONCOVÝ DOPRAVNÝ PÁS 


Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Menovitá šírka: min 550 mm

Pás z polyuretánovej živice v súlade s normami F.D.A.

Zobrazenie nastaviteľnej rýchlosti pomocou meniča

Pás je vybavený škrabkami a zbernými nádobami

Plastové bočnice na vycentrovanie pásu

Namontované na nastaviteľných nožičkách

	/vyplní uchádzač/

	MRAZIACI BOX

Počet kusov: 2
Samotná stavba boxu

Minimálne vonkajšie rozmery 4,2 x 4,0 x výška 2,61 m 

Minimálne vnútorné rozmery 3,8 x 3,4 x 2,30 m výška vnútorné rozmery 

PIR izolačný panel hr. min.100 mm Rezanie panelov

Základné osvetlenie boxu LED

Dvere mraziace otočné s ohrevom

Prah antikor do dverí

Podlahová doska min 12 mm

Pretlaková klapka s ohrevom

Mraziaca technológia -18 - -20°C / skladovanie pekárenských polotovarov / vstup zamrazeného tovaru 

chladiaci výkon min 4,0 kW / -27°C / +32°C

Výparník + topná tyč

Rozvádzač s digit. Termostatom- 230 V / 50 Hz



Elektroinštalácia


	/vyplní uchádzač/

	CHLADIACI BOX

Počet kusov: 3

Samotná stavba boxu

Minimálne vonkajšie rozmery 4,2 x 4,0 x výška 2,6 m 

Minimálne vnútorné rozmery 3,8 x 3,4 x 2,3 m výška 

PIR izolačný panel hr. min.60 mm Rezanie panelov

Základné osvetlenie boxu LED

Dvere chladiace otočné 

Chladiaca technológia / cca 38 m3 / +2 - +4°C / skladovanie pekárenských polotovarov / vstup zachladeného tovaru 

chladiaci výkon min 4,0 kW / / -6°C / +32°C

Výparník + topná tyč

Rozvádzač s digit. termostatom– 230 V / 50 Hz



Elektroinštalácia


	/vyplní uchádzač/

	ŠOKOVACIE CHLADIACE ZARIADENIE

Počet kusov: 1

Minimálne vonkajšie rozmery :3400 × 3600 × výška 2400 mm 
Vybavený dvoma dverami 

Minimálna kapacita komory je 10 vozíkov (typ 6080). 
Minimálna kapacita v kg: 300 kg/h
	/vyplní uchádzač/

	HORIZONTÁLNY BALIACI STROJ – SYSTÉM FLOW PACK 
Počet kusov: 1

Rozmery výrobkov  min 40 x 250 x 30 (v) mm max  80 x 150 x 40 (v) mm

Požadovaná rýchlosť/výkon: min 30  max 60 ks/min

Baliaci materiál: BOPP 2 x 20 ym potlačená – centrovaná potlač

Vkladanie: Ručné vkladanie na vstupný dopravník

Orientácia balenia: Po dĺžke baleného výrobku.

Príslušenstvo:

1. Zmena kroku

2. Zig-zag zvar

3. Centrácia potlače

4. Pripojenie pre dátumovku

5. Balenie v ochrannej atmosfére

6.Dátumovacie zariadenie min 2 riadky


	/vyplní uchádzač/

	INŠTALÁCIA, MONTÁŽ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
