

		Príloha č.3
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY – MIESTA PLNENIA A MNOŽSTVÁ

Inertný posypový materiál (kamenná drvina) frakcie 4-8 mm z vyvretej horniny (nie vápenec) používaný na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií s naložením, dopravou a vyložením z dopravného prostriedku na určené skládky.





	







 
	Pracovisko/skládka
	Zmluvné množstvo aj s prvonávozom  v tonách
	Prvonávoz              v tonách

	
	
	
do 31.3.2027
	
do 31.10.2026

	
	Banská Bystrica
	500
	300

	
	Polkanová
	2200
	2000

	
	Lučatín
	0
	0

	
	Žiar nad Hronom
	2500
	2000

	Oblasť Západ
	Nová Baňa
	1300
	900

	
	Banská Štiavnica
	2000
	1700

	
	Zvolen
	600
	600

	
	Krupina
	1600
	1200

	
	Veľký Krtíš
	1200
	1000

	
	Čebovce
	1000
	800

	Spolu za oblasť Západ
	12 900
	10500

	
	Zbojská
	1100
	900

	
	Červená Skala
	500
	500

	
	Brezno
	1100
	800

	
	Poltár
	200
	200

	
	Lučenec
	300
	300

	
	Rimavská Sobota
	1000
	700

	
	Hnúšťa
	800
	600

	Oblasť Východ
	Tornaľa
	800
	0

	
	Jelšava
	2500
	2300

	
	Kriváň
	1200
	1000

	
	Muráň
	600
	500

	
	Kokava nad Rimavicou
	2000
	1700

	Spolu za oblasť Východ
	12100
	9500

	Spolu za všetky oblasti 
	25000
	20000






