

	Názov zákazky:
	Technika pre spracovanie Istermeat a.s.

	Obstarávateľ:
	ISTERMEAT, a.s.,
Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 232 157




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo: 
	vyplniť 

	IČO uchádzača:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	 Áno/nie 

	Telefón a e-mail uchádzača:
	Vyplniť 




	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter 
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	1. Stroj / zariadenie: Priemyselný baliaci stroj s príslušenstvom

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa

	1.
	Predmet dodávky
	Kompletný priemyselný termoformovací baliaci stroj na vákuové balenie alebo balenie v ochrannej atmosfére do mäkkej fólie, vrátane formovacích a zváracích nástrojov, plniacej vložky, výstupného dopravníka, horného etiketovacieho zariadenia a atramentovej tlačiarne.
	

	2.
	Fólie a základný formát
	Šírka spodnej tepelne tvarovateľnej fólie približne 420 mm a šírka hornej zvárateľnej fólie zodpovedajúca použitému baliacemu systému; priemer dutinky 76 mm; spodná mäkká fólia do 300 μm a horná fólia do 120 μm; krok fólie približne 500 mm.
	

	3.
	Výkon a vákuový systém
	Teoretický výkon min. 12 taktov/min. a praktický výkon min. 4 takty/min. podľa formátu, výrobku a spôsobu balenia. Vákuový systém s kapacitou postačujúcou na dosiahnutie požadovaného výkonu a kvality balenia.
	

	4.
	Konštrukcia a hygiena
	Robustný strojový rám, kryty a elektropneumatický rozvádzač z nehrdzavejúcej ocele vhodnej pre potravinársku výrobu; ochranné kryty pracovných staníc; automatické mazanie zdvíhacích mechanizmov a systému posuvu fólie.
	

	5.
	Formát 2/3
	Dvojdráhové trojradové usporiadanie, min. 6 balení/takt; rozmer balenia približne 166,6 × 187,5 mm, rozmer tvarovanej časti približne 151,6 × 172,5 mm; hĺbka tvarovania nastaviteľná do min. 130 mm. Plniaca vložka z materiálu vhodného pre styk s potravinami s ochranou zváracej plochy.
	

	6.
	Kompatibilita s existujúcimi formátmi 
	Kompatibilita s existujúcimi vymeniteľnými formátmi: 2/4 - balenie približne 125 × 187,5 mm (8 balení/takt); 3/2 - približne 250 × 125 mm (6 balení/takt); 4/2 - približne 250 × 93,75 mm (8 balení/takt). Hĺbka tvarovania podľa formátu do min. 100-130 mm.
	

	7.
	Tvarovanie, zváranie a rezanie
	Tvarovanie fólie pomocou stlačeného vzduchu, vákua alebo technicky rovnocenného riešenia; jednoducho vymeniteľné formovacie a zváracie nástroje; bezpečné zváranie mäkkých fólií; priečne a pozdĺžne rezanie podľa zvoleného formátu; odvod alebo navíjanie odrezkov a výstupný dopravník.
	

	8.
	Ovládanie a integrácia
	PLC riadenie s dotykovým displejom; možnosť uloženia výrobných programov; zobrazovanie a nastavenie základných prevádzkových parametrov, diagnostika porúch a synchronizačné rozhrania pre etiketovacie, tlačové a dávkovacie zariadenia.
	

	9.
	Etiketovacie zariadenie
	Automatické etiketovanie hornej strany balení v jednom alebo viacerých radoch, kompatibilné s požadovanými formátmi balenia; možnosť termotransferovej tlače a tlače bežných 1D a 2D kódov.
	

	10.
	Atramentová tlačiareň
	Priemyselná tlačiareň na tlač dátumu, času, počítadiel, variabilného textu a 1D/2D kódov; rýchlosť tlače min. 30 m/min.; výška znakov približne 5-12,5 mm; sieťové a sériové rozhranie vrátane Ethernetu, s prevádzkou v prostredí min. 5-40 °C.
	

	11.
	Pripojenie, kompatibilita a záruka
	Elektrické pripojenie 400 V, 50 Hz; pripojenie na stlačený vzduch a chladiacu vodu kompatibilné s existujúcou infraštruktúrou obstarávateľa.
Záruka min. 12 mesiacov.
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- uchádzač uvedie presný parameter







	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	2. Stroj / zariadenie:   Priemyselný nárezový stroj s príslušenstvom

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa

	1.
	Predmet dodávky
	Kompletný priemyselný nárezový stroj s automatickým podávaním, porciovaním, priebežnou kontrolnou váhou, vyraďovaním porcií, dopravníkom a ostriacim zariadením
	

	2.
	Spracovávané výrobky
	Trvanlivá saláma: okrúhla, kaliber 49–51 mm; varená šunka: okrúhla, kaliber 99–101 mm; dĺžka výrobkov 949–951 mm.
	

	3.
	Porcia – saláma
	Šindľové uloženie; 2 × 26 plátkov; požadovaná hmotnosť porcie 2 × 50 g; hrúbka plátku približne 1,0 mm; dĺžka porcie približne 180 mm 
	

	4.
	Porcia – šunka
	Šindľové uloženie; 9 plátkov; požadovaná hmotnosť porcie 100 g; hrúbka plátku približne 1,5 mm; dĺžka porcie približne 180 mm.
	

	5.
	Rezací rozsah a výkon
	Zariadenie musí umožňovať súčasné spracovanie minimálne 3 výrobkov s kalibrom 99 až 101 mm a dĺžkou 949 až 951 mm. Výkon minimálne 1 200 rezov/min.
	

	6.
	Podávanie a porciovanie
	Automatické riadené podávanie; automatické oddelenie nepoužiteľných koncových častí; produktové držiaky pre obe aplikácie; porciovací systém schopný vytvárať porcie podľa bodov 3 a 4.
	

	7.
	Nožový systém
	Hygienický nožový systém z nehrdzavejúcej ocele vhodný na požadované aplikácie, vrátane ochranného krytu, potrebných krájacích hrán a prítlačných držiakov.
	

	8.
	Váženie a vyraďovanie
	Priebežná digitálna kontrolná váha s automatickým vyraďovaním nevyhovujúcich porcií, rozmerovo a výkonovo vhodná na požadované aplikácie.
	

	9.
	Dopravník
	Dopravníkový systém na prepravu porcií k nadväzujúcemu baliacemu zariadeniu, so šírkou pásu min. 420 mm, s možnosťou jednoduchého čistenia a demontáže pásov bez použitia náradia.
	

	10.
	Ovládanie a pripojenie
	Centrálne ovládanie umožňujúce nastavenie výrobných parametrov a uloženie receptúr; elektrické pripojenie 400 V, 3-fázové, 50 Hz; tlak stlačeného vzduchu 6 bar.
	

	11.
	Príslušenstvo a služby
	Ostriace zariadenie pre dodaný nôž; zaškolenie obsluhy, technická dokumentácia, možnosť vzdialenej servisnej podpory, kompatibilita s nadväzujúcou baličkou a záruka min. 12 mesiacov.
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- uchádzač uvedie presný parameter
	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	3. Stroj / zariadenie:   Etiketovacia váha s príslušenstvom

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa

	1.
	Predmet dodávky
	Automatická etiketovacia váha na váženie, tlač a aplikáciu hornej a spodnej etikety, s dopravníkom a automatickým vyraďovaním.
	

	2.
	Výkon a váženie
	Výkon min. 80 balení/min.; váživosť min. 6 kg; dielik/rozlíšenie max. 1 g.
	

	3.
	Rozmery balení
	Spracovanie balení minimálne v rozsahu: dĺžka 80–300 mm, šírka 40–250 mm, výška do 180 mm.
	

	4.
	Tlač a etikety
	Tlač pre hornú aj spodnú etiketu; šírka tlače min. 100 mm; podpora etikiet minimálne v rozsahu: šírka 30–100 mm, dĺžka 28–150 mm
	

	5.
	Aplikácia etikiet
	Automatická aplikácia etikiet zhora a zdola, s nastaviteľnou polohou aplikácie; bezkontaktný/vzduchový alebo rovnocenný systém.
	

	6.
	Vyraďovanie
	Automatické vyraďovanie nevyhovujúcich balení podľa výsledku váženia alebo chybového stavu; pusher alebo rovnocenné riešenie.
	

	7.
	Dopravník a vyhotovenie
	Dopravník s vodiacimi prvkami a detekciou balenia; hygienické vyhotovenie vhodné pre potravinársku prevádzku a jednoduché čistenie.
	

	8.
	Ovládanie a napájanie
	Farebný dotykový ovládací panel, uloženie produktových nastavení/receptúr; napájanie 230 V alebo 400 V, 50 Hz podľa konfigurácie výrobcu.
	

	9.
	Príslušenstvo a služby
	Centrovacie prvky etikiet, ochranné kryty a tlač súhrnných etikiet. Doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, dokumentácia a metrologické overenie. Záruka min. 12 mesiacov na zariadenie, s výnimkou spotrebných a bežne opotrebiteľných dielov.
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- uchádzač uvedie presný parameter



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Počet
kusov
	Cena v € 
bez  DPH:

	Priemyselný baliaci stroj s príslušenstvom
	1
	xx

	Typové označenie:
vyplniť




	Predmet zákazky:
	Počet
kusov
	Cena v € 
bez  DPH:

	Priemyselný nárezový stroj s príslušenstvom
	1
	xx

	Typové označenie:
vyplniť




	Predmet zákazky:
	Počet
kusov
	Cena v € 
bez  DPH (za 3 ks):

	Etiketovacia váha s príslušenstvom
	3
	xx

	Typové označenie:
vyplniť




	Cena celkom v Eur za všetky položky bez DPH 
	xxx

	DPH za všetky položky
	xxx

	Cena celkov Eur za všetky položky s DPH 
	xxx



	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky


