	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: Pekáreň Drahovce  s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Hlavná 1, 922 41 Drahovce  	

	IČO obstarávateľa: 47162074	


Automatizovaná linka na výrobu chleba - 1 kpl


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Výrobný výkon v počte kusov chleba o hmotnosti 1000g  za 1 hodinu minimálne (ks/hod) 
	850
	

	Antistresový spôsob delenia klonkov bez olejovania
	Áno
	Vyberte položku.
	Dvoj-fázový proces delenia cesta
	Áno
	Vyberte položku.
	Nastaviteľný deliaci tlak
	Áno
	Vyberte položku.
	Pomúčovacie zariadenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Odklápací kónický násypný kôš s kapacitou minimálne (kg)
	270
	

	Predkysiareň s voliteľným časom v rozsahu minimálne (min) 
	3,5 až 10
	

	Germicídne žiarovky pre dezinfekciu predkysiarne
	Áno
	Vyberte položku.
	Osadzovací dopravník do predkysiarne
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatická kontinuálna kysiareň s časom kysnutia maximálne (min)
	55
	

	Nerezové opláštenie kysiarne so servisnými ochozmi
	Áno
	Vyberte položku.
	Nerezové závesy kysiarne
	Áno
	Vyberte položku.
	Pozinkovaný rám kysiarne
	Áno
	Vyberte položku.
	Vzduchotechnická jednotka s funkciou kompresorového chladenia
	Áno
	Vyberte položku.
	Ultrazvukové zaparovanie so systémom chladenia a zmiešavania vody
	Áno
	Vyberte položku.
	Napojenie na centrálny zdroj nízkotlakej technologickej pary pre zaparovanie a vykurovanie
	Áno
	Vyberte položku.
	Germicídne žiarovky pre dezinfekciu kysiarne
	Áno
	Vyberte položku.
	Privádzací osadzovací dopravník do kysiarne
	Áno
	Vyberte položku.
	Pečná plocha minimálne (m2)
	78
	

	Počet teplotných okruhov 
	5
	

	Rozsah pečnej teploty minimálne (°C)
	150 až 295
	

	Využitie a zapracovanie dvoch pôvodných termoolejových pecí s príslušnou úpravou elektro
	Áno
	Vyberte položku.
	Teplonosné médium – termoolej 
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletné jednovrstvé klampiarske digestorové potrubie
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletné jednovrstvé klampiarske potrubie pre odťah pary 
	Áno
	Vyberte položku.
	Spalinové trojvrstvé komíny 3x
	Áno
	Vyberte položku.
	Rozmer každej etáže (mm) (ŠxH)
	1800x2000
	

	Svetlá výška každej etáže (mm)
	230
	

	Automatické otváranie dvierok a odťahov
	Áno
	Vyberte položku.
	Počet etáží 
	22
	

	Každá etáž vybavená sklokeramickými pečnými doskami s akumulačnou schopnosťou 
	Áno
	Vyberte položku.
	Zaparovací agregát pre každú etáž samostatne 
	Áno
	Vyberte položku.
	Hlavný ovládací horizontálny termoolejový kotol s tepelným výkonom vrátane horáku minimálne (kW)
	290
	

	Strojovňa a rozvody termooleja, ako súčasť termoolejového kotla
	Áno
	Vyberte položku.
	Havarijná a expanzná nádrž na termoolej ako súčasť termoolejového kotla
	Áno
	Vyberte položku.
	Osadzovací automat pre vkladanie klonkov do etáží a ich vyberanie
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatické vysávanie etáží pri každom vypečení 
	Áno
	Vyberte položku.
	Funkcia pneumatického oklepu filtra na vysávači 
	Áno
	Vyberte položku.
	Zdvíhacia výškovo nastaviteľná špica pre malogramážne produkty na osadzovacom automate 
	Áno
	Vyberte položku.
	Bezpečnostné oplotenie celej linky v zmysle platnej legislatívy
	Áno
	Vyberte položku.
	Pojazdové dráhy pre osadzovací automat
	Áno
	Vyberte položku.
	Vlažiaci stôl pre vlaženie produktov pred upečením
	Áno
	Vyberte položku.
	Pevný podávací stôl pre ručné vyklápanie
	Áno
	Vyberte položku.
	Podávací stôl s otočnou funkciou o 90° 
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatické nožové narezávacie zariadenie na surové klonky cesta
	Áno
	Vyberte položku.
	Podávací stôl s otočnou funkciou o 90° a zdvíhaním vrátane možnosti zahusťovať produkty o jeden rad
	Áno
	Vyberte položku.
	Dráhy pre pojazdné podávacie stoly
	Áno
	Vyberte položku.
	Podávací stôl pod narezávacie zariadenie
	Áno
	Vyberte položku.
	Sústava dopravníkov pre transport upečených produktov so šírkou (mm)
	530
	

	Vlažiaci dopravník pre vlaženie produktov po upečení so šírkou (mm)
	530
	

	Zoraďovačka a počítačka chleba s funkciou akumulácie produktov
	Áno
	Vyberte položku.
	Detektor kovov s automatickým vyraďovaním nezhodných produktov 
	Áno
	Vyberte položku.
	Odoberací otočný  stôl priemer (mm)
	2200
	

	Centrálne riadenie celej linky z jedného ovládacieho panelu vrátane všetkých periférnych zariadení cez dotykový panel s pamäťou receptúr
	Áno
	Vyberte položku.
	Vizualizácia a archivácia pracovných procesov s prehliadaním a správou dát cez webové rozhranie 
	Áno
	Vyberte položku.
	Kompletný technologický projekt 
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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