FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Technológie na  spracovanie mlieka  

	Prijímateľ / obstarávateľ:
			                          KEĽO A SYNOVIA, s. r. o.
	






		Hlavná 137, Veľké Teriakovce 980 51
IČO : 36058904









	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



1. Komplexné zariadenie  na výrobu  etikiet pre balenie  syrových  výrobkov    s váhou a riadiacim  PC 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota

	Tlačiareň na tlač farebných  etikiet
	 áno

	Veľkosť  etikiet
	100 – 120 mm x 100 – 120 mm

	Zariadenie  určené pre  profesionálne prevádzky
	     áno

	Digitálna certifikovaná  váha
	     áno

	Váživosť  min v rozsahu  50 g – 4000g 
	     áno

	Plne funkčne kompatibilná s riadiacim z PC
	   áno

	PC  v prevedení notebook
	   áno

	RAM min 16 GB
	   áno

	SSD  min 512 GB
	   áno

	Procesor  min strednej  triedy 
	   áno

	4 porty USB minimálne 
	   áno

	Operačný  systém  kompatibilný so  softwerom
	   áno

	Softwer umožnuje  grafický návrh etikiet
	   áno

	Softwer podporuje  tlač  EAN kódov
	   áno

	Typové označenie, názov 
	



	Cena v EUR bez DPH
	


2. Dvojkomorová vákuvá  balička profesionálna pre  balenie  syrových  výrobkov

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota

	Počet komôr 
	2 

	Konštrukcia  z  nereze
	áno

	Vákuová pumpa s  výkonom
	150 – 200m3/h

	Zariadenie pre  profesionálne  prevádzky
	áno

	Podpora  pre  prídavné plynové zariadenie
	áno

	Rozmery komory d x š x v 
	650 – 700 x 745 – 780 x 200- 220 mmm

	Hmotnosť  stroja 
	600- 700 kg

	Elektrický príkon
	5 – 8 kW

	Riadiaci  systém  s digitálnou  jednotkou a pamäťou
	áno

	Elektrické napájanie   
	400 V

	Typové označenie názov
	



	Cena v EUR bez DPH
	




3. Modulový predajný kontajner  s chladiacim boxom  - rozšírenie  predajnej  plochy  existujúcej predajne.

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota

	Vonkajšia širka bez  strechy
	2800 – 3200 mm

	Vonkajšia dĺžka  bez  strechy
	9500 – 10500 mm

	Vonkajšia výška  bez  strechy
	2400 – 2600 mm

	Zmývateľné steny a podlaha 
	        áno

	Zateplenie  stien  a podlahy 
	        áno

	Použitie  na  celoročnú prevádzku
	       áno

	Klimatizované  chladenie  interieru s  reguláciou
	       áno

	Vonkajšie  steny  s povrchom dekorovaného plechu
	     áno

	Vonkajšie  prestrešenie  so  spádom  do  jednej  strany max výška   so  strechou 
	     2800 mm

	V interieri  chladiaci  box  s  vonkajšími rozmermi s x d x v
	2000 x 2000x 24000-2600 mm

	Vybavenie 1 ks  umývadlom a bojlerom  s objemom 40-80 l
	áno 

	Vchodové  dvere  2 ks , vnútorná  širka 
	900 – 1100 mm

	Okno  2ks s  rozmemi š x v 
	900 x 1100 mm

	Typové označenie názov
	



	Cena v EUR bez DPH
	


4. Modulový výrobný kontajner s chladiacim  boxom – rozširenie  výrobných priestorov existujúcej syrárne

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota

	Vonkajšia širka bez  strechy
	 2400 - 2800mm

	Vonkajšia dĺžka  bez  strechy
	12000 – 12500 mm

	Vonkajšia výška  bez  strechy
	2900 – 3300 mm

	Zmývateľné steny, strop a podlaha 
	        áno

	Zateplenie celého plášta
	        áno

	Použitie  na  celoročnú prevádzku
	       áno

	Klimatizované  chladenie  interieru s  reguláciou
	       áno

	Vonkajšie  steny  s povrchom  plech
	     áno

	Vonkajšie  prestrešenie  so  spádom  do  jednej  strany
	     áno

	V interiery  chladiaci  box  s  vonkajšími rozmermi s x d x v
	2000 x 2000x 2900-3300 mm

	Vybavenie 1 ks  umývadlom a bojlerom  s objemom 80 - 100 l
	áno 

	Vchodové  dvere  2 ks , vnútorná  širka 
	900 – 1100 mm

	Okno  2ks s  rozmemi š x v 
	900 x 1100 mm

	Typové označenie názov
	



	Cena v EUR bez DPH
	



-
5. Komplexné zariadenie pre výdaj  zakúpených balených chladených výrobkov - potravín   konečnému  spotrebiteľovi  :  

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota

	Počet úschovných  boxov jedného  zariadenia
	10-15

	Počet zariadení 
	2 ks

	Dĺžka boxu
	400 - 440 mm

	Šírka  boxu 
	350 – 400 mm

	Výška  boxu 
	170 – 200 mm

	Chladenie  v rozsahu 
	1 - 8 st C

	Napájanie  230 V
	     áno

	Celkový  elektrický  príkon 
	400 – 550 W

	Centrálna  softwerová  riadiaca jednotka
	          áno

	Celková dlžka  zostavy
	100 – 130 cm

	Celková  výska zostavy 
	max 200 cm

	Celková hĺbka  zostavy
	 max 60 cm

	Celková  hmotnosť  prázdnej zostavy
	Max 300 kg

	Typové označenie názov
	



	Cena v EUR bez DPH
	




CENOVÁ PONUKA 


	Cena celkom za všetky položky v Eur bez DPH 
	

	DPH
	

	Cena celkom s DPH 
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	


                                      
