

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Dojáreň PD Gader Blatnica   

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica
PD Gader, Karlová 038 15
IČO:  00196533




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena  
v € bez DPH

	1.
	HRADENIE 
Pozinkované rybinové hradenie 2x10 s rýchlym odchodom. Pozinkovaná hrana dojárne.
Vstupné a výstupné bránky ovládané stlačeným vzduchom.

	
	

	2.
	DOJÁREŇ 
Zberná nádoba s objemom min. 70L s integrovaným filtrom mlieka  a mliečnym čerpadlom s výkonom min 110L/min 1ks
Umývací automat s integrovanou uzavretou nádržou na preplachovú vodu s objemom min. 160L Vlastným ohrevom min. 13kw a automatickým dávkovaním dvoch detergentov. Možnosť odklonu odpadovej vody.  1ks
Olejová výveva ovládaná frekvenčným meničom. Súčasťou vývevy je výstupný tlmič. Výkon motora min. 7,5kw. 1ks
Okrúhly rozdeľovač s kartridžovými strukovými gumami vymeniteľnými na otočný bajonet. 20ks
Ovládací panel integrovaný v hliníkovom kabinete. Súčasťou kabinetu sú obslužné tlačidlá, displej, pulzátor, zariadenie ktoré dokáže znížiť dojací podtlak na základe prietoku mlieka pri rozdájaní a dodájaní. Farebná signalizácia stavu dojenia. Komunikujúca so systémom správy stáda 20ks
Merač mlieka, ktorý meria prietok infračerveným lúčom a vie indikovať vodivosť mlieka a prímes krvi v mlieku. Je osadený v nerezovom kryte, ktorého súčasťou je aj sklopný umývací stojan. Komunikujúci s ovládacím panelom 20ks
Kompletné mliečne, podtlakové a umývacie potrubie 1ks
Centrálna dotyková obrazovka minimálne 24“ s hlasovým modulom v dojárni, ktorá zobrazuje aktuálne zvieratá v dojárni a upozornenia pre dojičov. Komunikujúca so systémom správy stáda . 1ks
Kompletné konvové dojenie 2ks
Vstupná bezdotyková identifikačná anténa, komunikujúca so systémom správy stáda 2ks
Systém správy stáda podporovaný umelou inteligenciou, kompletné PC. 2ks WiFi anténa. Bezplatný vzdialený prístup na PC.  1ks
300ks obojkov s číselným radom a identifikačným ušným čipom. ..1ks
Ručná čítačka ušných čipov. 1ks
Systém ktorý preplachuje strukové gumy zvnútra po každej krave .. 1ks
Dvojcestná selekčná bránka, komunikujúca so systémom správy stáda 1ks

	
	

	3.
	PREDCHLADENIE 
Rozoberateľný doskový prietokový predchladič mlieka umiestnený pred chladiacou nádržkou na mliečnom potrubí. 1ks

	
	

	4.
	ELEKTRICKÁ AUTOMATIZOVANÁ PREHÁŇACIA BRÁNA 
Automatický a plynulý posun skupiny zvierat smerom k priestoru dojenia.
Možnosť prevádzky v prostredí živočíšnej výroby s vysokou vlhkosťou a agresívnym prostredím.
Elektrický pohon s poloautomatickým režimom prevádzky.
Možnosť nastavenia rýchlosti pohybu a pracovných režimov podľa veľkosti skupiny zvierat.
Šírka priháňača 9-12m, podla šírky naháňacieho priestora. 1ks

	
	

	5.
	SLEDOVANIE  ruminácie, pohybovej aktivity s pozičným systémom
Sledovanie ruminácie, pohybovej aktivity s pozičným systémom na 300 ks dojníc so sledovaním pre tri maštale. Dojáreň a čakáreň pred dojárňou monitorovanie pohybovej aktivity a ruminácie. Sledovanie pomocou ušných známok, prepojením so systémom správy stáda a mobilnou aplikáciou. Vyhodnotenie zdravotného stavu.  1ks

	
	

	6.
	CHLADIACI SYSTÉM  na mlieko s rekuperáciou  (ohrevom vody)
Stojatá chladiaca nádrž na mlieko minimálne 11000L. Umývací automat s vlastným ohrevom min.13kw. 1ks chladiacich agregátov s výkonom min. 5,7kw a 2ks chladiacich agregátov s výkonom min. 2,9kw . 1ks pájaný tepelný výmenník na rekuperáciu tepla. Nádrž na vodu s objemom min.1000L. Montáž spustenie. 1ks

	
	

	7.
	Doprava, montáž, zaškolenie pre celý predmet zákazky
 
	-
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Cena celkom bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €




	Meno a priezvisko štatutárneho  zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 








