



Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky
	Obstarávateľ: 
	JOGY Trade s. r. o.

	IČO:
	46870652 

	Názov / predmet zákazky:
	Automatický laserový plašič vtáctva



	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	Plne automatický programovateľný laserový systém na plašenie vtáctva s motorickým horizontálnym a vertikálnym pohybom

	Laser triedy 3B, zelený laserový lúč, vlnová dĺžka 520 – 532 nm

	Divergencia laserového lúča max. 0,05 mrad, priemer lúča pri výstupe 40 – 50 mm

	Možnosť elektronického nastavenia výkonu laserového lúča podľa svetelných podmienok prostredia

	Horizontálny rozsah pohybu min. 360° kontinuálne, vertikálny rozsah min. od −50° do +30°

	Krytie min. IP66, prevádzková teplota minimálne v rozsahu −15 °C až +50 °C

	Možnosť programovania, konfigurácie a zmeny nastavení zariadenia prostredníctvom mobilnej aplikácie

	Vzdialené zapnutie/vypnutie, kontrola aktuálneho stavu zariadenia a upozornenie pri výpadku napájania

	Bezpečnostné prvky: núdzový STOP, uzamykateľný bezpečnostný spínač, LED indikácia prevádzky lasera a zhoda s IEC/EN 60825-1

	Súčasťou dodávky kompletný systém solárneho napájania vrátane batériového boxu 24 V, 2 ks 12 V akumulátorov, 2 ks solárnych panelov, potrebnej kabeláže a montážnych prvkov



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/









	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------
meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*

* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom
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