Príloha č. 1 – SP k DNS  Zberné nádoby _ Výzva č.32 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom tejto zákazky je dodanie 120 l zbernej nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.
Vysvetlenie:
*Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby a krajinu pôvodu tovaru
** Uchádzač uvedie v stĺpci A) konkrétny parameter tovaru ak je ho možné vyjadriť číslom, a uvedie áno (ak požiadavku nádoba spĺňa) / nie (ak nádoba požiadavku nespĺňa) k ponúkanej zbernej nádobe 
*** Uchádzač uvedie v stĺpci B) ku každému parametru presný názov dokumentu na základe ktorého je možní vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci  č. A)

	


Vyplní uchádzač

	Popis 120 l plastovej nádoby na KBRO
	Požadovaná hodnota / charakteristika
	A)
Spĺňa požiadavku Parameter Áno/ Nie**
	B)
Presný názov predloženého  dokumentu  na základe kt.
je možné vyhodnotiť parameter uvedený v stĺpci A )  napr. názov technického /produktového listu, katalógu, potvrdenia od výrobcu, fotografia, výkres resp. názov iného predloženého dokladu)***

	Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby*
	
	

	Objem 
	120 l 
	
	

	Európska norma – certifikát/ Osvedčenie tovaru o zhode
	EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6)
a/ alebo RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality
	
	

	Materiál
	vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium. 
	
	

	Veko/hlavná časť
	vo farbe tela nádoby,  rukoväte pre otváranie veka s antibakteriálnou úpravou, bez tesniacej gumy zabezpečujúce vetranie
	
	

	Farba nádoby a veka
	Hnedá
	
	

	Telo nádoby
	priestor pre upevnenie čipu, prípadne vlisovanie čipu RFID, hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka. Vetracie otvory na obidvoch bokoch steny nádoby min. 150 mm od hrán a od dna 200 mm, ktoré umožňujú prístup vzduchu, obsahuje plastový odklápateľný rošt na dne nádoby pevne spojený s nádobou, medzi vekom a telom nádoby vytvorená vetracia medzera. 
Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými vozidlami, hladké vnútorné plochy zaručujú bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie
	
	

	Predpokladané množstvo spolu
	100

	

	Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – nádoby bez koliesok okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú dodané nenamontované k nádobe.


        Identifikácia Uchádzača: 
	Názov : __________________________
	Adresa sídla: _____________________
	IČO: ____________________________
								Podpis: ___________________________________
								       (podpis osoby oprávnenj konať za uchádzača)  
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** fotografia v opise je ilustračná 








































OPIS PREDMETU ZÁKAZKY


Predmetom tejto zákazky je dodanie 1 000 L kompostéru podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Vysvetlenie:
*Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkaného kompostéru a krajinu pôvodu tovaru
** Uchádzač uvedie v stĺpci A) konkrétny parameter tovaru ak je ho možné vyjadriť číslom, a uvedie áno (ak požiadavku kompostér spĺňa) / nie (ak kompostér požiadavku nespĺňa) k ponúkanému kompostéru
*** Uchádzač uvedie v stĺpci B) ku každému parametru presný názov dokumentu na základe ktorého je možné vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci  č. A)

	


Vyplní uchádzač

	Popis 1000 L kompostér
	Požadovaná hodnota / charakteristika
	A)
Spĺňa požiadavku Parameter Áno/ Nie**
	B)
Presný názov predloženého  dokumentu  na základe kt.
je možné vyhodnotiť parameter uvedený v stĺpci A )  napr. názov technického /produktového listu, katalógu, potvrdenia od výrobcu, fotografia, výkres resp. názov iného predloženého dokladu)***

	Výrobca/Typ/Model kompostéru*
	

	Objem 
	min. 950 l max. 1 100 l 
	
	

	Materiál
	Recyklovaný polyetylén-HDPE. Výborná tepelná izolácia voči poveternostným vplyvom.  Tepelná odolnosť -30 ᵒC až + 50 ᵒC
	
	

	Veko/hlavná časť
	Umiestnené je v hornej časti 
	
	

	Farba nádoby a veka
	Zelená
	
	

	Telo nádoby
	Dostatočný počet odvetrávacích otvorov. Hrúbka steny min.  4,5 mm max. 6 mm Vrchné dvierka na pántoch pre pohodlné plnenie kompostéra. Kompost vyberateľný z každej strany. Jednoduchá montáž a demontáž. Bez dna. 
	
	

	Predpokladané množstvo spolu
	100

	Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte. Priložený návod k montáži ku každému dodanému kompostéru





	Identifikácia Uchádzača: 
	Názov : ______________________________
	Adresa sídla: ___________________________
	IČO: __________________________________
									Podpis: ______________________________
                            								 (podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača) 			
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Príloha č. 1  –   SP k   DNS  Zberné nádoby  _   Výzva č.32    1   z  2       OPIS PREDMETU ZÁKAZKY     Predmetom tejto zákazky je dodanie  120 l  zb ernej ná doby na  kuchynský  biologicky rozložiteľný odpad   podľa  podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.   Vysvetlenie:   *Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby a krajinu pôvodu tovaru   ** Uchádzač uvedie v   stĺpci A) konkrétny parameter tovaru ak je ho možné vyjadriť číslom, a uvedie áno (ak  požiadavku nádoba spĺňa) / nie (ak nádoba požiadavku nespĺňa) k   ponúkanej zbernej nádobe    *** Uchádzač uvedie v   stĺpci B) ku každému parametru presný názov dokumentu na základe ktorého je možní  vyhodnotiť parametre uvedené v   stĺpci  č. A)     Vyplní uchádzač    

Popis 120 l  plastovej nádoby  na KBRO  Požadovaná h odnota / charakteristika  A)   Spĺňa  požiadavku  Parameter  Áno/ Nie**  B)   Presný názov predloženého   dokumentu  na základe kt.   je možné vyhodnotiť parameter  uvedený v   stĺpci A )   napr. názov  technického /produktového listu,  katalógu, potvrdenia od výrobcu,  fotografia, výkres resp. názov  iného predloženého dokladu) ***  

Výrobca/Typ/Model  Zbernej   nádoby *    

Objem   120 l     

Európska norma  –   certifikát/  Osvedčenie tovaru  o   zhode  EN 840 (840 - 1, 840 - 5 a   840 - 6)   a/ alebo RAL - GZ 951/1 najvyšší štandard kvality    

Materiál  vysoko odolný HDPE plast, UV  -   stabilizovaný, odolný voči  chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný,  neobsahuje kadmium.     

Veko/hlavná časť  vo farbe tela nádoby,  rukoväte pre otváranie veka  s   antibakteriálnou úpravou, bez tesniacej gumy zabezpečujúce  vetrani e    

Farba nádoby a  veka  Hnedá    

Telo nádoby  priestor pre upevnenie čipu, prípadne vlisovanie čipu RFID,  hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti  primrznutiu veka. Vetracie otvory na obidvoch bokoch steny  nádoby  min. 150 mm od hrán a   od dna 200 mm, ktoré umožňujú  prístup vzduchu , obsahuje plastový odklápateľný rošt na dne  nádoby pevne spojený s   nádobou, medzi vekom a   telom nádoby  vytvorená vetracia medzera.    Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými vozidlami,  hladké vnútorné plochy zaručujú bezproblémové vyprázdňovanie  a čistenie    

Predpokladané  množstvo spolu  100     

Požaduje sa dodať tovar v   čiastočnom demonte   –   nádoby bez koliesok okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby,  ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú dodané nenamontované k   nádobe.  

          Identifikácia Uchádzača:      Názov : __________________________     Adresa sídla: _____________________     IČO: ____________________________                   Podpis: ___________________________________                           (podpis osoby oprávnenj konať za uchádzača)     

 

