

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat na farme Klčovany

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	SCHAAP AGRO HOLLAND s. r. o
Skladová 2/A, Trnava 917 01
IČO:  34134514




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť 

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť

	Platca DPH:
	Áno  

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka + špecifikácia 
	Názov, typové označenie(v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena za položku
v € bez DPH

	1.
	Výkrm 300 ks - rekonštrukcia jalovárne na automaticky výkrm ošípaných
	
	

	
	20 kotercov po 15 ks výkrmových ošípaných 30-130kg, s bránkami, uličkami, kŕmitkami, napájačkami, upevňovacím nerez. materiálom, automatická kŕmna linka, odstránenie starej a montáž novej technológie + doprava. Plne steny kotercov z plastov, kotviaci material nerez.
	
	

	2.
	Škôlka - rekonštrukcia/výmena opotrebovanej technológie  4 miestností škôlky 
	
	

	
	Koterce, roštové podlahy s vyhrievaním, kŕmitká, napájačky, elektrické  a vodné rozvody so zásuvkami a osvetlením, odstránenie starej a montáž novej technológie + doprava. Plne steny kotercov z plastov, kotviaci material nerez.
	
	

	3.
	Automatická úpravovňa vody 
	
	

	
	Kvalitná Filtrácia, UV ošetrenie, Zníženie Fe a Mn, automatické chlórovanie, zníženie zákalu, riadenie a testovanie (+ doprava)
	
	

	4.
	Výmeny opotrebovaných čerpadiel hnojovice
	
	

	
	2x kalové odstredivé čerpadlo 3m s cca. 7,5 kW motorom a digitálnym frekvenčným meničom, odstránenie starých a montáž nových čerpadiel s prestavbou čerpacích vedení + doprava 
	
	

	5.
	Doplnenie Fotovoltickej  elektrárne o batérie a automatický riadiaci záložný  systém 
	
	

	
	Batéria 15 KWH,automatický  back up systém, plus prerábka, inštalácia a komplet sprevádzkovanie systému + doprava
	
	

	6.
	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizačná jednotka) pre technologické zázemie farmy
	
	

	
	Dodávka a montáž energeticky efektívneho splitového systému s diaľkovým ovládaním cez internet (3 samostatné systémy chladenia maštalí) s invertorovou technológiou riadenia kompresora pre presnú reguláciu teploty v technologických priestoroch (mimo ustajňovacích priestorov zvierat). Zariadenie pracuje v režime chladenia aj vykurovania (tepelné čerpadlo). Menovitý chladiaci výkon systému je približne 3x 7-8  kW. Súčasťou dodávky je kompletné potrubné prepojenie v izolácii, odvod kondenzátu, silová a riadiaca kabeláž, nosné konštrukcie, montáž, zapojenie, tlaková skúška, vákuovanie, napustenie ekologickým chladivom a uvedenie do prevádzky. Zariadenie neslúži na nútenú ventiláciu ani filtrovanie vzduchu v objektoch pre ustajnenie zvierat.
	
	

	7.
	Systém inteligentného tepelného manažmentu a diaľkového vyhodnocovania tepelného  komfortu zvierat
	
	

	
	
Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre monitorovanie energetických uzlov farmy. Položka zahŕňa merače tepla s integrovaným komunikačným rozhraním (napr. M-Bus / LoRaWAN / NB-IoT resp. ekvivalent) pre online prenos nameraných hodnôt. Súčasťou dodávky sú  teplotné snímače, ich  inštalácia vrátane príslušenstva, centrálna komunikačná brána (dátový koncentrátor) s pripojením na internetové rozhranie (TCP/IP) a softvérové oživenie systému pre vzdialenú vizualizáciu a analýzu nutnosti zmeny prívodu  energie do miestností zvierat.
	
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 
	Cena celkom bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €



	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	




	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






