
	Názov zákazky:
	Technologické vybavenie do živočíšnej výroby  Veľké Uherce 

	Prijímateľ:
	Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Veľké Uherce 3, 958 41
Farma Veľké Uherce



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo: 
	Vyplniť

	IČO:
	Vyplniť

	Platca DPH:

	Áno / nie 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia  (vyplní uchádzač)
	 Vyplniť  (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  



	Požadované položky/parametre
	Požadovaná hodnota Min.
	Požadovaná hodnota Max.
	Uveďte

	
	
	
	Spĺňa/Nespĺňa

	
	
	
	

	I. Výmena identifikačného systému na existujúcej dojárni BouMatic 2x12 Paralel

	Rozširujúca karta pre technologický počítač
	1 ks
	1 ks
	

	Identifikačná jednotka ID Controler ISO 	
	2 ks
	2 ks
	

	Anténa ISO
	2 ks
	2 ks
	

	Integrovaný obvod elektronickej jednotky na stojisku
	24 ks
	24 ks
	

	Inštalačný materiál
	1 súbor
	1 súbor
	

	Montáž vrátane dopravy 
	1 súbor
	1 súbor
	

	II. Triediace brány do odchodových koridorov :

	Identifikačná anténa s ID riadiacou skrinkou
	2 ks
	2 ks
	

	Pneumatické krídlo
	2 ks
	2 ks
	

	Inštalačný materiál 
	1 súbor
	1 súbor
	

	Montáž vrátane dopravy 
	1 súbor
	1 súbor
	

	III. Systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu :
 

	Kontrolná jednotka s čítačkou antény
	1 ks
	1 ks
	

	Čítačka antén
	2 ks
	2 ks
	

	ID anténa s rádiovou frekvenciou s rádiusom 75 m 
	3 ks
	3 ks
	

	Softvér do pc
	1 ks
	1 ks
	

	Prepojenie so softvérom manažmentu stáda
	1 ks
	1 ks
	

	Krčný respondér s remeňom a 3 plastovými číslami po oboch stranách krku
	400 ks
	400 ks
	

	Inštalačný materiál
	1 súbor
	1 súbor
	

	Východisková revízna správa 
	1 ks
	1 ks
	

	Montáž vrátane dopravy 
	1 súbor
	1 súbor
	

	IV. Rosiace rampy do nástupných koridorov :  

	Súprava rosiaceho systému pozostávajúca z 2 sprchových hlavíc, elektroventilu, riadiacej jednotky ovládania, pohybového senzora, filtra na vodu a nosnej konštrukcie.
	2 ks
	2 ks
	

	Inštalačný materiál
	1 súbor
	1 súbor
	

	Montáž vrátane dopravy 
	1 súbor
	1 súbor
	

	V. Cyklónové ventilátory do vyčkávacieho priestoru: 
 

	Cyklónový ventilátor s veľkosťou 55“
	3 ks
	3 ks
	

	Lamely pre usmerňovanie prúdenia vzduchu
	4 ks
	4 ks
	

	Množstvo preneseného vzduchu (1 ventilátor)
	41 996 m3
	41 996 m3
	

	Regulátor otáčok 
	1 ks
	1 ks
	

	Elektroinštalačný materiál
	1 súbor
	1 súbor
	

	Montáž vrátane dopravy 
	1 súbor
	1 súbor
	

	VI. Systém kotercového hradenia vo vyčkávacom priestore a odchodových koridoroch: 
 

	Nosný stĺpik Ø102 mm, dĺžka 2,13 m
	81 ks
	81 ks
	

	Panel 1/2m
	16 ks
	16 ks
	

	Panel 2/3m
	16 ks
	16 ks
	

	Panel 3/4m
	13 ks
	13 ks
	

	Panel 4/5m
	2 ks
	2 ks
	

	Panel 6/7m
	4 ks
	4 ks
	

	Bránka 1/2m
	7 ks
	7 ks
	

	Bránka 2/3m
	3 ks
	3 ks
	

	Bránka 3/4m
	4 ks
	4 ks
	

	Konzoly pre osadenie panelov a bránok
	1 súbor
	1 súbor
	

	Inštalačný materiál
	1 súbor
	1 súbor
	

	Montáž vrátane dopravy 
	1 súbor
	1 súbor
	

	VII. Gumená podlaha do vyčkávacieho priestoru: 
 

	Hrúbka gumeného matraca
	24 mm
	24 mm
	

	Štopľovitý spodný profil
	
	
	

	Vhodnosť matraca do vyčkávacieho priestoru pred dojením 
	
	
	

	Požadovaná celková plocha gumenej podlahy
	289,135 m2
	289,135 m2
	

	Šéfmontáž vrátane dopravy
	1 súbor
	1 súbor
	

	VIII. Gumená podlaha na šikmé plochy odchodového koridoru: 
 

	Vhodnosť gumenej podlahy pre sklon povrchu 
	6%
	6%
	

	Požadovaný formát matraca š-1,3 x d-2 m
	
	
	

	Šéfmontáž vrátane dopravy
	1 súbor
	1 súbor
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Cena celkom bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €




	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	







	Miesto a dátum podpisu:
	





