
CENOVÁ PONUKA 

	Názov zákazky:
	Silážny lis

	Obstarávateľ:
	MaJa, s.r.o., Jegorovova 3,976 66 Polomka 
IČO: 36 042 935
Tel.: +421915857301 / mail: kanos@pdremeslo.sk




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Silážny lis

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Ťahaný lis, pri práci aj pri preprave agregovaný za traktorom
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Systém vtláčania hmoty v lisovacej komore pomocou vkladacieho rotora
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Pracovný záber rotora v rozsahu 2,2 – 2,5 m
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Počet pracovných zubov na rotore min 100 ks
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Pracovné zuby sú chránené tvrdonávarovými a vymeniteľnými plechmi
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Podávací stôl s hydraulicky ovládaným zdvihom
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Podávací stôl je vybavený gumotextilným pásom bez použitia PVC
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Gumotextilný pás má hrúbku min 10 mm
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Podávací pás s možnosťou zmeny rýchlosti podávania a zmeny smeru posuvu materiálu

	/vyplní uchádzač/

	10.
	Podávací stôl je vybavený oceľovými opornými kolesami uloženými na ložiskách
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Podávací stôl musí byť vybavený zvýšenými bočnicami v počte 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Priemer výtlačnej komory je min 2,7 m a max 3,0 m
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Lis je pre rovnomerné plnenie vybavený čechracími valcami v počte min 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Výtlačná komora musí mať odnímateľné predĺženie s dĺžkou min 500 mm
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Silážny lis je vybavený s mechanicky ovládaným navijakom na zdvíhanie vakov
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Zadná oceľová brána s pevným výpletom
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Brzdový účinok odvíjania lán je nastaviteľný na samostatných brzdách
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Dĺžka oceľových lán min 70 m a priemer min 12 mm
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Počet oceľových lán 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Spätné navíjanie lán hydraulicky
	/vyplní uchádzač/

	21.
	Všetky hydraulické funkcie lisu sú ovládané priamo na stroji, alebo z kabíny traktora
	/vyplní uchádzač/

	22.
	Hydraulické natáčanie zadných kolies
	/vyplní uchádzač/

	23.
	Kamera so sledovaním pracovných funkcií lisu
	/vyplní uchádzač/

	24.
	Systém osvetlenia lisu
	/vyplní uchádzač/

	25.
	Bezpečnostný systém zastavenia lisu na diaľku
	/vyplní uchádzač/

	26.
	Pripojenie k traktoru pomocou gule K80
	/vyplní uchádzač/

	27.
	Požadovaný výkon traktora od 140 do 160 k
	/vyplní uchádzač/

	28.
	Pneumatiky odolné voči oderu, kamiónový typ
	/vyplní uchádzač/

	29.
	Preprava za traktorom na zadnej náprave za účelom šetrenia opotrebenia 1 nápravy
	/vyplní uchádzač/

	30.
	Prepravná rýchlosť min 25 km/hod
	/vyplní uchádzač/

	31.
	Pneumatické brzdy min na 1 náprave
	/vyplní uchádzač/

	32.
	Hmotnosť lisu do max 7000 kg
	/vyplní uchádzač/

	33.
	Dĺžka pri preprave max 7300 mm
	/vyplní uchádzač/

	34.
	Výška pri preprave max 3800 mm
	/vyplní uchádzač/

	
	
	



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Slážny lis
	
	1
	

	Typové označenie:



	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	



	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



