

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Obstaranie techniky na pestovanie orechov

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	Dušan Leško, SHR 
8. marca 395/7, 075 01, Trebišov
IČO: 48484628
IČ DPH: SK1040919297



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Počet kusov
	Popis
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	Pozberová linka na umývanie, sušenie a triedenie orechov

	
	

	
	Elevátor
	1
	•	Pásový elevátor 45/60°, šírka min. 400 mm, dĺžka min. 4 m
•	Manuálny variátor rýchlosti
•	Príjmový zásobník pre elevátor min.400 mm, šírka min. 2,6 m



	
	Umývačka vlašských orechov
	1

	· Umývačka vlašských orechov, dĺžka min. 3 m, Ø min 650
mm, štvorcové tyče, polmesiacové výstupné dvere
· Predĺžené nohy min 1000 mm
· Výstupné spojenie smerom k separátoru kameňov
Odhadzovač odpadu pod umývačkou s bočným vedením pre umývačku Ø min. 600 mm, dĺžka min.3 m

	
	Separátor kameňov
	1

	· Separátor kameňov pre vlašské orechy, kapacita: min. 3 t/h
šírka min 500 mm, s bublinkovým systémom
· Predĺžené nohy min 250 mm
Výstupný žľab na kamene

	
	Elevátor 
	1
	· Pásový elevátor 45/60°, šírka min.400 mm, dĺžka min.3,5 m
· Štandardná násypka elevátora min.400 mm, šírka min.1 m
· Spodný podstavec na zvýšenie výšky násypky


	
	Umývačka a lúpačka vlašských orechov
	1
	· Umývačka a lúpačka vlašských orechov, dĺžka min.3 m, Ø min. 800 mm, s elektronickým variátorom
· Predĺžené nohy min.1000 mm
Odhadzovač odpadu pod umývačkou s bočným vedením pre Ø min.800 mm, dĺžka min. 3 m

	
	Dopravník odpadu
	1
	· Plochý dopravník odpadu, šírka min.300 mm, dĺžka min. 12,5 m
· Podpera plochého dopravníka odpadu – 5 ks
Hermetický pás pre dopravník odpadu, min12,5 m

	
	Výťah odpadu
	1
	· Výťah odpadu 45/60°, dĺžka min.5 m, šírka min 300 mm
· Rovný zásobník pre výťah šírky min.300 mm, šírka min.400 mm
· Pevná podpera pre výťah odpadu 45/60°
Škrabací systém na čistenie pásu výťahu odpadu

	
	Elevátor 
	1
	· Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min. 3,5 m, šírka min.300 mm
· Mikro zásobník pre elevátor min.300 mm, šírka min.400 mm
· Spodný podstavec na zvýšenie výšky zásobníka
· Súprava na upevnenie elevátora na ventilátor 
Úzky výstup elevátora

	
	Ventilátor na oddeľovanie prázdnych škrupín
	1
	· Ventilátor na oddeľovanie prázdnych škrupín s elektronickým variátorom
· Motorický systém podávania ventilátora s kefami
Výstupný žľab ventilátora na vedenie orechov na triediaci stôl

	
	Dopravník k sušičkám
	1
	· Plochý dopravník pre podávanie do sušičiek, dĺžka min. 4 m, šírka min. 300 mm
Výsypná klapka pre podávanie do sušičky pre dopravník šírky min.300 mm

	
	Sušička orechov
	2
	· Sušička min. 2,5 × 2,5 m, vibračnédno + 1 sušiaca úroveň
· Dodatočná sušiaca úroveň pre sušičku min 2,5 × 2,5 m
· Vyrovnávač prúdenia vzduchu na vrch sušičky 
· Odstredivý generátor tepla min 5,0 kW / 7,0 HP, tepelný výkon min 120 kW 
Elektronická regulácia teploty a vlhkosti s dvojitým displejom

	
	Výstupný dopravník zo sušičiek
	1
	
· Plochý výstupný dopravník zo sušičiek, dĺžka min.6,5 m, šírka min.300 mm
Nastaviteľné nohy dopravníka – 2 ks

	
	Elevátor
	1
	
· Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min. 2,5 m, šírka min.300 mm
· Mikro násypka pre elevátor min.300 mm, šírka min. 400 mm
Zúžený výstup elevátora

	
	Ventilátor na odstraňovanie prázdnych škrupín
	1
	
· Ventilátor na odstraňovanie prázdnych škrupín 
· Motorický systém podávania ventilátora s kefami 
Nohy – 0,20 ks

	
	Elevátor
	1
	
· Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min.3 m, šírka min 300 mm
· Mikro násypka pre elevátor min. 300 mm, šírka min 400 mm
Spodný podstavec na zvýšenie násypky na elevátore

	
	Kalibrátor
	1
	· Kalibračný triediaci stroj, dĺžka min. 2,5 m, Ø min.785 mm, 
s dvoma triediacimi sitami

	
	Doprava 
	1
	Doprava celej linky a všetkých zariadení na miesto určenia

	
	Inštalácia, spustenie linky a zaškolenie 
	1
	Inštalácia celej linky, jej spustenie a zaškolenie obsluhy

	P.č.
	Položka
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	2.
	Samohybný zberač orechov s digitálnym balíčkom
	
	

	
	Samohybný zberač orechov
	1
	Samohybný zberač orechov 
Elektricky ovládané zametacie rameno so zametacou hlavou Ø min.1800 mm a ventilátorom na ramene
Vyrovnávač toku materiálu na zadnom triediacom site pred zásobníkom
Reverzný čistiaci pás + odstraňovač listov na zásobníku
Uzavretá kabína 
Prídavný vzduchový filter motora pre veľmi prašné pracovné podmienky
Filtrácia kabíny – filtrovaná kabína
Doprava zberača na miesto určenia a uvedenie zariadenia do prevádzky

	
	Digitalizácia
	1
	Požadované minimálne parametre a funkcionality:
1. telematická jednotka na zber prevádzkových údajov zo stroja alebo zariadenia.
2. Pripojenie k riadiacemu systému, CAN BUS alebo inému dostupnému dátovému rozhraniu.
3. Online prenos dát prostredníctvom mobilnej siete.
4. GPS/GNSS lokalizácia a sledovanie polohy zariadenia.
5. Cloudová platforma na ukladanie a spracovanie získaných údajov.
6. Online monitoring aktuálneho prevádzkového stavu prostredníctvom webového rozhrania.
7. Ukladanie historických dát, ich analýza a možnosť exportu údajov.
8. Alarmy a upozornenia pri definovaných prevádzkových stavoch alebo poruchách.
9. Vzdialená diagnostika a monitoring prevádzky s možnosťou využitia získaných údajov na preventívnu alebo prediktívnu údržbu.
10. Kompletná dodávka a uvedenie systému do prevádzky vrátane hardvéru, softvéru, konfigurácie, konektivity a potrebných licencií.

	   P.č.
	Položka
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	3.
	Protimrazová technika
	
	

	
	Protimrazová technika
	1
	· Typ: ťahaný / vlečený stroj
· Kapacita pokrytia: 8 až 10 hektárov
· Hmotnosť (prázdny): max 2000 kg (bez plynových fliaš)
· Výkon ventilátora: maximálne 25 000 m³/h
· Dosah ventilátora: celkovo 100 metrov (účinný ochranný dosah 50 metrov na každú stranu)
· Výstupy vzduchu: min. 2 spodné výstupy (prúdenie vzduchu tesne nad zemou)
· Maximálne otáčky PTO: 550 ot./min.
· Minimálny výkon traktora: 65 HP
· Priemerná spotreba plynu: 30 až 35 kg/h
· Maximálna teplota: 85 °C až 90 °C na výstupe; vo vzdialenosti 1 metra klesá na 15 °C až 20 °C
· Kapacita zásobovania plynom: 8 až 10 prenosných plynových fliaš alebo voliteľná nádrž s kapacitou 340 kg
· Celková doba prevádzky: až 10 hodín nepretržitej prevádzky
· Bezpečnostné normy: v súlade s požiadavkami EEG/ E
· Doprava protimrazovej techniky na miesto určenia a jeho uvedenie do prevádzky

	   P.č.
	Položka
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	   4.
	Fotovoltika
	
	

	
	Fotovoltika
	1
	Predmetom PHZ je dodávka a realizácia fotovoltického systému s batériovým úložiskom vrátane kompletného materiálu, montáže, elektroinštalácie, uvedenia do prevádzky a revízie.
1. Fotovoltický systém: celkový inštalovaný výkon min. 20 kWp. 
2. Fotovoltické panely: nové monokryštalické FV panely, certifikované pre použitie v EÚ. 
3. Hybridný menič: menovitý výkon min. 10 kW, vhodný pre spoluprácu s FV systémom, batériovým úložiskom a elektrickou sieťou. 
4. Batériové úložisko: celková kapacita min. 64 kWh, technológia LiFePO4, vrátane BMS a potrebných ochranných prvkov. 
5. Nosná konštrukcia: kompletná strešná konštrukcia pre FV panely vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu. 
6. Elektroinštalácia a ochrany: kompletná AC/DC kabeláž, rozvádzače, istenie, prepäťové ochrany, uzemnenie a všetok potrebný montážny materiál. 
7. Monitoring a riadenie: smartmeter, online monitoring a riadenie výroby FV systému, spotreby a nabíjania/vybíjania batériového úložiska. 
8. Montáž a uvedenie do prevádzky: kompletná montáž, zapojenie, konfigurácia, funkčné skúšky a uvedenie celého systému do prevádzky. 
9. Dokumentácia a revízia: dokumentácia skutočného vyhotovenia, revízna správa a potrebná administratíva súvisiaca s realizáciou. 
10. Doprava a servis: doprava kompletného zariadenia na miesto realizácie, technická podpora a záručný servis. 
Požiadavka na cenovú ponuku: Dodávateľ ocení kompletnú dodávku fotovoltického systému na kľúč. Je možné ponúknuť ekvivalentné komponenty od iného výrobcu pri zachovaní alebo prekročení požadovaných minimálnych technických parametrov. 



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 
	Cena celkom položky 1 – 4  bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €




	Meno a priezvisko štatutárneho  zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	




	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






