Príloha č. 4 Súťažných podkladov k výzve č. 18 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS


Technická špecifikácia tovaru

1. Bojler elektrický 10 L – 2 ks
	[bookmark: _Hlk203479110]Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Veľkosť nádrže
	L
	
	
	10
	

	Príkon 
	W
	2 000
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- typ bojlera: tlakový, elektrický
	

	- umiestnenie a montáž: pod drez
	

	- materiál konštrukcie nádrže: oceľ, (príp. nerez) s kvalitným smaltom
	

	- elektrické krytie: IP24
	

	- svetelný indikátor
	



2. Bojler elektrický 80 - 100 L – 1 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Objem
	L
	80
	100
	
	

	Príkon
	W
	2 000
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- typ montáže: zvislá (vertikálna)
	

	- prevedenie: tlakové
	

	- materiál konštrukcie nádrže: vysokokvalitná oceľ
	

	- povrchová úprava: špeciálny smalt
	

	- typ pripojenia: vodovod spodný
	

	- výhrevné teleso mokré (ponorené priamo vo vode)
	

	- termostat nastavenia teploty
	

	- svetelný indikátor (signalizácia ohrevu)
	







3. Bojler elektrický 180 - 200 L – 2 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Výška bojleru
	cm
	
	160
	
	

	Objem 
	L
	180
	200
	
	

	Príkon
	W
	2 000
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- typ montáže: zvislá (vertikálna)
	

	- prevedenie: tlakové
	

	- materiál konštrukcie nádrže: vysokokvalitná smaltovaná oceľ
	

	- typ pripojenia: vodovod spodný
	

	- výhrevné teleso mokré (ponorené priamo vo vode)
	

	- termostat nastavenia teploty
	

	- svetelný indikátor (signalizácia ohrevu)
	

	- elektrické krytie: IPX4, prípadne IP24
	



4. Ohrievač elektrický konvektorový  – 5 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Príkon 
	W
	2 000
	
	
	

	Dĺžka napájacieho kábla
	cm
	150
	
	
	

	Napätie
	V
	220
	240
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- typ: voľne stojací
	

	- bezpečnostná poistka proti prehriatiu
	

	- 3 úrovne nastavenia výkonu
	

	- ovládací panel: LCD displej
	

	- sieťové napájanie
	

	- príslušenstvo: diaľkový ovládač
	

	- nastaviteľný termostat
	



· Vrátane dopravy do miesta plnenia.
· Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.
· Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.
· Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.
· Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.


Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,
ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.
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