Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Realizácia LAN rozvodom pre pracovisko – Oddelenie centrálnej sterilizácie – UNB – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda.
Realizácia rozvodov LAN vrátane pripojenia optickým káblom do serverovej miestnosti Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
Parametre:
LAN kabeláž – Cat6A – LSOH – ukončenie nástennými zásuvkami vhodnými do vlhkého prostredia a antibakteriálnou úpravou na jednej strane, a všetka kabeláž zvedená do rozvádzača, ktorý je súčasťou dodávky s vyvedením káblov na patch panel s označením jednotlivých prípojných miest.
Požadovaných 52 prípojných miest LAN (1box = 2x RJ45 LAN konektor) 

Optická kabeláž – Singlemod 8 vlákien, končená v rozvádzači na prevádzke ako aj v serverovej miestnosti na optickom patch panele s konektormi SC
Dátový rozvádzač – nástenný, dostatočne dimenzovaný pre patchpanely s rezervou 4U pre aktívne prvky  / UPS
Súčasťou dodávky sú požadované aj meracie protokoly.
Situačný nákres:
[image: Obrázok, na ktorom je text, diagram, plán, rovnobežný

Obsah vygenerovaný pomocou AI môže byť nesprávny.]
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