Príloha č. 1

Názov zariadenia: Samochodný žací stroj

	Technické požiadavky
	Požadovaný parameter
(Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak)
	áno/nie – prípadne ekvivalentné riešenie

	Samochodný žací stroj
	(uviesť názov a výrobcu, typ...)
	

	Samochodný stroj s GPS navádzaním
	Áno
	

	Stroj s vlastným rámom uspôsobeným na priamu kosbu krmovín s ukladaním do riadku a úpravou na urýchlenie presychania hmoty
	Áno
	

	Telemetria – vzdialený prístup k stroju na účely kontroly práce stroja – zobrazenie aktuálnych prevádzkových parametrov a sledovanie pohybu stroja
	Áno
	

	Predpríprava na systém ISOBUS umožňujúci prostredníctvom GPS prijímačov optimalizovať pracovný záber stroja, so zhromažďovaním a archiváciou výkonov stroja
	Áno
	

	Automatické digitálne ovládanie jednotlivých pracovných orgánov
	Áno
	

	Vznetový motor spĺňajúci normu STAGE V
	Áno
	

	Automatická regulácia výkonu motora v dvoch výkonových rozsahoch
	Áno
	

	Pracovný záber min.
	Min. 9 m
	

	Maximálny výkon vznetového motora min. 325 kW
	
	

	Odhlučnená klimatizovaná kabína s možnosťou ovládania stroja prostredníctvom ovládacieho panelu
	Áno
	

	Čelné a bočné stierače
	Áno
	

	Automatické centrálne mazanie
	Áno
	

	Stroj spĺňa podmienky prepravy po komunikáciách bez nutnosti demontáže prvkov výbavy
	Áno
	

	Transportná šírka max.
	Max. 3 m
	

	Výška stroja max.
	Max. 4 m
	

	Hmotnosť max.
	Max. 17 000 kg
	

	Hydropneumaticky odpružená predná a zadná náprava
	Áno
	

	Riadená zadná náprava
	Áno
	

	Nastavovanie výšky odpružených náprav
	Áno
	

	Priamy pohon žacích líšt prostredníctvom kardanov a klinových remeňov
	Áno
	

	Hydraulické nastavenie prítlaku žacích líšt z kabíny vodiča
	Áno
	

	Hydraulické nastavenie výšky strniska z kabíny
	Áno
	

	Možnosť horizontálneho posunu čelnej žacej lišty
	Áno
	

	Mechanická nájazdová poistka bočných žacích líšt
	Áno
	

	Systém mechanickej ochrany jednotlivých žacích diskov proti poškodeniu
	Áno
	

	Valcový kondicionér po celej pracovnej šírke žacích jednotiek
	Áno
	

	Dodávka a zaškolenie obsluhy
	Áno
	

	Prídavná výbava – sada mulčovačov
	Áno
	

	Záruka min. 24 mesiacov
	Áno
	



