	Príloha1 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

	Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody na dodanie posypovej technickej soli podľa obstarávateľom požadovaných parametrov, a to počas 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy. Technická soľ je určená na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov v priestoroch zastávok MHD, najmä na odstraňovanie poľadovice a námrazy,  na zabezpečenie bezpečného pohybu cestujúcich a ostatných osôb v zimných podmienkach.

	
	

	
	
	

	Technická špecifikácia:
	

	Forma dodania: voľne ložená alebo balená vo vreciach po 25 kg.
	

	- obsah soli NaCl min. 97%
	

	- obsah protizapekacej prísady K4Fe(CN)6 min. 50 mg/kg a max. 200 mg/kg
	

	
	
	

	• Granulometria:
	

	Frakcia    > 4 mm                  4,6 % 
	

	                   1 – 4 mm          53,3 %
	

	                   0,5 – 1 mm       15,8 %
	

	                   0,25 – 0,5 mm  10,3 %
	

	                < 0,25 mm              16 %
	

	• Vlhkosť max. 0,1 – 0,15 %
	

	• Sulfáty max. 0,9 – 0,25 %
	

	• Účinnosť v mraze:
	

	10 g soli na 100 g vody       - 8,4 stupňa Celzia
	

	15 g soli na 100 g vody       - 11,7 stupňa Celzia
	

	21 g soli na 100 g vody       - 15,2 stupňa Celzia
	



