

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Prihŕňanie krmiva a ventilácia maštalí

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	AGRODAN, s. r. o.
Okružná 117, 972 41 Koš
IČO: 47989289




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka : Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz pre produkčnú maštaľ
	Názov, typové označenie
 Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	1.
	Systém rosiacich dýz do oboch krmísk produkčnej maštali.
Nosná rosiaca vetva vytvorená z kovových rúr.
Rosiace dýzy so spätnou klapkou.
Možnosť riadenia systému rosenia na základe THI indexu.
Inštalácia rosenia na existujúce stĺpy v krmisku.
Možnosť regulácie tlaku vody
Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy.
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	.č.
	Položka : Robotický prihŕňač krmiva 
	Názov, typové označenie 
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	2.
	Vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči poškodeniu silážnymi šťavami
Nezávislý pohon otáčania od pohonu pojazdu prihŕňača
Otáčanie bubna v obidvoch smeroch
Navádzanie prihŕňača prostredníctvom magnetickej pásky
Prítlačná sila min. 180 kg
Možnosť nastavenia úrovní prítlače krmiva
min. 3 úrovne
Prejdená dráha na jedno nabitie min. 700 m
Pracovná rýchlosť min. 12 m/min
Bezpečnostný spínač na zastavenie činnosti pri strete s prekážkou
Napájanie nabíjacej stanice 230 V / 24 VDC
Doprava na miesto dodania
Inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) 1 komplet
Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy
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	P.č.
	Položka : Cyklónový ventilátor pôrodňa 55“
	Názov, typové označenie 
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	3.
	Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna.
Počet klapiek ventilátora : 4 ks
Minimálne rozmery : šírka 1500 mm, výška 1500 mm.
Maximálna hmotnosť ventilátora do 100 kg.
Napájanie: 400 V
Elektrický príkon max. 1,3 kW.
Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu.
Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa.
Množstvo preneseného vzduchu min. 40 000 m3/hod.
Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť)
Požadovaný počet kusov:   4 ks
Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy.
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	P.č.
	Položka : Frekvenčný menič pôrodňa 
	Názov, typové označenie 
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	4.
	Automatické riadenie systému ventilácie 
- 3 fázy 
- Napätie 400 V, 50/60Hz 
- 0-10V vstup 
- Min 16 Amp. 
- Vstavaný ventilátor na chladenie 
- Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre 
- Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach 
- možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti 
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	P.č.
	Položka : Thi kontroler pôrodnica
	Názov, typové označenie 
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	5
	Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti  
- Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál
- Možnosť pripojenia na internet
- Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu 
- Pripojiteľnosť 4 x 0-10 V 

	


x
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	Xx




	P.č.
	Položka : Cyklónový ventilátor produkčná maštaľ 72“
	Názov, typové označenie 
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	6.
	Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna.
Počet klapiek ventilátora : 6 ks
Minimálne rozmery : šírka 2000 mm, výška 2000 mm.
Maximálna hmotnosť ventilátora do 200 kg.
Napájanie: 400 V
Elektrický príkon max. 2,5 kW.
Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu.
Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa.
Množstvo preneseného vzduchu min. 77 000 m3/hod.
Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť)
Požadovaný počet kusov: 16 ks
Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy.
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	P.č.
	Položka : Frekvenčný menič produkčná maštaľ
	Názov, typové označenie 
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	7.
	Automatické riadenie systému ventilácie 
- 3 fázy 
- Napätie 400 V, 50/60Hz 
- 0-10V vstup 
- Min 40. Amp. 
- Vstavaný ventilátor na chladenie 
- Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre 
- Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach 
- možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti 
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	P.č.
	Položka : Thi kontroler produkčná maštaľ
	Názov, typové označenie 
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru ak možné, v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť
	Počet ks
	Cena v €
 bez DPH 

	8.
	Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti 
Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál
Možnosť pripojenia na internet
Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu 
Pripojiteľnosť 4 x 0-10 V 
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	Cena v Eur bez DPH  spolu za všetky technológie
	

	DPH
	

	Cena v Eur s DPH  
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	








	Miesto a dátum podpisu:
	






