
	Názov obstarávateľa:
	HORAF s.r.o.

	IČO: 
	46422391

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia technologického vybavenia

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Kŕmenie, skladovanie a váženie krmív vo výkrme moriek

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Kŕmna linka pre výkrm moriek (2 pásy kŕmnych liniek):
· Automatický systém pre výkrm moriek
· Dĺžka linky  130 m /2x65 m/
· priemer trubice  45 mm 
Každá linka pozostáva z:

· 100 kg zásobníku 
· 1/2 HP pohonnej jednotky
· vypínača, 
· závesov do stropu, 
· systému zavesenia a centrálneho navijáku.
	/vyplní uchádzač/

	Kŕmidlá (30 ks)
· Plastové zásobníky na krmivo pre morky
· objem 2,5-3 l
· slúžia na sprístupnenie krmiva zvieratám
· kruhový dizajn
	/vyplní uchádzač/

	Dopravník pásový (1 ks)
· Flexibilný dopravný systém
· Priemer dopravníka 55 mm

· Dĺžka 10 metrov, od sila po násypníky
· plastová rúra
· rýchly a efektívny presun krmiva  zo zásobného sila priamo do haly alebo ku kŕmnym linkám
· Dopravník zabezpečí dopravu kŕmnej zmesi zo síl do jednotlivých liniek Pozostáva z trubiek, špirály, pohonu, koncového spínača a vypínača 
	 /vyplní uchádzač/

	Silo na uskladnenie kŕmnej zmesi (1 ks)
· Sklolaminátové
· Objem 19 ton/18 m kubických

· 4 nohé s nosnou konštrukciou, biele

· dobré izolačné vlastnosti
· optický pás na senzorické zistenie množstva krmiva
	/vyplní uchádzač/

	Tenzometer (4 ks)
· Tenzometrické váhy-váhové snímače
· digitálne monitorovanie presnej spotreby krmiva
· signalizovanie potreby objednania novej dávky krmiva
· Vážiaci systém pozostáva z váženia zásobníkov kŕmnej zmesi pomocou tenzometrov 
· Pod každú nohu zásobníka sa umiestni 1 ks tenzometra a napoja sa na centrálnu jednotku
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaca jednotka tenzometra (prevodník) – 1 ks
Prepojenie s kŕmnou linkou, údaje z váhy sila sa často kombinujú s riadením samotnej kŕmnej linky, čím sa dosahuje úplná automatizácia príjmu a distribúcie krmiva.
	/vyplní uchádzač/

	Spojovací materiál zavesenia 
sada skrutiek, podložiek a matíc  M16 potrebné na pevné spojenie tenzometrou k silu, sada oceľových kotiev M16.
	/vyplní uchádzač/

	Nastavenie tenzometrov
	/vyplní uchádzač/

	Napájací systém ( 48 ks)
· klobúkové
· červene

· kónické
· pre morky
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, montáž, zaškolenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Ventilácia

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	 Riadiaci počítač 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Čidlo merania vlhkosti a teploty 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Čidlo CO 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Čidlo CO2 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Čidlo merania teploty 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Vodomer s napojením na RS 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Servo ventil voda 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie ventilátorov 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Servomotor  1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Váženie zvierat nášľapnou váhou 1 riadiaca jednotka ale 2 kusy váh


· váhy umiestnené na dvoch stranách haly
· zavesené na lanku zo stropu
· dve nášľapné plochy o rozmere cca 1x1 
· váhy sú napojené na centrálny počítač, ktorý zaznamenáva váhu v reálnom čase a aj počet zvážených kusov
	/vyplní uchádzač/

	Ventilátor 6/920 s mriežkou 17600, 5 ks
	/vyplní uchádzač/

	Komín + žalúzia 5 ks
	/vyplní uchádzač/

	Ventilačná klapka 3000 VFG-C 5000 48 ks
	/vyplní uchádzač/

	Gigola ES 140 R/S HP 1,5 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Rozvádzač elektroinštalácie 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Montáž technologických zariadení
	/vyplní uchádzač/

	Technologická elektroinštalácia
	/vyplní uchádzač/

	Montáž technologickej elektroinštalácie
	/vyplní uchádzač/

	Osvetlenie haly úsporné led (80 ks)
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaci jednotka osvetlenia 
	/vyplní uchádzač/

	Rozvod napájacej vody
	/vyplní uchádzač/

	Vchodové dvere plastové biele 2 ks

· zaizolované
· uzamykateľné

· PVC

· dvojkrídlové biele
· veľkosť 3x2 m
	/vyplní uchádzač/

	Únikové plastové dvere bočné 1 ks

· zaizolované
· uzamykateľné

· PVC

· dvojkrídlové biele
· veľkosť 1x2 m

	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
