Príloha č. 1 Súťažných podkladov k výzve č. 8 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

	1. [bookmark: _Hlk238638865][bookmark: _Hlk238638608]Hrniec nerezový 54 -  58 l

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	500
	520
	

	objem
	l
	54
	58
	

	hrúbka
	mm
	0,6
	
	

	hmotnosť
	kg
	
	11
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	doplňujúce informácie
	- vhodné pre: plynový sporák, indukčný sporák, elektrický sporák, keramický sporák, umývačka riadu
- viacvrstvové kapsulové dno
- brúsený vonkajší povrch 
- oceľové rukoväte s viacbodovým uchytením, nezahrievajúce sa
- s nerezovou pokrievkou




	2. [bookmark: _Hlk238639241]Hrniec nerezový 6 – 7 l

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	180
	240
	

	objem
	l
	6
	7
	

	hrúbka
	mm
	0,6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	doplňujúce informácie
	- vhodné pre: plynový sporák, indukčný sporák, elektrický sporák, keramický sporák, umývačka riadu
- viacvrstvové kapsulové dno
- brúsený vonkajší povrch 
- oceľové rukoväte s viacbodovým uchytením, nezahrievajúce sa
- s nerezovou pokrievkou




	3. [bookmark: _Hlk238642427]Hrniec nerezový 10 – 11 l

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	220
	280
	

	objem
	l
	10
	11
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	doplňujúce informácie
	- vhodné pre: plynový sporák, indukčný sporák, elektrický sporák, keramický sporák, umývačka riadu
- viacvrstvové kapsulové dno
- brúsený vonkajší povrch 
- oceľové rukoväte s viacbodovým uchytením, nezahrievajúce sa
- s nerezovou pokrievkou




	4. [bookmark: _Hlk238642501]Hrniec nerezový 14 – 15 l

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	320
	350
	

	objem
	l
	14
	15
	

	hrúbka
	mm
	0,6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	doplňujúce informácie
	- vhodné pre: plynový sporák, indukčný sporák, elektrický sporák, keramický sporák, umývačka riadu
- viacvrstvové kapsulové dno
- brúsený vonkajší povrch 
- oceľové rukoväte s viacbodovým uchytením, nezahrievajúce sa
- s nerezovou pokrievkou




	5. [bookmark: _Hlk238642574][bookmark: _Hlk238642790]Panvica 3 – 4,2 l

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	280
	289
	

	objem
	l
	3
	4,2
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	antiadhézny povlak
	áno

	dno panvice
	viacvrstvové dno

	doplňujúce informácie
	-vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám
-možno ju použiť na indukčných sporákoch
-extrémne masívna, kyselinovzdorná nerezová oceľ 
-rýchlejšie a optimálne rozloženie tepla, čo umožňuje rýchlejšie varenie





	6. [bookmark: _Hlk238642831]Panvica 4,2 – 5,3 l

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	320
	342
	

	objem
	l
	4,2
	5,3
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	antiadhézny povlak
	áno

	dno panvice
	viacvrstvové dno

	doplňujúce informácie
	-vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám
-možno ju použiť na indukčných sporákoch
-extrémne masívna, kyselinovzdorná nerezová oceľ 
-rýchlejšie a optimálne rozloženie tepla, čo umožňuje rýchlejšie varenie




	7. [bookmark: _Hlk238642926]Plech na volské oká

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	rozmer
	mm
	325x530
	335x539
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	úprava
	nepriľnavý povrch

	počet foriem v jednom plechu
	min. 8

	doplňujúce informácie
	- optimálna veľkosť pre jednotlivé porcie
- ideálna hĺbka na udržanie tvaru a rovnomerné prepečenie cesta či vajec
- vhodný na raňajky, catering aj profesionálnu kuchyňu




	8. [bookmark: _Hlk238643192]Gastronádoba dierovaná GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	23

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	objem
	l
	
	
	28

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch

	určené do teploty:
	-40°C / +300°C

	9. [bookmark: _Hlk238643878]Veko na gastronádoby

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	42

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	z vysoko kvalitnej nerezovej ocele

	tesnenie
	nie

	použitie
	- vhodné taktiež na gastronádoby z polykarbonátu
- kompatibilita s položkou č. 8 




	10. Veko na gastronádoby

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	320
	330
	

	šírka
	mm
	260
	270
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	z vysoko kvalitnej nerezovej ocele

	tesnenie
	nie

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	- vhodné taktiež na gastronádoby z polykarbonátu
- kompatibilita s položkou č. 15 




	11. [bookmark: _Hlk238644481]Gastronádoba dierovaná 5 l GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	výška
	mm
	35
	45
	

	objem
	l
	
	
	5

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch

	určené do teploty:
	-40°C / +300°C








	12. [bookmark: _Hlk238644755]Gastronádoba 14 l GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	16

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	výška
	mm
	90
	110
	

	objem
	l
	
	
	14

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrúbka plechu
	min. 0,6 mm

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch

	určené do teploty:
	-40°C / +300°C




	13. [bookmark: _Hlk238645120]Gastronádoba 21 l GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	výška
	mm
	140
	160
	

	objem
	l
	
	
	21

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch

	určené do teploty:
	-40°C / +300°C




	14. Gastronádoba 28 l GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	34

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	výška
	mm
	190
	210
	

	objem
	l
	
	
	28

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrúbka plechu
	min. 0,6 mm

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch

	určené do teploty:
	-40°C / +300°C



	15. [bookmark: _Hlk238645397]Gastronádoba 12,5 l GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	16

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	320
	330
	

	šírka
	mm
	260
	270
	

	výška
	mm
	190
	210
	

	objem
	l
	
	
	12,5

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch

	určené do teploty:
	-40°C / +300°C




	16. [bookmark: _Hlk238645490]Misa na polievku s pokrievkou a naberačkou

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	10

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	Objem  
	l
	2,7
	3,0
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	rúčky po bokoch misy
	áno

	vhodné do umývačky riadu
	áno

	farba
	strieborná

	materiál
	nerez

	vzor
	bez vzoru

	obsah balenia
	1 x misa, 1 x pokrievka, 1 x naberačka




	17. [bookmark: _Hlk238645687]Chafing dish elektrický GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	12

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	kapacita
	l
	8,5
	9
	

	výkon
	W
	800
	900
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	čierna/strieborná

	pokrievka
	áno

	rukoväť na pokrievke
	áno

	regulácia teploty
	min. 30 - 100 ° C

	typ nádoby
	GN 1/1 s pokrievkou




	18. [bookmark: _Hlk238645838]Chafing Dish

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	11

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	kapacita

	min. 9 l, max 10 l

	kryt ohrievača
	nehrdzavejúca oceľ s rukoväťou

	ohrievač kompatibilný s
	nádoba GN 1/1

	súčasťou ohrievača

	2 ks nádoba na pastu, kryt, GN nádoba 1/1 a nádoba na vodu




	19. [bookmark: _Hlk238646045]Gril plynový exteriérový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	šírka plochy na grilovanie
	cm
	50
	61
	

	hĺbka plochy na grilovanie
	cm
	41
	43
	

	počet horákov
	ks
	
	
	3

	celkový výkon grilu
	kW
	9
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	spôsob ohrevu
	plyn

	materiál plochy na grilovanie
	liatina

	materiál grilu
	kov

	výbava
	kolieska, bočné police, teplomer, ochranný kryt, skrinka na uloženie plynových fliaš

	mobilita
	pojazdný

	príslušenstvo
	plynová hadica




	20. [bookmark: _Hlk238646259]Smaltovaný kotol 100 L s kotlinou

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem kotla
	l
	
	
	100

	priemer kotliny
	cm
	55
	60
	

	hrúbka kotliny
	mm
	1
	
	

	výška kotliny
	cm
	45,5
	53
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	náter kotliny
	ochranná žiaruvzdorná farba

	materiál 
	kov

	kotlina obsahuje
	kotlinu, komín, rúra, kĺb, strieška na komín, popolník, otváracie dvierka 

	minimálna výbava
	varecha, pokrievka na kotlík 




	21. [bookmark: _Hlk238646368]Elektrický kotlík na polievku

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem/kapacita
	l
	
	
	10

	výkon
	W
	400
	
	

	napájanie
	V
	
	
	230

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál vo vnútri
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál kotlíka (vonku)
	oceľ

	teplotný rozsah
	min. 30 – 80 ° C  

	odnímateľná vnútorná nádoba
	áno

	protišmykové nožičky
	áno

	pokrievka
	áno




	22. [bookmark: _Hlk238646540]Prepravka plastová na mäso

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	125

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	nosnosť
	kg
	30
	
	

	dĺžka vonkajšia
	cm
	
	
	60

	šírka vonkajšia
	cm
	
	
	40

	výška vonkajšia
	cm
	
	
	30

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	HDPE




	23. [bookmark: _Hlk238646685]Termos na prepravu pokrmov 20 L

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	8

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	20

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	strieborná

	materiál
	nerezová oceľ

	dekompresný ventil
	áno

	držadlá po stranách 
	áno

	ochrana spodnej strany termosky
	gumový kryt

	doplňujúce informácie:
	- zateplená dvojplášťová nádoba s vrchnákom
- min doba udržania teploty 6 hodín
- nádoba kruhového prierezu min. priemer 30cm,
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu,
- uzatvárateľná na klip minimálne 6x




	24. [bookmark: _Hlk238646854]Termos na prepravu pokrmov 10 L

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	10

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	strieborná

	materiál 
	nerezová oceľ

	dekompresný ventil
	áno

	držadlá po stranách 
	áno

	ochrana spodnej strany termosky
	gumový kryt

	doplňujúce informácie:
	- zateplená dvojplášťová nádoba s vrchnákom
- min. doba udržania teploty 6 hodín
- nádoba kruhového prierezu min. priemer 30cm,
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu,
- uzatvárateľná na klip minimálne 6x




	25. [bookmark: _Hlk238646936]Smaltovaný plech

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	smaltovaná oceľ

	rozmery
	GN 2/3, výška min.: 20 mm

	farba
	čierny




	26. [bookmark: _Hlk238647152]Veko s tesnením (pre gastronádoby GN 1/1)

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	27

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	materiál tesnenia
	silikón

	rozmery
	530 × 325 mm

	teplotná odolnosť
	min. –40 °C až 121 °C

	súčasťou veka
	odvetrávací otvor




	27. [bookmark: _Hlk238648628]Termobox

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	expandovaná polypropylénová pena – PIOCELAN

	objem
	min. 40 l

	hrúbka steny
	min. 27 mm

	tepelný odpor
	min. od -20 ° C do 110 ° C

	kompatibilný s
	nádobami GN 1/1

	rukoväte
	po stranách




	28. [bookmark: _Hlk238648869]Hrniec nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	9
	10
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	výška
	min. 200 mm

	súčasťou hrnca
	pokrievka

	29. [bookmark: _Hlk238649064]Panvica nerezová

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	nerezová oceľ

	priemer 
	min. 280 mm

	výška
	min. 48 mm

	určenie
	na všetky typy sporákov




	30. [bookmark: _Hlk238649176]Panvica na palacinky hliníková s teflónovým povrchom

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	hliník, teflón

	povrchová úprava
	PTFE

	priemer
	min. 260 mm

	hĺbka panvice
	min. 20 mm - max. 30 mm




	31. [bookmark: _Hlk238649294]Termoport plastový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	vysoko odolný polypropylén s extra hrubou penovou izoláciou

	dvere
	spredu otvárateľné na 270°

	kapacita
	6 ks GN 1/1 

	vonkajšie rozmery (+- 5 cm)
	šírka: 65 cm
dĺžka: 45 cm
výška: 62,5 cm

	úchyty
	na stranách




	32. [bookmark: _Hlk238649492]Veko na GN nádobu GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ

	veľkosť
	gastronorm: 1/1 GN

	hrúbka
	0,6 mm

	odolnosť
	-40 ° C do 300 ° C

	kompatibilita
	s položkou č. 12




	33. [bookmark: _Hlk238649668]Termos 25 L

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	7

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál plášťa: 
	nehrdzavejúca oceľ

	kapacita:
	25 l

	materiál vnútra:
	nehrdzavejúca oceľ 

	odvzdušňovací ventil
	áno

	doplňujúce informácie:
	- zateplená dvojplášťová nádoba s vrchnákom
- min doba udržania teploty 6 hodín
- nádoba kruhového prierezu min. priemer 30cm,
- úchyt na prenos na vrchnáku nádoby a 2x z boku,
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu,
 - uzatvárateľná na klip minimálne 6x.




	34. [bookmark: _Hlk238649842]Hrniec antikorový s pokrievkou 3 L 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	kapacita
	3l

	dno hrnca
	sendvičové viacvrstvové dno (nehrdzavejúca oceľ / hliník / nehrdzavejúca oceľ) vhodné na indukciu

	ďalšie
	hrniec s dvoma nerezovými rukoväťami

	súčasťou hrnca

	nerezová pokrievka s nerezovou pevnou rukoväťou




	35. [bookmark: _Hlk238650113]Hrniec antikorový s pokrievkou 4 L 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	kapacita
	4l

	dno hrnca
	sendvičové viacvrstvové dno (nehrdzavejúca oceľ / hliník / nehrdzavejúca oceľ) vhodné na indukciu

	ďalšie
	hrniec s dvoma nerezovými rukoväťami

	súčasťou hrnca

	nerezová pokrievka s nerezovou pevnou rukoväťou




	36. [bookmark: _Hlk238650159]Hrniec antikorový s pokrievkou 6 L 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	kapacita
	6l

	dno hrnca
	sendvičové viacvrstvové dno (nehrdzavejúca oceľ / hliník / nehrdzavejúca oceľ) vhodné na indukciu

	ďalšie
	hrniec s dvoma nerezovými rukoväťami

	súčasťou hrnca

	nerezová pokrievka s nerezovou pevnou rukoväťou

	37. [bookmark: _Hlk238650198]Termos 50 L (na prevoz, výdaj a uchovávanie teplých pokrmov)

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	15

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál plášťa
	nehrdzavejúca oceľ

	kapacita

	50 l

	materiál vnútra
	nehrdzavejúca oceľ 


	odvzdušňovací ventil
	áno

	doplňujúce informácie
	- zateplená dvojplášťová nádoba s vrchnákom
- min doba udržania teploty 6 hodín
- nádoba kruhového prierezu min. priemer 30cm,
- úchyt na prenos na vrchnáku nádoby a 2x z boku,
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu,
 - uzatvárateľná na klip minimálne 6x.




	38. [bookmark: _Hlk238650342]Smaltový plech GN 2/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	20

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	645
	655
	

	výška
	mm
	50
	70
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	smaltovaná oceľ (žulový granitový vzhľad) 

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	39. [bookmark: _Hlk238650513]Gastronádoba GN 1/1  

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	30

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	výška
	mm
	60
	70
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	40. [bookmark: _Hlk238650634]Gastronádoba GN 1/4

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	10

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	160
	170
	

	šírka
	mm
	260
	270
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	41. [bookmark: _Hlk238650693]Gastronádoba GN 1/6

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	160
	170
	

	šírka
	mm
	170
	180
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	42. [bookmark: _Hlk238650754]Gastronádoba dierovaná GN 1/1 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	25

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	525
	535
	

	šírka
	mm
	320
	330
	

	výška
	mm
	95
	105
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nerezová oceľ 18/10

	hrany
	zaoblené hrany udržujúce čistotu

	použitie
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a ohrievačoch




	43. [bookmark: _Hlk238650807]Termonádoba na nápoje s kohútikom – 40 L

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	8

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	500
	600
	

	šírka
	mm
	400
	450
	

	výška
	mm
	625
	700
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	objem
	40 L

	materiál
	polyetylén (materiál vyhovujúci európskym potravinárskym normám)

	výpustný ventil
	áno

	bočné držadlá pre prenos
	áno

	dvojité opláštenie
	áno

	použitie
	ideálne na skladovanie, prepravu a podávanie teplých a studených nápojov




Ďalšie  požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:
Cenová ponuka musí byť konečná a musia byť v nej započítané všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru ako napr. doprava do miesta dodania, zabezpečenie tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru v mieste dodania.
Dodaný tovar musí byť nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužívaný, nevystavovaný, nepoškodený, zabalený v neporušených obaloch a musí spĺňať všetky požadované technické parametre a úžitkové vlastnosti podľa tohto Opisu predmetu zákazky, musí byť dodaný so záručným listom a návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. 
Dodaný tovar musí byť zdravotne nezávadný, vhodný na prácu s potravinami.
Záručná doba tovaru je v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia.
Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v kúpnej zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.
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