
Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia 

1. Predmetom zákazky je Jednoduché ručné hasičské náradie pre príslušníkov modulu GFFF- V.

2. Hlavný kód CPV: 35000000-4 - Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie


3. S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,
· vyloženie tovaru v mieste dodania.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 

7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 

8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9. Lehota plnenia je: do 4 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

10. Miestom dodania je: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 81 1 1, 010 01 Žilina

11. Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

	P.č. 
	Názov
	MJ
	Predpokladaný počet

	1.
	Multifunkčný nástroj na boj s lesnými požiarmi
	ks
	45

	2.
	Sklolaminátová násada na motyko sekeru – opravný set
	ks
	30

	3.
	Univerzálna sekera (450 mm) na čistenie vegetácie a tvorbu protipožiarnych línií pri lesných požiaroch
	ks
	15

	4.
	Profesionálna motyko sekera s nevodivou násadou pre lesné požiare
	ks
	45

	5.
	Plastový klin pre lesné práce a porasty
	ks
	24




	[bookmark: _Hlk233807349]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 : Multifunkčný nástroj na boj s lesnými požiarmi
	

	Množstvo : 45 ks
	

	[bookmark: _Hlk218611978]Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	1. Použitie:
	Nástroj určený pre boj s lesnými požiarmi. Je určený pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	                   N/A
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	
	                      N/A

	Ochranné vlastnosti:
	Musí byť elektricky nevodivý.
	                     N/A
	

	2. Materiálové vyhotovenie / materiálová špecifikácia výrobku:
	Oteruvzdorný oceľový plech, kalený a popúšťaný, s nominálnou tvrdosťou min. 500 HBW, s garantovaným rozsahom tvrdosti podľa hrúbky materiálu.

	                      N/A
	

	3. Popis výrobku:
	3.1. dĺžka rukoväte s hlavou nesmie presiahnuť 1,3 metra
	
	                     N/A

	
	3.2 určený pre lesné požiare a vytváranie obrannej línie
	      N/A
	

	
	3.3 multifunkčný nástroj, ktorý musí kombinovať štyri nástroje v jednom
	                    N/A
	

	
	3.4 sekaciu - rezaciu sekciu, motykovú sekciu, sekerovú sekciu a hrabľovú sekciu
	                    N/A
	

	
	3.5 materiál hlavy z  hliníka a titánu
	                    N/A
	

	
	3.6 maximálna hmotnosť do 3,8 kilogramov
	
	                    N/A

	
	3.7 samostatne vymeniteľné čepele vyrobené z ocele s tvrdosťou 500,  odolnou voči opotrebovaniu
	                    N/A
	

	
	3.8 drevenú rukovať 
z eukalyptusu
	                    N/A
	

	
	3.9 vymeniteľné časti na hlave 
	                     N/A
	

	
	4.0 musí obsahovať prepravnú tašku na ochranu hlavy a prenášania na chrbte s nastaviteľným popruhom 

	                     N/A

	

	4. Farba 
	bez udania špecifikácie

	
	                     N/A

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk)
	                   N/A
	





	[bookmark: _Hlk233807982]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2 : Sklolaminátová násada na motyko sekeru – opravný set
	

	Množstvo : 30 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	1. Použitie:
	Je určená pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	               
              N/A
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	
	               
              N/A

	Ochranné vlastnosti:
	Musí byť elektricky nevodivá.
	               N/A
	

	2. Materiálové vyhotovenie / materiálová špecifikácia výrobku:
	 ---------
	
-----------------------------
	
-----------------------------

	3. Popis výrobku:
	3.1 veľkosť minimálne 88 cm a maximálne 91 cm
	
	              N/A

	
	3.2 musí byť určená pre motyko-sekeru
	               N/A
	

	
	3.3 sklolaminátová násada musí byť vyrobená zo sklených vlákien
	               N/A
	

	
	3.4 musí byť odolná
	               N/A
	

	
	3.5 musí mať protišmykovú rukoväť
	               N/A
	

	
	3.6 musí zabraňovať vibráciám
	               N/A
	

	
	3.7 musí byť ergonomická
	               N/A
	

	
	3.8 musí byt určená pre profesionálne použitie
	               N/A
	

	
	3.9 musí byť odolná voči vlhkosti a poveternostným vplyvom
	               N/A
	

	
	4.0 nesmie prekročiť hmotnosť 3,5 kilogramu
	
	              N/A

	4. Farba 
	musí mať možnosť vyhotovenia v červenej alebo žltej farbe
	
	               N/A

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)
	           
              N/A
	



	[bookmark: _Hlk233808321]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 3 : Univerzálna sekera
	

	Množstvo : 15 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	1. Použitie:
	Univerzálna sekera pre sekanie a štiepanie prírodného paliva pri tvorbe obrannej línie požiaru. Je určená pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	              N/A
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	
	               N/A

	Ochranné vlastnosti:
	Úchopová zóna musí byť vytvorená pre lepšie pohodlie a ovládanie jednou rukou.
	               N/A
	

	2. Materiálové vyhotovenie / materiálová špecifikácia výrobku:
	 ---------------------------------------------
	
----------------------------
	
--------------------------

	3. Popis výrobku:
	3.1 maximálna dĺžka 450 mm
	
	               N/A

	
	3.2 musí byť pre univerzálne štiepanie
	                N/A
	

	
	3.3 musí štiepať čerstvé živicové drevo
	                N/A
	

	
	3.4 musí mať dvojito kalenú  a kovanú oceľovú čepeľ
	                N/A
	

	
	3.5 musí mať rukovať ultraľahkú a odolnú voči zlomeniu
	                N/A
	

	
	3.6 musí mať nerozoberateľné spojenie hlavy sekery a poriska
	                N/A
	

	
	3.7 musí mať puzdro, ktoré chráni čepeľ a užívateľov
	                N/A
	

	
	3.8 musí mať hlavu z materiálu oceľ
	                N/A
	

	
	3.9 musí mať rukoväť a držadlo pozostávanú z plastu a kovu
	                N/A
	

	
	4.0 nesmie presiahnuť hmotnosť 1,30 kg
	
	                N/A

	4. Farba 
	oranžovo-čierna
	              N/A
	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk)
	               
               N/A
	



	[bookmark: _Hlk233808820]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 4 : Profesionálna motyko sekera s nevodivou násadou pre lesné požiare
	

	Množstvo : 45 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	1. Použitie:
	Profesionálna motyko sekera s nevodivou násadou pre lesné požiare a tvorbu obrannej línie požiaru. Je určená pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	 

              N/A
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	
	

          N/A

	Ochranné vlastnosti:
	Musí byť určená pre lesné požiare.
	           N/A
	

	2. Materiálové vyhotovenie / materiálová špecifikácia výrobku:
	Uhlíková konštrukčná oceľ na zušľachťovanie, trieda C45 podľa EN 10083-2 alebo ekvivalent, s obsahom uhlíka približne 0,42 – 0,50 %.

	
	           N/A

	3. Popis výrobku:
	3.1 min. dĺžka 900 mm, max. dĺžka 930 mm
	
	           N/A

	
	3.2 musí kombinovať na hlave čepele sekeru a motyku
	           N/A
	

	
	3.3 musí byť univerzálny nástroj pre lesné požiare
	           N/A
	

	
	3.4 musí mať kovanú oceľovú hlavu a tepelne upravené rezné hrany pre väčšiu odolnosť a bezpečnosť
	
            N/A
	

	
	3.5 musí mať rukoväť zo sklolaminátového vlákna 
	            N/A
	

	
	3.6 sí mať ergonomickú rukoväť 
	            N/A
	

	
	3.7 musí mať odolnú a pružnú rukoväť 
	            N/A
	

	
	3.8 musí mať min. váhu 2,6 kg a max. 2,9 kg
	
	             N/A

	
	3.9. musí mať tvrdosť kovanej hlavy v rozmedzí od 50 do 55 RC
	           N/A
	

	4. Farba 
	4.1 žlto – čierna rukoväť
4.2 hlava motyko – sekery v červenej farbe
	            N/A
	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk)
	         
             N/A
	



	Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 5 : Plastový klin pre lesné práce a porasty
	

	Množstvo : 24 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	1. Použitie:
	Plastový klin pre lesné práce a porasty. Je určený pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV)príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	


            N/A
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	
	
             N/A

	Ochranné vlastnosti:
	Kliny musia byť navrhnuté tak, aby bezpečne nasmerovali pád stromu presne tam, kam potrebuje užívateľ, a zároveň musí účinne zabrániť zovretiu pílovej lišty v reze.
	           N/A
	

	2. Materiálové vyhotovenie / materiálová špecifikácia výrobku:
	Polyamid PA 66 podľa STN EN ISO 16396 alebo ekvivalentný materiál s porovnateľnými mechanickými, tepelnými a úžitkovými vlastnosťami.

	            N/A
	

	3. Popis výrobku:
	3.1 dĺžka 200 mm
	
	             N/A

	
	3.2 musí nadvihnúť strom a presne nasmerovať jeho pád
	            N/A
	

	
	3.3 musí pri náhodnom kontakte s pílovou retiazkou nepoškodiť a nezatupiť
	            N/A
	

	
	3.4 usí byť z nárazu vzdorného plastu, pre odolávanie silných úderov sekery
	            N/A
	

	
	3.5 musí mať protišmykové výstupky na povrchu
	            N/A
	

	
	3.6 musí mať vysokú farebnú  viditeľnosť
	            N/A
	

	
	3.7 musí byť  určený pre smerové stínanie
	             N/A
	

	
	3.8 musí mať maximálny zdvih 32 mm
	
	              N/A

	
	3.9 musí byť dodávaný s púzdrom a bezpečnostným uchytením proti vypadnutiu 
	             N/A
	

	
	4.0 klin a púzdro musí byť pre profesionálne použitie
	              N/A
	

	
	4.1 púzdro musí mať tri komory pre uchytenie troch klinov
	              N/A
	

	4. Farba 
	oranžová
	              N/A
	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)
	              N/A
	


Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom. 
 
Možnosť predkladania ekvivalentov: 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“. 

1

  1   Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia       1.   Predmetom zákazky je  Jednoduché ručné hasičské náradie pre  príslušníkov   modulu GFFF -   V.     2.   Hlavný kód CPV:   35000000 - 4  -   Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie       3.   S   tovarmi sa požaduje     zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:      dodanie tovaru do miesta dodania,      vyloženie tovaru v   mieste dodania.     4.   Verejný obstarávateľ   si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v  kompletnom stave a   v po ž adovanom mno ž stve. V opa č nom pr í pade si vyhradzuje pr á vo nepodp í sa ť   dodac í   list,  neprebra ť   dodan ý   tovar a nezaplati ť   cenu za neprebran ý   tovar.     5.   Tovar  musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.     6.   Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.       7.   Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom,  pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná  doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na z áklade dodacieho listu.       8.   Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie  –   technická  dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v   slovenskom alebo českom jazyku, záručné  listy, iné doklady podľa druhu tovaru.     9.   Lehota plnenia je:  do 4 mesiacov od  uzatvorenia   zmluvy .     10.   Miestom dodania je:  Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 81 1 1, 010 01 Žilina     11.   Technická     špecifikácia predmetu zákazky s   od ô vodnen í m obstarania konkr é tnych tovarov:     Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v   tabu ľ ke  ni žš ie  predstavuj ú   minim á lne po ž iadavky, ktor é   musia by ť   splnen é   vo vlastnom n á vrhu plnenia uch á dza č a.    

P.č.   Názov  MJ  Predpokladaný  počet  

1.  Multifunkčný nástroj na boj s lesnými požiarmi  ks  45  

2.  Sklolaminátová násada na motyko sekeru  –   opravný set  ks  30  

3.  Univerzálna sekera (450 mm) na čistenie vegetácie a tvorbu protipožiarnych  línií pri lesných požiaroch  ks  15  

4.  Profesionálna motyko sekera s   nevodivou násadou pre lesné požiare  ks  45  

5.  Plastový klin pre lesné práce a porasty  ks  24  

   

Názov  tovaru, požadovaná minimálna technická  špecifikácia, parametre a funkcionality  Vlastný návrh plnenia   

