Obstarávateľ: FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre, IČO: 45 897 077
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)
Predmet oznámenia v JOSEPHINE: Oslovenie potenciálnych dodávateľov – parný konvektomat na varenie knedlíkov
Dobrý deň,
ako žiadateľ výzvy č. 9/SP/2026-73.7 „Investície do rozšírenia kapacít v spracovateľských podnikoch“, vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa 8. 6. 2026, si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie cenovej ponuky pre zákazku s názvom „Obstaranie parného konvektomatu na varenie knedlíkov“ za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s kapitolou 6 Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektových intervencií Strategického plánu SPP 2023 – 2027, verzia 2.
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky vypracovanej podľa Prílohy č. 1 „Návrh cenovej ponuky“ v lehote do 25.09.2026 do 18:00 hod. výlučne prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE.
	Názov zákazky
	Obstaranie parného konvektomatu na varenie knedlíkov

	Predmet zákazky
	Dodávka 1 ks technologického zariadenia vrátane požadovaného príslušenstva a súvisiacich plnení uvedených v technickej špecifikácii.

	Špecifikácia predmetu zákazky
	1. Elektrický parný konvektomat pre profesionálnu potravinársku prevádzku, určený najmä na varenie knedlíkov a ďalšie tepelné spracovanie potravín.
2. Kapacita minimálne 20 zásuvov formátu GN 2/1 s rozstupom zásuvov približne 66 mm alebo väčším.
3. Režim horúceho vzduchu v rozsahu minimálne 30 až 300 °C.
4. Režim pary v rozsahu minimálne 30 až 100 °C.
5. Režim prehriatej pary v rozsahu minimálne 101 až 130 °C.
6. Kombinovaný režim horúceho vzduchu a pary v rozsahu minimálne 30 až 300 °C.
7. Farebný dotykový displej s uhlopriečkou minimálne 10", s intuitívnym ovládaním vhodným aj pri použití pracovných rukavíc.
8. Minimálne 3-bodová teplotná sonda jadra výrobku.
9. Integrované USB rozhranie na lokálnu výmenu a archiváciu údajov.
10. Sieťové pripojenie cez Ethernet alebo funkčne ekvivalentné stabilné rozhranie pre prenos dát, servis a správu zariadenia.
11. Integrovaná výsuvná ručná sprcha s prepínateľným typom prúdu alebo funkčne ekvivalentné riešenie na ručné oplachovanie.
12. Rovnomerné rozloženie tepla a vzduchu v celej varnej komore, vrátane reverzného chodu ventilátora alebo funkčne ekvivalentného systému distribúcie vzduchu.
13. Automatická regulácia klímy a vlhkosti vo varnej komore na základe snímačov; systém musí umožňovať automatickú úpravu podmienok podľa zvoleného programu a množstva/náplne.
14. Automatické alebo asistované programy varenia s reprodukovateľnými výsledkami a automatickou detekciou alebo zohľadnením náplne.
15. Funkcia samostatných časovačov pre jednotlivé zásuvy/police a možnosť plánovania zmiešaných dávok.
16. Automatický čistiaci a údržbový systém varnej komory a parného generátora, vrátane voľby programu podľa stupňa znečistenia.
17. Multifunkčné použitie minimálne pre: varenie v pare, horúci vzduch, kombinované varenie, pečenie, regeneráciu, dusenie, nízkoteplotnú prípravu a udržiavanie teploty.
18. Súčasťou dodávky budú minimálne 3 zavážacie vozíky kompatibilné s ponúkaným konvektomatom.
19. Celkový elektrický príkon musí byť vhodný pre priemyselnú prevádzku; dodávateľ uvedie príkon, prúdové zaťaženie a požiadavky na napájanie a pripojenie médií.
20. Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, potrebné inštalačné príslušenstvo a kompletnú dokumentáciu k zariadeniu.

	Spôsob predloženia cenovej ponuky
	• Cenová ponuka sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v rámci príslušného prieskumu trhu.
• Potenciálny dodávateľ vyplní Prílohu č. 1 „Návrh cenovej ponuky“ a uvedie cenu v EUR bez DPH, výšku DPH a cenu v EUR s DPH.
• V ponuke uvedie výrobcu, typ/model alebo iné jednoznačné označenie ponúkaného zariadenia a predpokladanú lehotu dodania.


	Lehota na predloženie cenovej ponuky
	25.09.2026 do 18:00

	Doplňujúce údaje
	• Miesto dodania / inštalácie: Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre.
• Cena musí zahŕňať celý požadovaný rozsah predmetu zákazky a všetky náklady potrebné na jeho riadne dodanie v rozsahu uvedenom v tejto výzve.
• Prieskum trhu slúži na určenie PHZ a nepredstavuje záväzok obstarávateľa uzatvoriť s potenciálnym dodávateľom zmluvu.
• Komunikácia a prípadné otázky k prieskumu trhu budú vedené prostredníctvom systému JOSEPHINE.



V prípade otázok využite komunikačný modul systému JOSEPHINE.
S pozdravom
FIPEK s.r.o.


Príloha č. 1 – Návrh cenovej ponuky
Obstarávateľ: FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre, IČO: 45 897 077
	Názov zákazky
	Obstaranie parného konvektomatu na varenie knedlíkov

	Obchodné meno potenciálneho dodávateľa
	

	Sídlo
	

	IČO
	

	DIČ
	

	IČ DPH
	

	Kontaktná osoba
	

	Telefón
	

	E-mail
	

	Výrobca / typ / model ponúkaného zariadenia
	

	Predpokladaná lehota dodania od objednávky / účinnosti zmluvy
	



Celková cena za predmet zákazky:
	Cena v EUR bez DPH
	Výška DPH v EUR
	Cena spolu v EUR s DPH

	
	
	


* Ak potenciálny dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie v poli „Cena v EUR bez DPH“ a v poli „Cena spolu v EUR s DPH“ rovnakú sumu.
Celková cena musí zahŕňať konvektomat, minimálne 3 zavážacie vozíky, potrebné inštalačné príslušenstvo, dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a všetky potrebné dokumenty.
Cenová ponuka bude podkladom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).
Čestne vyhlasujem, že ponúkané zariadenie a súvisiace plnenia spĺňajú technickú špecifikáciu a rozsah vymedzený vo Výzve na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu, prípadne som v cenovej ponuke jednoznačne uviedol všetky odchýlky.
Dátum spracovania cenovej ponuky: ........................................
........................................................
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby
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