Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria



Názov: Automatizovaná manipulačná a dopravníková linka pre chladiacu špirálu

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................


	



	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Montáž, zapojenie a uvedenie do prevádzky
	Napojenie na existujúce rozvody
	áno
	áno/nie

	Dokovacia
stanica pre vozíky
	Bezpečnostné prvky SICK ( alebo ekvivalent )
	Áno
	..................

	
	Krytie
	Min. IP 54
	..................IP

	
	Nosná konstrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304

	Áno
	áno/nie

	
	Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent )
	Áno
	..................

	
	Bezpečností oplotenie z nerezové oceli AISI304
	Áno
	áno/nie

	Manipulátor systémových prepraviek
	Nosná konstrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304
	Áno
	áno/nie

	
	Pohony Nord  alebo ekvivalentný o výkonu 1 kW – 3 kW
	Áno
	.................

	
	Lineárne vedení Bahr modultechnik ( alebo ekvivalent )
	Áno
	..................

	
	Lineárné enkódéry
	Áno
	áno/nie

	
	Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	Manipulátor produktov – 2 ks
	Kartézský systém lineárních jednotek Bahr modultechnik
( alebo ekvivalent )
	Áno
	áno/nie

	
	Hmotnosť manipulovaného produktu do 6 kg
	Áno
	.................kg.

	
	Synchronne pohony 2 kW – 3 kW Nord alebo ekvivalentný

	Áno
	.................

	
	kamerový systém strojového videnia, ktorý umožní detekciu polohy a orientácie manipulovaných výrobkov
	Áno
	áno/nie

	
	Silikonové prísavky s kompenzáciu uhlov
	Áno
	áno/nie

	
	Nosná konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304
	Áno
	áno/nie

	Dopravník do chladiacej špirály a dopravník z chladiacej špirály
	Trojstupňové vákuové ejektory PIAB ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	
	Nosná konštrukcia vyrobená z nerezové ocele AISI 304
	Áno
	áno/nie

	
	Modulárny pás
	Áno
	áno/nie

	
	Enkodér pro conveyor tracking
	Áno
	áno/nie

	Buffer na prepravky
	Pohon Nord alebo ekvivalentný 0,5kW  – 1,1 KW
	Áno
	.................

	
	Nosná konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304
	Áno
	áno/nie

	
	Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	Dopravník na prepravky
	Kapacita 100 prepraviek ( rozmer E 2 )
	Áno
	áno/nie

	
	Nosná konštrukcia vyrobená z nerezové ocele AISI 304
	Áno
	áno/nie

	
	Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	Manipulátor na prepravky
	Pohony Nord alebo ekvivalentý 0,5 – 1,1 kW
	Áno
	.................

	
	Nosná konštrukcia vyrobená z nerezové ocele AISI 304
	Áno
	áno/nie

	
	Pneumatické prvky Festo ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	
	Synchronné pohony Nord alebo ekvivalentý 0,5 – 3 kW
	Áno
	.................

	
	Možnosť ukladania prepraviek na europalety
	Áno
	áno/nie

	Rozvádzač
	Dokovacia stanica na europalety s bezpečnostnými prvky SICK ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	
	Nosná konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele AISI 304
	Áno
	áno/nie

	
	Dotyková farebná obrazovka min 10“
	Áno
	.................

	
	PLC Siemens Simatic  ( alebo ekvivalent )
	Áno
	................

	
	Komunikácia cez zbernicu Profinet
	Áno
	áno/nie

	
	Bezpečnosné relé Reer ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	
	Relé prvky Finder
( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................

	
	Frekvenčné meniče rozvádzačové Nord (alebo ekvivalent kompatibilný s Profinet)
	Áno
	.................

	
	Priemyselný router EWON ( alebo ekvivalent )
	Áno
	.................


	Obchodné meno výrobcu
	.........................


	Typové označenie
	.........................




Návrh na plnenie kritéria - cena
	Položka 
	Cena v EUR bez DPH
	Výška DPH v EUR pri 23 % DPH
	Cena v EUR s DPH

	1.Automatizovaná manipulačná a dopravníková linka pre chladiacu špirálu
- 1ks

	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač



	
Dátum .........................a miesto  vypracovania cenovej ponuky:........................

	
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do 
predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

	
...........................................
    Pečiatka + podpis




