
	Názov obstarávateľa:
	MARAL SK, s.r.o.

	IČO: 
	54427801

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia pekárenskej technológie

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	SILO NA MÚKU

Počet kusov: 2
Materiál: nerez 
Obsah sila minimálne 7 ton
Maximálne rozmery  od 2,5 m x 2,5 m do 3,0 x 3,0m, výška max:  2,8 m

Silo bude obsahovať: 

Mikrovibrácia na váhu

Váha tenzometrická v nerezovom prevedení, vrátane tenzometra na stenu
Priehľadové okno do sila

Kompletné prevzdušnenie sila

Kontinuálnu preosievačku múky

Rotačný podávač 

Dotykový grafický ovládací panel 

Vstupný filter plnenia múky

Dúchadlo min. 2,5 kW na čerenie múky

Dúchadlo na dopravu múky min. 3,5 kW

Plnenie síl v prevedení nerez 

Dopravná trasa k váhe v prevedení nerez

El. rozvádzač a elektroinštalácia
	/vyplní uchádzač/

	ŠPIRÁLOVÝ HNETAČ S POSUVNOU DIEŽOU
Počet kusov: 1

Kapacita cesta: min 150 kg / max 250 kg cesta

Materiál: miešacej nádoby – dieže: nerez
Nastavenie rýchlosti miešania

Nastavenie smeru miešania

Nastavenie času miešania

Príkon 1 rýchlosť: min  5,0 kW

Príkon 2 rýchlosť: min  10,0 kW
	/vyplní uchádzač/

	PREKLÁPAČ DIEŽÍ, DÁVKOVACÍ ZÁSOBNÍK CESTA VRÁTANE DOPRAVNÍKA:

        PREKLÁPAČ DIEŽÍ 

         Počet kusov: 1

Maximálna konštrukčná výška:    do 3000 mm.

Bočné preklápanie : vľavo alebo vpravo 

Ovládanie : manuálne alebo automatické  

Konštrukcia : z ocele v kombinácii nerezová oceľ 

Ochrana :
proti prepätiu a preťaženiu motora 

DÁVKOVACÍ ZÁSOBNÍK CESTA VRÁTANE DOPRAVNÍKA

Počet kusov: 1

Nerezová násypka potiahnutá teflónom

Dávkovací zásobník s delením cesta 

Fotobunka na kontrolu úrovne cesta

Objem násypky 250 kg cesta 

Oceľová konštrukcia podpery 

Násypka ukotvená k nosnej konštrukcii

Dopravníkový pás

Počet kusov: 1

Pás pre potravinársky priemysel s lopatkami

Účel: Na prepravu cesta z dieže do linky

Vhodný pre priamy styk s  potravinami
	/vyplní uchádzač/

	ČASŤ LINKY NA CESTO S DVOMI  SKLADACÍMI JEDNOTKAMI 

Počet kusov: 1
1.1             DELIČ CESTA

Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka:  od 250 kg do 300 kg

Výška od podlahy:  max 2 850 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

1.2 
EXTRUDÉR NA CESTO

Hlavné technické údaje:

Šírka:  od 300 mm do 800 mm

Rozsah hrúbky cesta: od 10 do 40 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304

Možnosť nastavenie valcov a rýchlosti
1.3
   VSTUPNÝ DOPRAVNÍK

Hlavné technické údaje:

Plynulá regulácia rýchlosti
1.4
 VALEC NA PREDBEŽNÉ SKLADANIE


1.5 
EXTRUDÉR NA TUK
Hlavné technické údaje:

Minimálna produkcia od 400 kg/h

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Extrudovacia jednotka umiestnená na boku linky

Skladá sa  z násypky z nehrdzavejúcej ocele s vytláčaním tuku

Obsahuje dopravník na vkladanie tukových bochníkov

Extrudovacia časť  na tuk 

Vhodné aj  na spracovanie blokov tuku a masla pri izbovej teplote

1.6 
JEDNOTKA NA PRELOŽENIE A UZAVRETIE TUKU V CESTE

Hlavné technické údaje:

Skladá sa z minimálne z 2 nezávislých pásov

Nastaviteľná rýchlosť pomocou meniča

Nezávislé nastavenie pravého a ľavého prekrývania;

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka

1.7
            POSÝPAČ MÚKY

Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné 

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná 

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie
1. 8
PRÍTLAČNÝ VALEC

Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Lisovací valec z potravinárskeho plastu

Ručné alebo automatické zdvíhanie valca

Možnosť nastavenia rýchlosti valca
1.9
           MULTIROLLER – vyvaľovacia jednotka


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 10 valcov 

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca
1.10
SKLADACIA JEDNOTKA 

Hlavné technické údaje:

Šírka: max 800 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Dopravný pás v súlade s normami FDA

Pás je vybavený vonkajšími a vnútornými škrabkami s zbernými boxmi

Počet vrstiev meniteľný podľa typu cesta :od 2 do 8 preložení

Samostatné nastavenie rýchlosti dopravného pásu a skladacej jednotky

1.11
POSÝPAČ MÚKY 2 


Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné 

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná 

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie
1.12
VSTUPNÝ DOPRAVNÍK do zariadenia Multiroller – vyvaľovacej jednotky 


Hlavné technické údaje:

Menovitá šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ
1.13
POSÝPAČ MÚKY 3


Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je 

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná 

Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie
1.14
PRÍTLAČNÝ VALEC 2

Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Lisovací valec z potravinárskeho plastu

Ručné alebo automatické zdvíhanie valca

Možnosť nastavenia rýchlosti valca 
1.15
MULTIROLLER – vyvaľovacia jednotka



Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 12 valcov 

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca

1.16
SKLADACIA JEDNOTKA 2


Hlavné technické údaje:

Šírka: max 800 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Dopravný pás v súlade s normami FDA

Pás je vybavený vonkajšími a vnútornými škrabkami s zbernými boxmi

Počet vrstiev meniteľný podľa typu cesta :od 2 do 8 preložení

Samostatné nastavenie rýchlosti dopravného pásu a skladacej jednotky
1.17
UNIVERZÁLNY DÁVKOVAČ BRAVČOVEJ MASTI SO ŠKVARKAMI

Hlavné technické údaje:

Vhodné na dávkovanie hutných náplní s pevnými kúskami

Rýchle čistenie
	/vyplní uchádzač/

	LAMINOVACIA ČASŤ LINKY

Počet kusov: 1
2.1
 DOPRAVNÍKOVÝ PÁS

Hlavné technické údaje:

Menovitá šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Dopravný pás spĺňajúci požiadavky FDA

Plynulá regulácia rýchlosti 

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
2.2 
POSÝPAČ MÚKY

Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné 

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná 

         Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie

2.3
 POSÝPAČ MÚKY 2


Hlavné technické údaje:

Objem zásobníka: min. 20 l

Šírka: min 550 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo dávkovanej múky je nastaviteľné 

Šírka rozdeľovania múky nastaviteľná 

          Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie
2.4
PRÍTLAČNÝ VALEC 2


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Lisovací valec z potravinárskeho plastu

Ručné alebo automatické zdvíhanie valca

Možnosť nastavenia rýchlosti valca 
2.5
 SPODNÝ POSÝPAČ MÚKY


Hlavné technické údaje:

Šírka: min. 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Množstvo rozptyľovanej múky je nastaviteľné 

Šírka rozptylu múky nastaviteľná 

         Vyberateľná násypka pre rýchle a jednoduché čistenie
2.6 
MULTIROLLER 1 – vyvaľovacia jednotka



Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 12 valcov 

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca

2.7
 DOPRAVNÍKOVÝ PÁS


Hlavné technické údaje:

Menovitá šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Dopravný pás z polyuretánovej živice spĺňajúci požiadavky FDA

Plynulá regulácia rýchlosti pomocou meniča s displejom

Plastové bočné vodidlá na centrovanie pásu

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
2.8
 PRIEČNY VYVAĽOVACÍ VALEC


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Jednotka na krížové laminovanie v uhle 90° voči smeru podávania cesta

Laminovací valec z netoxického materiálu vhodný na styk s potravinami

Nastaviteľné ovládanie 

2.9 MULTIROLLER 2 – vyvaľovacia jednotka



Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Satelitná sekcia sa skladá z min 12 valcov 

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Digitálny displej zobrazujúci hrúbku

Samostatné ovládanie rýchlosti satelitného a spodného valca
2.10
KALIBRÁTOR CESTA 1


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Nastaviteľné ovládanie 

Regulácia rýchlosti na uvoľnenie cesta

Nastaviteľná rýchlosť s automatickým nastavením pomocou analógovej fotobunky

Pás v súlade s normami FDA

Pás je vybavený škrabkami a zbernými nádobami
2.11
KALIBRÁTOR CESTA 2

Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ AISI 304.

Nastaviteľné ovládanie 

Regulácia rýchlosti na uvoľnenie cesta

Nastaviteľná rýchlosť s automatickým nastavením pomocou analógovej fotobunky

Pás v súlade s normami FDA

Pás je vybavený škrabkami a zbernými nádobami


	/vyplní uchádzač/

	FINALIZAČNÁ ČASŤ LINKY PRE PAGÁČE A ZVINUTÉ LISTKOVÉ CESTO:

Počet kusov: 1

3.1
PRACOVNÝ TVAROVACÍ STOL A DOPRAVNÍK


Hlavné technické údaje:

Šírka: min 600 mm

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Pás v súlade s normami FDA

Pás je vybavený škrabkami a zbernými boxmi

Zariadenie na bočný odber zvyškov cesta
3.2
GILOTÍNA s opciou na výsek okrúhlych pagáčov


Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nehrdzavejúca oceľ 

Zdvih noža: min 60 mm

Počet zdvihov: min 70 /min

Šírka rezu: 580–780 mm

3.3
ODSTRAŇOVAČ OKRAJOVÝCH ODREZKOV CESTA

3.4
JEDNOTKA UKLADANIA VÝROBKOV NA PLECHY / PREPRAVKY S BAYPASSOM

3.5
ZARIADENIE  NA UMIESTŇOVANIE PEČNÉHO PAPIERA 



Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nehrdzavejúca oceľ 

Pás v súlade s normami FDA
3.6
ZARIADENIE NA REZANIE 
PEČNÉHO PAPIERA


Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nerezová oceľ 
3.7
GILOTÍNA NA REZANIE PEČNÉHO PAPIERA

Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Zváracia lišta s konštantným ohrevom a regulátorom napätia rezanie za tepla 
3.8
DOPRAVNÝ PÁS S PODTLAKOM 

Hlavné technické údaje:

Hlavný rám: nerezová oceľ 

Pás v súlade s normami FDA

Vybavený prítlakom vzduchu na stabilizáciu polohy pečného papiera
3.9
ROLOVACIE ZARIADENIE CESTA NA PEŇOM PAPIERI

3.10        VÝSTUPNÝ/ZBERNÝ DOPRAVNÍKOVÝ PÁS HOTOVÝCH VÝROBKOV

Spoločné technické požiadavky na jednotlivé časti linky:

- možnosť vzdialeného pripojenia cez internet

- fotobunky, ktoré automaticky regulujú napnutie cesta

- možnosť výroby rôznych produktov na tej istej linke

- jednoduchá výmena rezacích valcov

	/vyplní uchádzač/

	MRAZIACI BOX

Počet kusov: 2

Samotná stavba boxu

Minimálne vonkajšie rozmery 3,2 m x 3,2 m x výška 2,60 m 

Minimálne vnútorné rozmery 3,0 m x 3,0 m x 2,30 m výška 

PIR izolačný panel hr. min.100 mm Rezanie panelov

Základné osvetlenie boxu LED

Dvere mraziace otočné s ohrevom

Prah antikor do dverí

Podlahová doska min 12 mm

Pretlaková klapka s ohrevom

Mraziaca technológia -18 - -20°C / skladovanie pekárenských polotovarov / vstup zamrazeného tovaru 

chladiaci výkon min 4,0 kW / -27°C / +32°C

Výparník + topná tyč

Rozvádzač s digit. Termostatom- 230 V / 50 Hz



Elektroinštalácia
	/vyplní uchádzač/

	CHLADIACI BOX

Počet kusov: 3

Samotná stavba boxu

Minimálne vonkajšie rozmery 3,2 m x 3,2 m x výška 2,60 m 

Minimálne vnútorné rozmery 3,0 m x 3,0 m x 2,30 m výška 

PIR izolačný panel hr. min.60 mm Rezanie panelov

Základné osvetlenie boxu LED

Dvere chladiace otočné 

Chladiaca technológia / cca 38 m3 / +2 - +4°C / skladovanie pekárenských polotovarov / vstup zachladeného tovaru 

chladiaci výkon min 4,0 kW / / -6°C / +32°C

Výparník + topná tyč

Rozvádzač s digit. termostatom– 230 V / 50 Hz



Elektroinštalácia a montáž


	/vyplní uchádzač/

	ŠOKOVACIE CHLADIACE ZARIADENIE

Počet kusov: 1

Minimálne vonkajšie rozmery :3,0 m × 3,0 m × výška 2400 mm 

Vybavené dvoma dverami – vstup a výstup

Minimálna kapacita komory je 10 vozíkov (typ 6080). 

              Minimálna kapacita v kg: 300 kg/h
	/vyplní uchádzač/

	HORIZONTÁLNY BALIACI STROJ – SYSTÉM FLOW PACK 
Počet kusov: 1

Rozmery výrobkov  min 40 x 250 x 30 (v) mm 

Požadovaná rýchlosť/výkon: min 30  max 60 ks/min

Baliaci materiál: BOPP 2 x 20 ym potlačená – centrovaná potlač

Vkladanie: Ručné vkladanie na vstupný dopravník

Orientácia balenia: Po dĺžke baleného výrobku.

Príslušenstvo:

1. Zmena kroku

2. Zig-zag zvar

3. Centrácia potlače

4. Pripojenie pre dátumovku

5. Balenie v ochrannej atmosfére

              6.Dátumovacie zariadenie min 2 riadky
	/vyplní uchádzač/

	INŠTALÁCIA, MONTÁŽ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
