

Príloha č. 2

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A CENOVÝ FORMULÁR

Ozdravné opatrenia v lesoch Družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov - melioračné vápnenie

Dodávka mletého dolomitu a realizácia jeho leteckej aplikácie v lesných porastoch vrátane všetkých manipulačných, logistických a súvisiacich činností

1. Letecká aplikácia
Aplikácia vápniaceho materiálu musí byť vykonaná výlučne leteckou technológiou. Počas aplikácie nesmie aplikačný mechanizmus ani iná aplikačná technika prísť do kontaktu s ošetrovanou lesnou pôdou. Použitá technológia musí spĺňať kategóriu „technológia s nulovým kontaktným tlakom na lesnú pôdu“ podľa bodovacieho kritéria č. 6 výzvy 12/SP/2026-73.16.

	Požiadavka obstarávateľa
	Údaj dodávateľa

	Predpokladaná výmera aplikácie
	200,24 ha

	Navrhovaná výmera aktívneho vertikálneho rozptylu
	ha, min. 60 %

	Navrhovaná výmera gravitačného rozptylu
	ha, max. 40 %

	Požadovaná dávka
	3 t/ha

	Celkové požadované množstvo mletého dolomitu
	600,72 t

	Aplikácia leteckou technológiou
	Áno – povinná požiadavka

	Technológia s nulovým kontaktným tlakom na ošetrovanú lesnú pôdu
	Áno – povinná požiadavka

	Počet navrhovaných leteckých prostriedkov
	... (vypĺňa dodávateľ)

	Druh leteckého prostriedku č. 1
	vrtuľník / lietadlo / iný ... (vypĺňa dodávateľ)

	Typ alebo model prostriedku č. 1
	... (vypĺňa dodávateľ)

	Nosnosť aplikačného zariadenia
	... (vypĺňa dodávateľ)

	Druh GPS systému
	plne automatizovaný / pasívny ... (vypĺňa dodávateľ)

	Druh leteckého prostriedku č. 2
	vrtuľník / lietadlo / iný ... (vypĺňa dodávateľ, ak relevantné)

	Typ alebo model prostriedku č. 2
	... (vypĺňa dodávateľ, ak relevantné)

	Nosnosť aplikačného zariadenia
	... (vypĺňa dodávateľ, ak relevantné)

	Druh GPS systému
	plne automatizovaný / pasívny ... (vypĺňa dodávateľ, ak relevantné)

	Predpokladaný denný výkon
	 … ha / deň ... (vypĺňa dodávateľ)

	Cena bez DPH za 1 ha
	 ... (vypĺňa dodávateľ)

	Celková cena bez DPH
	 ... (vypĺňa dodávateľ)



V pásme širokom 50 m pozdĺž hraníc plôch určených na vápnenie a v členitých alebo inak komplikovaných úsekoch ich hraníc musí dodávateľ vykonať aplikáciu vrtuľníkom s aplikačným zariadením umožňujúcim aktívny rozptyl a riadené dávkovanie mletého dolomitu. Pilot musí mať počas letu možnosť priamo z kabíny spustiť, prerušiť a zastaviť aplikáciu, vrátane uzavretia výsypného mechanizmu alebo zastavenia rozmetadla, a opätovne ju spustiť bez potreby úplného vyprázdnenia aplikačného zariadenia. Požiadavka na vrtuľník sa vzťahuje iba na uvedené úseky; na ostatných plochách možno použiť aj iný letecký prostriedok, ak spĺňa ostatné požiadavky tejto výzvy a jej príloh.
Táto požiadavka vyplýva z potreby presne sledovať hranice ošetrovaných plôch, prispôsobiť aplikáciu členitému priebehu hranice a včas zastaviť rozptyl pri jej dosiahnutí. Jej účelom je obmedziť aplikáciu mimo určených plôch a umožniť dodržanie požadovanej dávky a preukázateľnú kontrolu vykonaných preletov.

2. Materiál na vápnenie
Dodávateľ potvrdzuje, že pri realizácii použije mletý dolomit určený na melioračné vápnenie lesných pôd, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky podľa Prílohy č. 3 a požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 a zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa tieto predpisy na ponúkaný výrobok a spôsob jeho uvedenia na trh vzťahujú.

	Údaj o ponúkanom materiáli
	Údaj dodávateľa

	Obchodný názov výrobku
	... (vypĺňa dodávateľ)

	Výrobca
	... (vypĺňa dodávateľ)

	Označenie výrobku alebo typu
	... (vypĺňa dodávateľ)



Uchádzač potvrdzuje, že ponúkaný mletý dolomit identifikovaný v tejto časti spĺňa všetky technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 3 – Opis predmetu zákazky. Splnenie požiadaviek preukazuje dokladmi predloženými spolu s ponukou podľa výzvy a Prílohy č. 3. Pri plnení zákazky použije takto identifikovaný a preukázaný materiál za podmienok zmluvy.

Poznámka: Táto príloha č. 2 musí byť cenovo totožná s prílohou č. 1.


V ............................., dátum .......... .




................................................
       meno, priezvisko a funkcia osoby 
oprávnenej konať za potenciálneho dodávateľa
podpis a pečiatka (ak sa používa)
