Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky: „Celotelový postroj na zachytenie pádu, záchranné a evakuačné zariadenie a bezpečnostný opasok
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je nákup 702 ks celotelového postroja na zachytenie pádu, spojovacieho prostriedku a karabín 
pre príslušníkov lezeckých skupín Hasičského a záchranného zboru (ďalej aj ako“HaZZ“). Lezecké skupiny Hasičského a záchranného zboru ho budú využívať najmä 
pri činnostiach vo výškach a nad voľnými hĺbkami v zásahovej ako aj vo výcvikovej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore. Predmetný nákup obsahuje aj 111 ks záchranných a evakuačných zariadení, ktoré budú do vybavené na aktuálnu výškovú techniku v Hasičskom a záchrannom zbore a nákup položky č. 3 obsahuje 50 ks bezpečnostného opasku pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výcvikovú činnosť v Strednej škole požiarnej ochrany MV SR v Žiline. 
CPV kódy: hlavný/vedľajší
35000000-4
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
35110000-8
Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 

18143000-3
Ochranný výstroj

Miesto dodania tovaru predmetu zákazky: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

S tovarmi sa požaduje zabezpečiť súvisiacu službu s dodaním a vyložením tovaru v/na miesto dodania.

Lehota poskytnutia predmetu zákazky: S úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania bude uzatvorená Rámcová dohoda na obdobie 12 mesiacov.
Všeobecné požiadavky: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. 
V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený 
v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Pre bod č. 1.1 Spojovací prostriedok, verejný obstarávateľ požaduje minimálnu záručnú dobu 36 mesiacov garantovanú výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom protokole. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok predložiť návod na obsluhu (užívateľskú príručku) dokumentov a technickej dokumentácie položiek (informácie o preprave, manipulovaní, skladovaní, o uvedení do prevádzky, o údržbe a informácie o lehotách a obsahom pravidelných revízií, kontrol a skúšok položky nákupu)  v slovenskom alebo českom jazyku a to najneskôr v rámci poskytnutia súčinnosti s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy. Technický/produktový list výrobku  (katalógový list) - popis, ako aj iné informačné materiály napr. internetový zdroj (link) a fotografie k predmetu zákazky preukazujúce splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa sa požaduje predložiť v rámci ponuky.
Predávajúci t.j. úspešný uchádzač v zmysle Rámcovej dohody podľa článku II. bude povinný uskutočniť v lehote a v rozsahu požadovanom Kupujúcim t.j. verejným obstarávateľom kvalifikované odborné zaškolenie trinástich (13) príslušníkov HaZZ na používanie Predmetu prevodu v slovenskom, resp. českom jazyku, a to všetko podľa potrieb a určenia Kupujúceho v súlade s Prílohou č.1 Opisu predmetu zákazky. Predávajúci bude povinný pri odovzdaní Predmetu prevodu uskutočniť zaškolenie personálu Kupujúceho v rozsahu uvedenom v čl. II, bode 2.3 Dohody, ak bolo zaškolenie personálu dohodnuté.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY/parametre predmetu zákazky

Minimálna technická špecifikácia položiek predmetu zákazky:

1. CELOTELOVÝ POSTROJ NA ZACHYTENIE PÁDU A SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK – CELKOVÝ POČET ......... 702 KS

Celotelový postroj na zachytenie pádu je osobný ochranný pracovný prostriedok určený na ochranu používateľa pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 
Slúži na bezpečné zachytenie osoby pri páde a rozloženie vzniknutých síl tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia. Súčasťou systému je spojovací prostriedok, ktorý zabezpečuje pripojenie postroja ku kotviacemu bodu alebo záchytnému systému. Výstroj musí spĺňať požiadavky príslušných európskych noriem (s označením noriem uvedené nižšie v opise) a byť vhodný na použitie aj v náročných podmienkach HaZZ.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby Uchádzač/uchádzači, ktorý/í predloží/a ponuku na predmet zákazky, vyplnili podľa zadania aj tabuľku č. 1 predmetnej prílohy č. 1 súťažných podkladov k hodnoteniu ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Tabuľka č. 1
	1. CELOTELOVÝ POSTROJ NA ZACHYTENIE PÁDU A SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK 
	

	
	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného tovaru
(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
	POZNÁMKA
(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)

	P.č.
	Názov tovaru/parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Požadovaný formát ponúkaných parametrov
	1.
TU UVEĎTE názov, ponúkaný parameter, resp. áno alebo nie

	2.

	1.
	Výrobca:
	N/A

	uveďte názov

	
	

	
	Typové označenie:  
	N/A

	uveďte názov

	
	

	
	
	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku/internetový zdroj, fotografiu, technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	1.1.
	Základné požiadavky:
	Celotelový postroj na zachytenie pádu .. 702 ks
Celotelový bezpečnostný postroj určený na zachytenie pádu a práce vo výškach 
v súlade s platnými normami. Konštrukcia postroja musí zabezpečovať rovnomerné rozloženie síl pri zachytení pádu a vysoký komfort pri dlhodobom používaní. Typ: celotelový bezpečnostný postroj (zachytávací)
	uviesť konštrukčné riešenie 
	
	

	
	
	vyrobené z materiálu nylonu, vysokopevnostného polyesteru, hliníka alebo ekvivalentných materiálov s vysokou odolnosťou voči mechanickému opotrebeniu, oderu a UV žiareniu
	uviesť konkrétny parameter
	
	

	
	
	priedušné polstrované ramenné a chrbtové popruhy
	áno/nie 
	
	

	
	
	plne nastaviteľné ramenné a stehenné popruhy
	áno/nie 
	
	

	
	Konštrukčné prvky:
	rýchloupínacia pracka typu FAST na hrudi s poistkou proti náhodnému otvoreniu
	áno/nie 
	
	

	
	
	rýchloupínacia pracka typu FAST na nožných popruhoch pre rýchle a jednoduché nasadenie bez potreby nastavovania
	áno/nie 
	
	

	
	
	zaťahovacia pracka na popruhoch cez plecia pre lepšie nastavenie veľkosti postroja
	áno/nie 


	
	

	
	
	má minimálne dva zachytávacie body:

predný pripájací „A“ bod,

zadný pripájací „A“ bod,
	áno/nie
uveďte parameter 


	
	

	
	
	dizajn umožňujúci voľnosť pohybu
	áno/nie
	
	

	
	Bezpečnostné a funkčné vlastnosti:
	má možnosť inštalácie spojovacej hrazdy (závesný systém na evakuáciu)
	áno/nie
	
	

	
	
	nosnosť a pevnosť v súlade s požiadavkami normy EN 361:2002 alebo ekvivalent, 
[musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	kompatibilita s ostatnými prvkami osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu (Požaduje sa kompatibilita najmä so spojovacími prostriedkami s tlmičom pádu podľa EN 355, samonavíjacími zachytávačmi pádu podľa EN 360 a spojkami podľa EN 362 alebo ekvivalentnými normami, v súlade s návodom výrobcu.)
	áno/nie

uveďte parameter  
	
	

	
	Komfort a použiteľnosť:
	hmotnosť max. 1,5 kg
	áno/nie

uveďte parameter  hmotnosti
	
	

	
	
	priedušné a komfortné popruhy vhodné na celodenné používanie 
	áno/nie
	
	

	
	
	možnosť pripevnenia príslušenstva (napr. karabíny, náradie, iné vybavenie) pomocou integrovaných pútok v minimálnom  počte 2 ks.
	áno/nie 

uveďte parameter počtu


	
	

	
	Veľkosti:
	minimálne v dvoch rozlišných veľkostiach s možnosťou prispôsobenia rôznym typom postavy. Požadujú sa minimálne dve veľkostné varianty, napr. M/L a L/XL, s možnosťou nastavenia postroja podľa telesných proporcií používateľa.
	áno/nie 

uveďte parameter  veľkosti
	
	

	
	Normy a certifikácie:
	spĺňa normu min. EN 361 (zachytenie pádu) alebo ekvivalent, 
[musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie 

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	výrobok je certifikovaný ako osobný ochranný pracovný prostriedok kategórie III.
	áno/nie
	
	

	
	
	výrobok je označený značkou CE
	áno/nie
	
	

	
	Požiadavky k predloženiu dokladov:
	spĺňa EÚ vyhlásenie o zhode podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch.
	áno/nie 

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	certifikát EÚ skúšky typu vydaný notifikovanou osobou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, konkrétne postup posudzovania zhody EÚ skúška typu - modul B.
	áno/nie 

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	návod na použitie/ na obsluhu (užívateľská príručka)  v slovenskom alebo českom jazyku
	áno/nie

Predložiť najneskôr v rámci súčinnosti s úspešným uchádzačom
	
	

	
	
	technický/produktový list výrobku  (katalógový list) - popis
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	štítok s údajmi o výrobcovi, norme, veľkosti, a dátume výroby 
(požadované údaje budú overované pri dodávke tovaru. V rámci ponuky je možné preukázať technickým listom alebo dokumentáciou výrobcu). Štítok s údajmi o výrobcovi, príslušnej norme, veľkosti a dátume výroby (mesiac/rok), v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a príslušnej harmonizovanej technickej norme. 
	áno/nie

preukázať technickým listom alebo dokumentáciou výrobcu

uveďte parameter


	
	

	
	
	označenie a identifikácia priestoru pre evidenciu kontrol.(požadovaný priestor na evidenciu kontrol bude overovaný pri dodávke tovaru. V rámci ponuky je možné preukázať technickým listom alebo dokumentáciou výrobcu) Požadovaný priestor na evidenciu kontrol musí byť súčasťou označenia/identifikácie výrobku v súlade s požiadavkami príslušnej technickej normy EN 365 a dokumentácie výrobcu.
	áno/nie

preukázať technickým listom alebo dokumentáciou výrobcu


	
	

	
	
	záručné podmienky
	áno/nie

uveďte parameter min. dĺžky trvania
	
	

	
	
	1.1  Spojovací prostriedok ... 702 ks

Spojovací prostriedok je určený na kontinuálne istenie používateľa pri práci 
vo výškach, pohybe po lane, prechode medzi kotviacimi bodmi a pri zásahovej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore. Konštrukcia musí umožňovať nepretržité zaistenie používateľa počas pohybu. Spojovací prostriedok musí byť určený ako súčasť systému osobného zabezpečenia proti pádu z výšky, kompatibilný s celotelovým postrojom v bode č. 1.1 tejto technickej špecifikácie.
	uviesť konštrukčné riešenie 
	
	

	
	Základné požiadavky:
	Typ: dvojitý spojovací prostriedok typu „Y“,  


	áno/nie
	
	

	
	
	Určenie: na zachytenie pádu z výšky


	áno/nie
	
	

	
	Technické požiadavky:
	spojovací prostriedok je  vyrobený z dynamického lana so šitými zakončeniami a  pozostáva z min.:

1 ks krátkeho ramena dĺžky min. 30 cm,

1 ks  dlhého  ramena dĺžky min. 60 cm,
	uveďte parameter dĺžky
	
	

	
	
	je vyrobený z materiálu polyester alebo ekvivalentného
	áno/nie

uveďte parameter materiálu
	
	

	
	
	má  plastové ochranné návleky na zakončeniach proti oderu
	áno/nie 

uveďte parameter typu ochranných návlekov
	
	

	
	
	umožňuje použitie s postrojmi pre práce vo výškach a nad voľnými hĺbkami   
	áno/nie
	
	

	
	
	spojovací prostriedok je vhodný pre zásahy, lanový prístup, pohyb po konštrukciách a istenie pri prechode medzi kotviacimi bodmi
	áno/nie
	
	

	
	
	má hmotnosť max. 140 kg
	áno/nie

uveďte parameter hmotnosti
	
	

	
	Normy a certifikácie:
	spojovací materiál spĺňa min. certifikáciu CE EN 354, alebo ekvivalent, [musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	Požiadavky k predloženiu dokladov:
	záručné podmienky  min. 3 roky (36 mesiacov)
	áno/nie

uveďte parameter min. dĺžky trvania
	
	

	1.3
	
	Karabíny

Karabíny musia byť určené pre lezeckú a záchrannú činnosť a musia byť vyrobené z vysokopevnostnej hliníkovej zliatiny alebo ocele s antikoróznou povrchovou úpravou alebo ekvivalentným materiálom. Konštrukcia karabín musí zabezpečovať bezpečné pripojenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
	áno/nie

uveďte parameter     typu materiálu
	
	

	1.31.
	Základné požiadavky:
	Spojka – karabína, typ: K .......... 1404 ks


	áno/nie
	
	

	
	Základné požiadavky:

Spojka – karabína, typ: K
	umožňuje sa bezpečné uchopenie a manipulácia v zásahových rukaviciach
	áno/nie
	
	

	
	
	automatický poistný zámok typu „TWIST-LOCK“ alebo ekvivalentný umožňujúci automatické zaistenie pri zatvorení a odomknutie jednoduchým otočením
	áno/nie
uveďte typ zámku 
	
	

	
	
	karabína s otočnou automatickou poistkou zámku
	áno/nie
	
	

	
	Materiál:
	hliník alebo ekvivalentný odolný porovnateľný materiál
	áno/nie

uveďte parameter     typu materiálu
	
	

	
	
	svetlosť zámku: min. 23 mm - max. 30 mm
	áno/nie

uveďte parameter 
	
	

	
	
	má min. pevnosť v pozdĺžnej osi: 24 kN
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	má min. pevnosť v priečnej osi: 10 kN
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	má min. pevnosť s otvoreným zámkom 7 kN
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	má max. hmotnosť 100 g
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	má individuálne produktové číslo
	áno/nie

uveďte parameter označenia výrobku alebo katalógové číslo/model výrobcu
	
	

	
	Normy a certifikácie:
	musí spĺňať min. CE EN 362 alebo ekvivalent [musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	1.3.2.
	Základné požiadavky:
	1.3.2

Spojka – karabína, typ: oválna .......... 702 ks


	áno/nie
	
	

	
	Základné požiadavky:

Spojka – karabína, typ: oválna
	umožňuje sa bezpečné uchopenie a manipulácia v zásahových rukaviciach
	áno/nie
	
	

	
	
	automatický poistný zámok typu „TRIACT-LOCK“ alebo ekvivalent umožňuje automatické uzamykanie s trojitým otváraním
	áno/nie

uveďte typ zámku
	
	

	
	
	typ: oválna, vysokopevnostná karabína
	áno/nie
	
	

	
	Materiál:
	oceľ alebo ekvivalentný odolný porovnateľný materiál
	áno/nie

uveďte parameter     typu materiálu 
	
	

	
	
	svetlosť zámku: min. 20 mm - max. 30 mm
	áno/nie

uveďte parameter 
	
	

	
	
	min. pevnosť v pozdĺžnej osi:  35 kN
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	min. pevnosť v priečnej osi: 15 kN
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	min. pevnosť s otvoreným zámkom: 14 kN
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	max. hmotnosť 210 g
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	má individuálne produktové číslo
	áno/nie

uveďte parameter označenia výrobku alebo katalógové číslo/model výrobcu
	
	

	
	Normy a certifikácie:
	spĺňa min. CE EN 362 alebo ekvivalent,

[musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu.
Certifikátom sa rozumie dokument vydaný certifikačným orgánom / skúšobným ústavom, ktorý potvrdzuje, že výrobok spĺňa stanovené požiadavky.


2.  ZÁCHRANNÉ A EVAKUAČNÉ ZARIADENIE – CELKOVÝ POČET .............. 111 KS
Zariadenie musí byť automatické záchranné a evakuačné zariadenie určené na kontrolované spúšťanie osôb z výšky pri záchrane alebo núdzovej evakuácii osôb vykonávajúcich práce vo výškach. Zariadenie bude do vybavené na aktuálnu výškovú techniku v Hasičskom a záchrannom zbore.
Zariadenie musí umožňovať vykonávanie:

· záchrany osôb z výšky,
· núdzovej evakuácie,
· spúšťania a vyťahovania osôb,
· technických zásahov vo výškových objektoch,
· zásahov v priemyselných objektoch, stožiaroch, šachtách, technologických zariadeniach a obdobných priestoroch.
Zariadenie musí spĺňať stanovené technické požiadavky a byť vhodné na profesionálne použitie v podmienkach, v ktorých bude Hasičský a záchranný zbor zariadenie používať, napr.: musí umožňovať rýchlu a bezpečnú manipuláciu počas zásahu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby Uchádzač/uchádzači, ktorý/í predloží/a ponuku na predmet zákazky, vyplnili podľa zadania aj tabuľku č. 2 predmetnej prílohy č. 1 súťažných podkladov k hodnoteniu ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Tabuľka č. 2
	2. ZÁCHRANNÉ A EVAKUAČNÉ ZARIADENIE  


	

	
	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného tovaru
(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
	POZNÁMKA
(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)

	P.č.
	Názov tovaru/parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Požadovaný formát ponúkaných parametrov
	1.
TU UVEĎTE názov, ponúkaný parameter, resp. áno alebo nie

	2.

	
	Výrobca:
	N/A

	uveďte názov

	
	

	
	Typové označenie:  
	N/A

	uveďte názov

	
	

	
	
	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku/internetový zdroj, fotografiu, technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	
	
	Záchranné a evakuačné zariadenie ... 111ks

Zariadenie je automatické záchranné a evakuačné zariadenie určené na kontrolované spúšťanie osôb z výšky pri záchrane alebo núdzovej evakuácii osôb vykonávajúcich práce vo výškach. Zariadenie bude do vybavené na aktuálnu výškovú techniku v Hasičskom a záchrannom zbore.
	áno/nie 
	
	

	
	Minimálne technické požiadavky:
	typ: automatické záchranné a evakuačné zariadenie
	áno/nie 
	
	

	
	
	použitie: na profesionálne záchranné zásahy
	áno/nie 

uveďte parameter/ typ zásahov
	
	

	
	
	funkcia: kontrolované spúšťanie a záchrana osôb
	áno/nie 
	
	

	
	
	prevádzka: automatická regulácia rýchlosti zostupu
	áno/nie 
	
	

	
	
	počet používateľov: min. 2 osoby
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	
	max. pracovné zaťaženie: min. 280 kg
	áno/nie 

uveďte parameter hmotnosti
	
	

	
	
	max. výška zostupu: min. 150 m pri zaťažení min. 2 osobami
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	
	disponuje: funkciou zdvihu, obojsmernou prevádzkou, možnosťou opakovaného použitia bez resetovania systému, integrovaným zdvihovým mechanizmom
	áno/nie
	
	

	
	
	typ lana: statické záchranné lano
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	priemer lana: min. 9 mm - max. 12 mm
	áno/nie 

uveďte parameter 
	
	

	
	
	lano dĺžky min. 60 m a o hmotnosti min. 6,2 kg/metrická jednotka
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	materiál lana: vysokopevnostné syntetické alebo ekvivalentné vlákno odolné voči poveternostným vplyvom
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	materiál konštrukcie: hliník, nehrdzavejúca  oceľ alebo ekvivalent
	áno/nie

uveďte parameter materiálu
	
	

	
	
	je odolný voči korózií
	áno/nie
	
	

	
	
	prevádzková teplota min. -40 °C
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	
	možnosť použitia v exteriéri
	áno/nie 
	
	

	
	
	ovládanie zdvihu je pomocou otočného ručného kolesa a spĺňa funkciu nadvihnutia zachytenej osoby pred spustením
	áno/nie 
	
	

	
	
	ovládanie zariadenia je bez potreby manuálneho brzdenia používateľom
	áno/nie
	
	

	
	Funkčné požiadavky:
	Zariadenie umožňuje: bezpečný a kontrolovaný zostup osôb z výšky, záchranu min. jednej až dvoch osôb súčasne, nadvihnutie zachytenej osoby pred jej spustením, opakované použitie bez potreby manuálneho prestavenia systému, obsluhu jednou osobou, rýchle nasadenie počas zásahu, použitie v náročných klimatických podmienkach, kompatibilitu s hasičskými postrojmi a osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami proti pádu.
	áno/nie
	
	

	
	Bezpečnostné požiadavky:
	Zariadenie je: vybavené automatickým brzdným systémom, zabezpečuje konštantnú rýchlosť zostupu nezávisle od hmotnosti používateľa, ochranu proti nekontrolovanému pádu, umožňuje pravidelnú kontrolu a servis, označené identifikačnými údajmi výrobcu a výrobným číslom
	áno/nie
	
	

	
	Súčasťou dodávky je:
	záchranné a evakuačné zariadenie
	áno/nie
	
	

	
	
	záchranné lano v dĺžke min. 60 m
	áno/nie
uveďte parameter
	
	

	
	
	transportný obal
	áno/nie
	
	

	
	
	potrebné kompatibilné spojovacie a kotviace prvky
	áno/nie


	
	

	
	
	doklad k evidencii kontrol a revízií

(požadovaný priestor na evidenciu kontrol bude overovaný pri dodávke tovaru. V rámci ponuky je možné preukázať technickým listom alebo dokumentáciou výrobcu)
	áno/nie

preukázať technickým listom alebo dokumentáciou výrobcu


	
	

	
	
	záručná doba min. 24 mesiacov
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	Normy a certifikácie:
	spĺňa normu min. EN 341 (zlaňovacie zariadenia) alebo ekvivalent, [musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie 

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	spĺňa normu min. EN 1496 (záchranné zdvíhacie zariadenia) alebo ekvivalent, [musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie 

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	spĺňa normu min. EN 365 (všeobecné požiadavky na návody, kontrolu a údržbu) alebo ekvivalent, [musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie 

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	Požiadavky k predloženiu dokladov:
	návod na použitie/ na obsluhu (užívateľská príručka)  v slovenskom alebo českom jazyku
	áno/nie

Predložiť najneskôr v rámci súčinnosti s úspešným uchádzačom
	
	

	
	
	spĺňa EÚ vyhlásenie o zhode vydané výrobcom alebo splnomocneným zástupcom výrobcu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch.
	áno/nie
Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	aktuálne platné certifikáty výrobku
	áno/nie
	
	

	
	
	technický/produktový list výrobku  (katalógový list) - popis
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu.
Certifikátom sa rozumie dokument vydaný certifikačným orgánom / skúšobným ústavom, ktorý potvrdzuje, že výrobok spĺňa stanovené požiadavky.


3.  BEZPEČNOSTNÝ OPASOK PRE PRÍSLUŠNÍKOV HaZZ – CELKOVÝ POČET .............. 50 KS

Bezpečnostný polohovací opasok musí byť profesionálnym výrobkom určeným  nie len pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na zabezpečenie pracovnej polohy, nosenie výstroje a vykonávanie technických a záchranných činností.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby Uchádzač/uchádzači, ktorý/í predloží/a ponuku na predmet zákazky, vyplnili podľa zadania aj tabuľku č. 3 predmetnej prílohy č. 1 súťažných podkladov k hodnoteniu ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Tabuľka č. 3

	3. BEZPEČNOSTNÝ OPASOK PRE PRÍSLUŠNÍKOV HaZZ  
	

	
	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného tovaru
(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
	POZNÁMKA
(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)

	P.č.
	Názov tovaru/parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Požadovaný formát ponúkaných parametrov
	1.
TU UVEĎTE názov, ponúkaný parameter, resp. áno alebo nie

	2.

	
	Výrobca:
	N/A

	uveďte názov

	
	

	
	Typové označenie:  
	N/A

	uveďte názov

	
	

	
	
	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku/internetový zdroj, fotografiu, technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	
	Minimálne technické požiadavky:
	3.1 

Bezpečnostný opasok pre príslušníkov HaZZ ... 50ks

Opasok je určený/umožňuje použitie pri zásahovej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore, umožňuje: polohovanie používateľa pri práci, zaistenie pri práci vo výškach a nad voľnými hĺbkami, nosenie zásahovej výstroje, núdzové použitie pri záchrane z výšok a voľných hĺbok. Opasok sa dá nasadiť na zásahový odev.
	áno/nie 
	
	

	
	Súčasťou opasku je:
	Jedno hlavné polohovacie oko
	áno/nie 
	
	

	
	
	oceľová karabína v počte 2ks
	áno/nie 
	
	

	
	
	Y slučka alebo ekvivalentný systém na vytvorenie núdzovej „sedačky“
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	
	puzdro alebo kapsička na uloženie slučky textilné, resp. ekvivalentný materiál k bezpečnému uloženiu a ochrane slučky 
	áno/nie 

uveďte parameter materiálu
	
	

	
	
	závesné oká alebo slučky z pevného materiálu na uchytenie materiálu a výstroje
	áno/nie 

uveďte parameter materiálu
	
	

	
	Minimálne technické požiadavky:
	závesné oká umožňujú uchytenie karabín a výstroje minimálne do hmotnosti 10 kg
	áno/nie 

uveďte parameter 
	
	

	
	
	Je vybavený rýchloupínacou bezpečnostnou sponou („speed“), ktorá: umožňuje rýchle a bezpečné zapnutie a odopnutie aj v zásahových rukaviciach, zabraňuje samovoľnému uvoľneniu počas zásahovej činnosti. Materiál spony je z kovového alebo ekvivalentného pevného materiálu s vysokou mechanickou odolnosťou. 
	áno/nie 

uveďte parameter materiálu spony


	
	

	
	
	pevnosť hlavného oka je min. 15 kN
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	opasok je vybavený rýchloupínacou alebo obdobnou bezpečnostnou prackou
	áno/nie

uveďte parameter (typ) pracky
	
	

	
	
	umožňuje nastavenie veľkosti
	áno/nie 
	
	

	
	
	opasok umožňuje voľný pohyb používateľa pri pracovných a zásahových činnostiach
	áno/nie
	
	

	
	Materiál:


	popruhy vyrobené z materiálu polyamid alebo ekvivalentného
	áno/nie

uveďte parameter materiálu
	
	

	
	
	kovové časti na opasku musia byť vyrobené z oceľového alebo z materiálu s ekvivalentnou pevnosťou a odolnosťou
	áno/nie

uveďte parameter materiálu
	
	

	
	
	je odolný voči mechanickému poškodeniu, vlhkosti, olejom, pohonným hmotám, mazivám a bežným čistiacim prostriedkom používaných pri zásahových činnostiach
	áno/nie
	
	

	
	Minimálne technické a funkčné požiadavky:
	šírka popruhu min. 44 mm
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	
	šírka opasku min. 12 cm
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	
	hmotnosť opasku max. 0,9 kg
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	
	prevádzkový teplotný rozsah min. od -20 °C do +60 °C
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	životnosť výrobku minimálne 10 rokov
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	
	údržba min. ručné čistenie / pranie do 30 °C
	áno/nie

uveďte parameter
	
	

	
	Veľkosti:
	Požadované min. rozsahy veľkostí:

M/L; L/XL; XXL alebo ekvivalentný nastaviteľný rozsah 
	áno/nie 

uveďte parameter
	
	

	
	Normy a certifikácie:
	opasok spĺňa normu min. EN 358 (osobné ochranné prostriedky na pracovné polohovanie a zabránenie pádu) alebo ekvivalent normy platnej v rámci EÚ, [musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie 

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	výrobok je certifikovaný pre použitie ako pracovný polohovací prostriedok
	áno/nie
	
	

	
	Súčasťou dodávky je:
	spĺňa EÚ vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	certifikát EÚ skúšky typu vydaný notifikovanou osobou pre výrobok spĺňajúci normu EN 358 alebo ekvivalentnú normu [musí uchádzač preukázať predložením osvedčenia (certifikátu) výrobku]
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	technický list výrobku - popis
	áno/nie

Predložiť ako prílohu     v rámci ponuky
	
	

	
	
	návod na použitie/ na obsluhu (užívateľská príručka)  v slovenskom alebo českom jazyku
	áno/nie

Predložiť najneskôr v rámci súčinnosti s úspešným uchádzačom
	
	

	Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. 
Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu.
Certifikátom sa rozumie dokument vydaný certifikačným orgánom / skúšobným ústavom, ktorý potvrdzuje, že výrobok spĺňa stanovené požiadavky.
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