**Rekonstrukce vyhlídky nad Louckým klášterem**

Postup prací:

* Odbourání betonové hlavy včetně rozebrání stávající zdi vyhlídky na úroveň zeminy (drenážních cihel).
* Nafocení skladby zdění a vyzdění stejným způsobem včetně zaoblených zdí do stejné výšky + nová cihelná hlava (cihle na stojato) s přesahem cca 5cm ze starých cihel.
* Očištění zbylé cihlové drenážní vyhlídky od sprejů a náletu
* Natření jak původního, tak nového zdiva bezbarvým nátěrem - Antigraffiti
* Plocha vyhlídky bude vydlážděna lomovým plochým kamenem do štěrku
* Od vyhlídky po příjezdovou komunikaci (stávající vyšlapaná cestička) bude proveden chodník šíře 1m z lomového plochého kamene nepravidelného tvaru (kameny cik cak)
* Stávající oplocení vyhlídky bude demontováno a nahrazeno novým viz náčrt v délce 80m
* Budou odvezeny dva panely od garáží.
* Zemina z výkopů bude doplněna na hranu stráně, kde je vymletý břeh.

