Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria
Annex No. 1 – Description of the Subject Matter of the Contract and Proposal for Fulfilment of the Evaluation Criterion

Názov zákazky: Elektro – hydraulický pracovný vozík so zdvíhacou pracovnou plošinou
Contract title: Electro-hydraulic Work Trolley with a Lifting Work Platform
Obchodné meno uchádzača: 
Bidder’s company name:
Sídlo: 
Registered office / address:
Štatutárny zástupca: 
Statutory representative:
IČO:
Company registration number (or equivalent):
DIČ:
Tax identification number (if applicable):
IČ DPH:
VAT identification number (if applicable):
Email: 
Email:
Telefón:
Telephone:
Kontaktná osoba:
Contact person:

Technická špecifikácia / technical parameters
Uvedené technické parametre predstavujú minimálne požiadavky obstarávateľa, ak pri konkrétnom parametri nie je uvedené inak. Prípustné je technicky rovnocenné alebo lepšie riešenie, ktoré zachová požadovanú funkčnosť, bezpečnosť a kompatibilitu s existujúcim potrubným koľajnicovým systémom.
The technical parameters specified below constitute the contracting entity’s minimum requirements unless otherwise stated for a particular parameter. Technically equivalent or superior solutions are permitted, provided that the required functionality, safety and compatibility with the existing pipe-rail system are maintained.
	Parameter
Parameter
	Požadovaná hodnota / požiadavka
Required value / requirement
	Ponúkaná hodnota / Áno-Nie
Offered value / Yes–No

	Určenie / použitie
Intended use
	Elektrický pracovný vozík určený na pohyb po potrubnom koľajnicovom systéme v skleníku a na práce vo výške, najmä zber a ošetrovanie plodín.
Electric work trolley designed to travel on a pipe-rail system in a greenhouse and to perform work at height, particularly harvesting and crop maintenance.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Zdvíhací systém
Lifting system
	Nožnicový zdvíhací systém, min. dvojnožnicové vyhotovenie alebo technicky rovnocenné riešenie.
Scissor lift system, at least a double-scissor configuration, or a technically equivalent solution.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Pohyb mimo koľajníc
Movement off the rails
	Systém umožňujúci priečny/manipulačný pohyb vozíka po pevnej komunikácii; min. 2 otočné a 2 pevné kolesá alebo technicky rovnocenné riešenie.
System enabling transverse/manoeuvring movement of the trolley on a paved surface; at least 2 swivel castors and 2 fixed wheels, or a technically equivalent solution.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Kompatibilita s potrubným systémom
Compatibility with pipe-rail system
	Rozstup stredov 55 cm, priemer rúrky 51 mm; technicky rovnocenné riešenie musí byť plne kompatibilné s existujúcim systémom.
Centre-to-centre spacing 55 cm; pipe diameter 51 mm. Any technically equivalent solution must be fully compatible with the existing system.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Hnací systém
Drive system
	Elektrický pohon s plynulým a kontrolovaným pohybom pri nízkej aj vyššej rýchlosti; nízkoúdržbový priamy/bezreťazový pohon s bezkefovým motorom alebo technicky rovnocenné riešenie.
Electric drive providing smooth, controlled movement at low and higher speeds; low-maintenance direct/chainless drive with a brushless motor, or a technically equivalent solution.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Hnací valec / koleso
Drive roller / wheel
	Odolné vyhotovenie vhodné na bezpečný pohyb po potrubnej koľaji; oceľový valec so širokými plastovými prírubami alebo technicky rovnocenné riešenie.
Durable design suitable for safe movement on the pipe rail; steel roller with wide plastic flanges, or a technically equivalent solution.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Zadný valec / vodiace kolesá
Rear roller / guide wheels
	Nylonové alebo technicky rovnocenné prírubové kolesá vhodné pre požadovaný potrubný systém.
Nylon flanged wheels, or technically equivalent wheels, suitable for the specified pipe-rail system.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Kolesá pre pohyb po pevnej komunikácii
Wheels for movement on paved surfaces
	Odolné kolesá s nízkym opotrebením a šetrné k podlahe; PU alebo technicky rovnocenný materiál.
Durable, low-wear wheels that are gentle on flooring; polyurethane (PU) or technically equivalent material.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Dĺžka vozíka
Trolley length
	min. 192 cm.
min. 192 cm.
	Uvedie uchádzač – ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Šírka vozíka
Trolley width
	min. 61 cm.
min. 61 cm.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Dĺžka pracovnej plošiny
Work platform length
	min. 190 cm.
min. 190 cm.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Šírka pracovnej plošiny
Work platform width
	min. 42 cm.
min. 42 cm.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Minimálna výška plošiny
Minimum platform height
	50 cm.
50 cm.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Maximálna pracovná výška plošiny
Maximum working height of platform
	min. 300 cm.
min. 300 cm.
	Uvedie uchádzač- ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Maximálna nosnosť pracovnej plošiny
Maximum work platform load capacity
	min. 250 kg.
min. 250 kg.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Maximálna rýchlosť jazdy po koľajnici
Maximum travel speed on rails
	min. 60 m/min.
min. 60 m/min.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Napájacie napätie
Supply voltage
	24 V DC.
24 V DC.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Trakčná batéria
Traction battery
	min. 24 V / 159 Ah (20 h).
min. 24 V / 159 Ah (20 h).
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Výkon trakčného motora
Traction motor power
	min. 0,25 kW.
min. 0.25 kW.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Hydraulický zdvih
Hydraulic lifting
	Hydraulický zdvíhací systém alebo technicky rovnocenné riešenie zabezpečujúce plynulé a bezpečné zdvíhanie a spúšťanie pracovnej plošiny.
Hydraulic lifting system or a technically equivalent solution ensuring smooth and safe raising and lowering of the work platform.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Prevádzková hmotnosť
Operating weight
	max. 400 kg.
max. 400 kg.
	Uvedie uchádzač - ponúkaná hodnota
To be completed by bidder - Offered value

	Konštrukcia a povrchová úprava
Construction and surface finish
	Odolná konštrukcia vhodná do skleníkového prostredia, ľahko čistiteľné uzavreté vyhotovenie; práškové lakovanie alebo technicky rovnocenná povrchová úprava.
Durable construction suitable for a greenhouse environment; easy-to-clean enclosed design; powder coating or a technically equivalent surface finish.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Prístup na pracovnú plošinu
Access to work platform
	Bezpečný prístup na pracovnú plošinu; ochranné uzatvárateľné vstupy alebo technicky rovnocenné bezpečnostné riešenie.
Safe access to the work platform; protective closable entry gates or a technically equivalent safety solution.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Bezpečnostné prvky
Safety features
	Núdzové zastavenie, bezpečné ovládanie jazdy a zdvihu, ochrana proti nekontrolovanému spusteniu plošiny a ďalšie bezpečnostné prvky požadované platnými právnymi a technickými predpismi.
Emergency stop, safe travel and lift controls, protection against uncontrolled lowering of the platform, and other safety features required by applicable legal and technical regulations.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Označenie zhody
Conformity marking
	Zariadenie musí byť dodané s označením CE a príslušnou dokumentáciou o zhode podľa platných predpisov EÚ.
The equipment must be supplied with CE marking and the relevant conformity documentation in accordance with applicable EU regulations.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Dokumentácia
Documentation
	Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku, prípadne slovenský preklad relevantnej dokumentácie.
Operating and maintenance instructions in Slovak or Czech, or a Slovak translation of the relevant documentation.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder

	Stav zariadenia
Equipment condition
	Nové, nepoužívané zariadenie.
New, unused equipment.
	Uvedie uchádzač
To be completed by bidder


Poznámka: Parametre sú formulované funkčne a výkonovo tak, aby neodkazovali na konkrétneho výrobcu alebo typ. Ak uchádzač ponúkne technicky rovnocenné riešenie, musí preukázať splnenie požadovanej funkčnosti, bezpečnosti a kompatibility s existujúcim potrubným koľajnicovým systémom.
Note: The parameters are formulated in functional and performance terms so as not to refer to a specific manufacturer or model. If a bidder offers a technically equivalent solution, it must demonstrate compliance with the required functionality, safety and compatibility with the existing pipe-rail system.

Návrh na plnenie kritéria – cena / Price Quotation Form
Predmet zákazky / Subject of the quotation: Elektro-hydraulický pracovný vozík so zdvíhacou pracovnou plošinou / Electro-hydraulic work trolley with a lifting work platform

	Položka
Item
	Počet kusov
Quantity
	Cena za 1 ks bez DPH (EUR)
Unit price excl. VAT (EUR)
	Cena za 3 ks bez DPH (EUR)
Total price for 3 units excl. VAT (EUR)
	Cena za 3 ks s DPH (EUR) (23%)
Total price for 3 units incl. VAT (EUR)
	Obchodné meno výrobcu
Manufacturer
	Typové označenie
Model / type

	Elektro-hydraulický pracovný vozík so zdvíhacou pracovnou plošinou
Electro-hydraulic work trolley with a lifting work platform
	3
	Vyplní uchádzač
To be completed by bidder
	Vyplní uchádzač
To be completed by bidder
	
Vyplní uchádzač
To be completed by bidder
	Vyplní uchádzač
To be completed by bidder
	Vyplní uchádzač
To be completed by bidder


Poznámka / Note: Cena za 3 ks bez DPH = jednotková cena bez DPH × 3. DPH 23 % je uvedená podľa vzoru obstarávateľa; dodávateľ uvedie príslušný režim DPH, ak sa na dodanie uplatňuje odlišný daňový režim. / Total price excl. VAT = unit price excl. VAT × 3. The 23% VAT rate follows the purchaser’s template; the supplier should specify the applicable VAT treatment if different.


Dátum a miesto vypracovania cenovej ponuky: ................................................
Date: ...................................   Place of preparation of the price quotation: ...................................

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
We hereby declare that we accept all the contracting entity’s requirements and have included them in the submitted price quotation. We confirm that the price quotation reflects prices customary at the relevant place and time.


...........................................
Pečiatka + podpis
Company stamp and signature

SK / EN  •  SALEMIX s.r.o.
