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Opis predmetu zákazky

1. Predmet zákazky:
Projekt ITCC, časť 1. - Špecializované optické prístroje a prístroje na nočné videnie









2. Špecifikácia predmetu zákazky:


Druh zákazky: 






Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
38632000-4 Prístroje na nočné videnie, 

38636000-2 Špecializované optické prístroje
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Áno, v rámci časti sa požaduje predloženie ponuky na všetky položky
Miesto dodania tovaru: 

Ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča, adresa: Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča
NUTS kód: 







SK032
Opis predmetu zákazky
Položka č. 1 Binokulárny noktovízny systém s montážou na prilbu

Predmetom obstarávania je dodávka binokulárneho systému nočného videnia typu dual-tube s dvoma obrazovými zosilňovačmi, určeného na použitie s prilbou, vrátane nízkoprofilovej výklopnej prilbovej montáže Cadex Low Profile / bajonetový systém/.

Základné technické požiadavky binokulárny noktovízny systém:

	Konštrukcia
	Binokulárny systém typu dual-tube

	Počet obrazových zosilňovačov
	2 ks

	Typ obrazového zosilňovača
	Image Intensifier Tube (IIT), 18 mm alebo technicky ekvivalentný

	Zväčšenie
	1×

	Zorné pole
	min. 40°

	Objektívový systém
	svetelnosť min. F/1,2 alebo lepšia

	Zaostrovací rozsah
	od max. 0,25 m do ∞

	Dioptrická korekcia
	minimálne rozsah +2 až −6 D alebo lepší

	Manuálne nastavenie zosilnenia
	Áno, spoločné pre obrazové zosilňovače alebo funkčne ekvivalentné

	Automatická regulácia jasu
	Áno

	Automatický gating
	Áno

	Ochrana proti nadmernému osvetleniu
	Áno

	Integrovaný IR iluminátor
	Áno

	Indikácia aktivácie IR
	Áno, používateľsky viditeľná

	Indikácia nízkeho napätia batérie
	Áno, používateľsky viditeľná

	Napájanie
	1 ks štandardnej batérie typu CR123A alebo technicky ekvivalentné riešenie

	Prevádzková výdrž
	min. 25 hodín pri štandardných podmienkach

	Automatické vypnutie pri vyklopení
	Áno, minimálne pri vyklopení systému do stow/parkovacej polohy

	Individuálne vypnutie optických kanálov
	Áno alebo funkčne ekvivalentné riešenie

	IPD
	Nastaviteľná vzdialenosť medzi okulármi

	Optický systém
	Kompatibilný s 18 mm IIT

	Hmotnosť systému
	max. 450 g bez prilbovej montáže a príslušenstva

	Kryt
	Odolná konštrukcia vhodná na profesionálne použitie

	Materiál
	Odolný kompozitný materiál a/alebo kovové konštrukčné materiály

	Vodotesnosť
	minimálne 20 m po dobu 2 hodín, alebo technicky ekvivalentná ochrana

	Prevádzková teplota
	minimálne rozsah −30 °C až +50 °C

	Skladovacia teplota
	minimálne rozsah −50 °C až +70 °C

	Odolnosť                                                               minimálne úroveň zodpovedajúca požiadavkám MIL-STD- 

                                                                              810 alebo technicky ekvivalentná
Maximálne rozmery:                                             120 x 115 x 80 mm ( D x Š x V)

	Hmotnosť:                                                             max. 480 g


	Základné technické požiadavky na obrazové zosilňovače.
Formát                                                                   18 mm
	

	Typ
	Gen 2+/Gen 3 alebo technicky ekvivalentná technológia

	Rozlíšenie
	min. 64 lp/mm

	SNR
	min. 28

	FOM
	min. 1 800

	Automatický gating
	Áno

	Automatická regulácia jasu
	Áno

	Fosfor
	White Phosphor alebo technicky ekvivalentný

	Fotokatóda
	min. 17 mm

	Automatická ochrana proti vysokému osvetleniu
	Áno


Základné technické požiadavky na nosnú montáž:

	Typ
	nízkoprofilová výklopná montáž

	Materiál
	hliník alebo technicky rovnocenný vysokopevnostný materiál

	Rozhranie k NVG
	Cadex Low Profile / bajonetový systém/ alebo technicky  

ekvivalentné mechanické rozhranie

	Kompatibilita                                                            montáž kompatibilná s dodávaným binokulárnym  

                                                          NVG

	Výklopný mechanizmus
	Áno

	Zaistenie v pracovnej polohe
	Áno

	Zaistenie v hornej/stow polohe
	Áno

	Ochranná funkcia pri náraze                                   montáž musí umožniť kontrolovaný pohyb/vyklopenie NVG 
                                                          pri   náraze                    


	Nastavenie výšky
	Áno, jednoručné alebo rovnocenné rýchle nastavenie

	Nastavenie vzdialenosti od tváre
	Áno

	Nastavenie sklonu
	Áno

	Nastaviteľná montážna platňa
	Áno, minimálne 4 polohy

	Nízkoprofilové prevedenie
	Áno, pri vyklopení musí montáž minimalizovať odstup od 
prilby

	Kompatibilita s prilbovým shroudom
	Áno

	Hmotnosť
	max. 200 g

	Odolnosť
	určená na profesionálne použitie v teréne


Iné požiadavky a príslušenstvo:
Súčasťou dodávky binokulárneho noktovízneho systému musia byť aj ochranné krytky objektívov a okulárov, ochranné/sacrificial optické filtre alebo ekvivalentná ochrana objektívov, prepravný/ochranný kufor.
Položka č. 2 Termofúzia na nočné videnie

Termofúzia (prídavná termovízna optika) musí zabezpečovať zvýšenie detekčnej schopnosti (tepelná detekcia) v spojitosti s prístrojom na nočné videnie, resp. môže byť použitá ako samostatný ručný monokulárna termovízia. Musí byť konštrukčne riešená tak, aby bola zabezpečená nízka hmotnosť a rýchla inštalácia. Použité batérie musia zabezpečiť nepretržitú prevádzku min. 8 hodín. Termofúzia musí byť dodávaná v prepravnom obale (kufrík) s dvoma nabíjateľnými batériami. K termovízii musí byť externý batériový box, ktorý zabezpečí nepretržitú prevádzku min. 8 hodín a zároveň súčasťou balenia musí byť kompletné montážne príslušenstvo, napájací kábel a externý batériový box.
Technické požiadavky:
a) minimálne režimy zobrazenia obrazu

· plné osvetlenie celého zorného poľa

· zvýraznenie najteplejších objektov

· obrysovanie objektov

b) rozsah detekcie a identifikácie

· detekcia ľudí 



min. 500 m

· rozpoznanie siluety


min. 250 m

· identifikácia osoby


min. 130 m

c) hmotnosť (bez batérie)


max. 115 g

d) prevádzková teplota



min. od -35ºC do +55ºC 

e) odolnosť voči vode a prachu

min. IP67

f) optické zväčšenie




bez optického zväčšenia

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má termofúzia INFIRAY Jerry C-5.

Položka č. 3 Termovízia na pozorovanie s IR

Termovízia na pozorovanie s IR musí byť monokulár s kompaktným dizajnom a nízkou hmotnosťou. Musí byť nositeľná v jednej ruke. Musí zabezpečiť min. 150 minútové nahrávky a 1000 obrázkov. Termovízia na pozorovanie s IR musí disponovať optickým digitálnym nočným videním s IR prísvitom. Zariadenie musí obsahovať laserový diaľkomer. Súčasťou balenia musí byť batéria a pútko na zápästie. 

Technické požiadavky:

a) rozsah detekcie 



min. 600 m
(živočíchov a objektov o veľkosti  aspoň 30 x 15 cm),



b) digitálne zväčšenie


1x, 2x, 4x, 8x,

c) základné zväčšenie


2,0x,

d) rozlíšenie termovízneho detektora
min. 640 x 512 px,

e) rozlíšenie displeja


min. 1024x768 px,

f) typ






ručná termovízna monokulárna kamera        s optickým modulom,

g) obrazová frekvencia


50 Hz,

h) tepelná citlivosť



< 35 mK,

i) hmotnosť (bez batérie)

max. 600 g,

j) stupeň krytia




min. IP67,

k) záznam videa



áno,

l) fotografie




vyhotovenie a uloženie minimálne 1 000 obrazových záznamov,

m) interná pamäť



min. 16 GB,

n) prevádzka




min. 4 hodiny nepretržitej prevádzky.

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má HIKMICRO GRYPHON GQ35L.

Položka č. 4 Termokamera
Termokamera musí mať kompaktný dizajn s nízkou hmotnosťou. Nositeľná v ruke alebo namontovaná na prilbe pomocou mini-railu. Musí zabezpečiť min. 150 minútové nahrávky s 1000 obrázkov. Termokamera musí disponovať min. siedmimi pozorovacími spektrami pre kvalitnejšie pozorovanie s možnosťou manuálneho nastavenia jednotlivých farebných spektier a plynulým digitálnym zväčšením. Video výstup musí byť zabezpečený vstavaným USB-C portom.

Technické požiadavky:
a) rozsah detekcie 




min. 800 m (živočíchov a objektov o veľkosti  aspoň 30 x 15 cm),
b) digitálne zväčšenie



plynule 1 – 4x,
c) rozlíšenie displeja



min. 1280 x 960 px,
d) dioptrická korekcia



+/- 5,
e) obrazová frekvencia



60 Hz,
f) tepelná citlivosť




< 50 mK,
g) hmotnosť (bez batérie)


max. 220 g.
Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má termokamera FLIR BREACH PTQ 136.
Všeobecné požiadavky 

Ku všetkým položkám v danej časti platia nasledujúce všeobecné požiadavky.

Súčasťou dodávky musí byť dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu: 

· návod na obsluhu, údržbu, 

· technický popis, 

· záručné podmienky.
Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť: 

· potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,
Dodávateľ zabezpečí dodanie na miesto dodania tovaru do 12 týždňov od doručenia objednávky. 
3. Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 
do 02.11.2026, do 09:00 hod
4. Rôzne:
Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov. Zároveň súčasťou predloženej indikatívnej cenovej ponuky musí byť čestné vyhlásenie uchádzača, že 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné tlačivá Vám sú obsahom príloh príslušnej zákazky v rámci IS Josephine. 
V Bratislave dňa 20.10.2026
	por. Mgr. Adam Elšík
komoditný manažér KS-05 


Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:
	P.č.
	Popis
	Počet ks
	Cena v € 

za ks
bez DPH
	Cena v €

za ks
s DPH
	Cena v € 

spolu 

bez DPH

	1
	Binokulárny noktovízny systém s montážou na prilbu
	10
     
	
	
	

	2
	Termofúzia na nočné videnie
	10
	
	
	

	3
	Termovízia na pozorovanie s IR
	2
	
	
	

	4
	Termokamera
	1
	
	
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH
	

	Cena spolu za požadovaný počet  kusov s DPH
	


Cena je vrátane príslušenstva, obalu, zaškolenia, DPH a dopravy na miesto dodania. 
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