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Opis predmetu zákazky

1. Predmet zákazky:
Projekt ITCC, časť 2. – Detektor plynu a samostatný dýchací prístroj








2. Špecifikácia predmetu zákazky:


Druh zákazky: 






Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
38431100-6 Detektory plynu, 

44611200-8 Dýchacie prístroje.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Áno, v rámci časti sa požaduje predloženie ponuky na všetky položky
Miesto dodania tovaru: 

Ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča, adresa: Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča
NUTS kód: 







SK032
Opis predmetu zákazky
Položka č. 1 Detektor plynov
Ručný detektor plynov je prenosné osobné zariadenie určené na nepretržité monitorovanie atmosféry v pracovnom prostredí. Umožňuje súčasnú detekciu až štyroch plynov – kyslíka (O₂), horľavých plynov (LEL), oxidu uhoľnatého (CO) a sírovodíka (H₂S). Zariadenie musí byť vybavené vysoko kontrastným LCD displejom, akustickou, optickou a vibračnou signalizáciou prekročenia nastavených limitov a odolným pogumovaným krytom s ochranou IP67.  Súčasne toto zariadenie musí byť určené na použitie v náročných priemyselných podmienkach vrátane prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a disponuje funkciami záznamu udalostí, dátovým záznamníkom a možnosťou pravidelnej kalibrácie a funkčného testovania (bump test). Výdrž nabíjateľného akumulátora dosahuje minimálne 24 hodín nepretržitej prevádzky. Detektor musí svoju konštrukciou umožňovať pohodlné používanie počas dlhých zmien. Použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí.
Základné min. technické požiadavky:

	Typ zariadenia
	prenosný osobný detektor plynov

	Počet súčasne monitorovaných plynov
	min. 4 plyny

	Detegované plyny
	O₂, horľavé plyny (LEL), CO, H₂S

	Typ senzorov
	Elektrochemické (O₂, CO, H₂S) a katalytický alebo ekvivalentný senzor pre horľavé plyny

	Rozsah merania O₂
	min. 0 – 30 % obj.

	Rozsah merania LEL
	min. 0 – 100 % LEL

	Rozsah merania CO
	min. 0 – 1 999 ppm

	Rozsah merania H₂S
	min. 0 – 200 ppm

	Displej
	LCD s nepretržitým zobrazením koncentrácií plynov a stavu batérie

	Alarmy
	akustický, optický (LED) a vibračný alarm

	Hlasitosť alarmu
	min. 95 dB

	Bezpečnostné krytie
	min. IP67

	Prevádzková teplota
	minimálne −20 °C až +50 °C

	Napájanie
	nabíjateľný Li-ion alebo Li-pol akumulátor

	Výdrž batérie
	min. 24 hodín nepretržitej prevádzky

	Doba nabíjania
	max. 4 hodiny

	Záznam udalostí
	min. 500 udalostí

	Dátový záznam (Data logger)
	Áno

	Kalibrácia
	možnosť manuálnej aj automatickej kalibrácie

	Test funkčnosti (Bump test)
	podporovaný

	Komunikácia
	rozhranie pre prenos dát do PC

	Certifikácia
	Uchádzač predloží ATEX alebo ekvivalentné certifikáty pre použitie vo výbušnom prostredí

	Hmotnosť
	max. 230 g

	Maximálne rozmery
	115 × 80 × 40 mm


Príslušenstvo: nabíjačka, kalibračný adaptér, nabíjateľný akumulátor, klip na opasok
Položka č. 2 Samostatný dýchací prístroj (SCBA súprava)
Predmetom zákazky je samostatný izolačný dýchací prístroj (SCBA) s pretlakovou celo-tvárovou maskou, určený na ochranu dýchacích orgánov a zraku pri zásahoch v prostredí s nedostatkom kyslíka alebo v atmosfére kontaminovanej nebezpečnými plynmi, parami, dymom alebo aerosólmi.

Dýchací prístroj musí zabezpečovať nezávislý prívod stlačeného dýchateľného vzduchu používateľovi a byť určený na použitie najmä pri hasičských, záchranných a technických zásahoch, ako aj pri činnostiach vykonávaných v nebezpečných priemyselných prevádzkach. Súprava musí pozostávať minimálne z ergonomického chrbtového nosného systému, tlakovej fľaše na stlačený vzduch, redukčného ventilu, pľúcnej automatiky, manometra, výstražného signalizačného zariadenia nízkeho tlaku a pretlakovej celo-tvárovej masky.

Dodávaný dýchací prístroj musí spĺňať požiadavky platných európskych noriem, predovšetkým EN 137:2006 Typ 2 pre izolačné dýchacie prístroje určené pre hasičov a EN 136 trieda 3 pre celo-tvárové masky alebo technicky rovnocenné normy. Zariadenie musí byť nové, nepoužívané, certifikované na uvedenie na trh Európskej únie, vybavené označením CE a dodané vrátane príslušnej technickej dokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom jazyku, vyhlásenia o zhode EÚ a záručných podmienok.

Základné minimálne požiadavky a technické parametre:

· Samostatný izolačný dýchací prístroj na stlačený vzduch s otvoreným okruhom. 

· Vyhotovenie v súlade s normou EN 137:2006, Typ 2 (pre hasičské zásahy) alebo ekvivalent. 

· Celo-tvárová maska v pretlakovom vyhotovení podľa EN 136, trieda 3 alebo ekvivalent. 

· Pľúcna automatika s automatickou aktiváciou po pripojení k maske. 

· Pretlakový režim dýchania počas celej doby používania. 

· Nosný postroj ergonomickej konštrukcie s nastaviteľnými ramennými a bedrovými popruhmi. 

· Chrbtový nosič z kompozitného alebo iného ľahkého vysokopevnostného materiálu. 

· Fľaša na stlačený vzduch (musí byť súčasťou): 

· objem minimálne 6,8 l, 

· pracovný tlak 300 bar, 

· kompozitné vyhotovenie, 

· certifikovaná podľa platných európskych predpisov. 

· Minimálna zásoba vzduchu približne 2 040 l. 

· Redukčný ventil s integrovaným bezpečnostným ventilom. 

· Manometer s analógovým alebo digitálnym zobrazením tlaku, dobre čitateľný aj pri zníženej viditeľnosti. 

· Akustický výstražný signál pri poklese tlaku vo fľaši na približne 55 ± 5 bar. 

· Rýchlospojky alebo závitové pripojenia kompatibilné s dodávaným systémom. 

· Prevádzková teplota minimálne –30 °C až +60 °C. 

· Odolnosť voči sálavému teplu, mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom v rozsahu požiadaviek normy EN 137. 

· Celková hmotnosť kompletnej súpravy (bez používateľa) maximálne 13 kg. 

Celo-tvárová maska:

· Silikónová alebo EPDM lícnica. 

· Panoramatický zorník z polykarbonátu s úpravou proti zahmlievaniu a poškriabaniu. 

· Päť- alebo šesťbodový hlavový upínací systém. 

· Vysoká tesnosť pri pozitívnom tlaku. 

· Možnosť použitia okuliarového rámika pre používateľov s dioptriami. 

· Kompatibilita s pľúcnou automatikou dodávaného SCBA
Príslušenstvo: 
· transportný ochranný obal alebo vak. 

Iné požiadavky:
· Zariadenie musí byť nové, nepoužívané, certifikované na uvedenie na trh Európskej únie, vybavené označením CE a dodané vrátane príslušnej technickej dokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom jazyku, vyhlásenia o zhode EÚ a záručných podmienok.
Všeobecné požiadavky 

Súčasťou dodávky musí byť dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu: 

· návod na obsluhu, údržbu, 

· technický popis, 

· záručné podmienky.
Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť: 

· potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

· príslušné certifikáty preukazujúce splnenie medzinárodných a slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou (napr. v oblasti bezpečnosti, STN, EN, ISO a pod.).
Dodávateľ zabezpečí dodanie na miesto dodania tovaru do 12 týždňov od doručenia objednávky. 

3. Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 
do 02.11.2026, do 09:00 hod
4. Rôzne:
Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov. Zároveň súčasťou predloženej indikatívnej cenovej ponuky musí byť čestné vyhlásenie uchádzača, že 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné tlačivá Vám sú obsahom príloh príslušnej zákazky v rámci IS Josephine. 
V Bratislave dňa 20.10.2026
	por. Mgr. Adam Elšík
komoditný manažér KS-05 


Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:
	P.č.
	Popis
	Počet ks
	Cena v € 

za ks
bez DPH
	Cena v €

za ks
s DPH
	Cena v € 

spolu 

bez DPH

	1
	Detektor plynov
	1
     
	
	
	

	2
	Samostatný dýchací prístroj (SCBA súprava)
	5
	
	
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH
	

	Cena spolu za požadovaný počet  kusov s DPH
	


Cena je vrátane príslušenstva, obalu, zaškolenia, DPH a dopravy na miesto dodania. 
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