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Opis predmetu zákazky

1. Predmet zákazky:
Projekt ITCC, časť 3. – Detektory kovov







2. Špecifikácia predmetu zákazky:


Druh zákazky: 






Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
35124000-9 Detektor kovov
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Áno, v rámci časti sa požaduje predloženie ponuky na všetky položky
Miesto dodania tovaru: 

Ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča, adresa: Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča
NUTS kód: 







SK032
Opis predmetu zákazky
Položka č. 1 Teleskopický bezdrôtový detektor kovov so slúchadlami
Teleskopický bezdrôtový detektor kovov so slúchadlami – 1 ks

Teleskopický bezdrôtový detektor kovov so slúchadlami je určený na vyhľadávanie kovových predmeteov navrhnutý pre spoľahlivú a vysoko citlivú detekciu v náročných terénnych podmienkach. Teleskopický detektor musí umožňovať detekciou v rôznych typoch pôdy vrátane možnosti použitia na pieskoch, v sladkej aj slanej vode. Súčasťou detektora musia byť  bezdrôtové slúchadlá, diaľková riadiaca jednotka, vyhľadávacia cievka a kompletné príslušenstvo. Použitie vo vonkajšom prostredí.

Základné technické požiadavky:
Detektor:
	Typ zariadenia:
	profesionálny digitálny detektor kovov

	Konštrukcia:
	bezdrôtová, teleskopická, skladacia

	Hmotnosť kompletného zariadenia:
	max. 900 g

	Nastaviteľná dĺžka tyče
	min. 58 cm až max. 130 cm

	Typ vyhľadávacej cievky
	DD

	Priemer vyhľadávacej cievky
	22 ± 1 cm

	Krytie cievky
	Ochranný kryt súčasťou dodávky

	Technológia detekcie
	Súčasná multifrekvenčná technológia umožňujúca  

paralelné spracovanie viacerých frekvencií

	Rozsah pracovných frekvencií
	minimálne od 4 kHz do 45 kHz alebo ekvivalentný  

rozsah

	Možnosť voľby jednotlivých frekvencií
	Áno

	Digitálna bezdrôtová komunikácia
	medzi cievkou, riadiacou jednotkou a slúchadlami

	Dosah bezdrôtovej komunikácie
	min. 10 m

	Riadiaca jednotka
	Odnímateľná diaľková riadiaca jednotka

	Displej
	Farebný alebo monochromatický LCD s 

podsvietením

	Ovládanie
	Tlačidlá alebo kombinácia tlačidiel a ovládacích  

prvkov

	Lokalizácia cieľa (Pinpoint)
	Áno

	Identifikácia cieľa
	Číselná identifikácia Target ID

	Diskriminácia kovov
	Nastaviteľná

	Nastavenie citlivosti
	Áno

	Nastavenie reaktivity
	Áno

	Nastavenie hlasitosti
	Áno

	Automatické aj manuálne vyváženie pôdy
	Áno

	Potlačenie elektromagnetického rušenia
	Automatické alebo manuálne

	Zvuková identifikácia cieľa
	Minimálne 3-tónová

	Prednastavené pracovné programy
	min. 12

	Používateľsky nastaviteľné programy
	min. 12

	Aktualizácia firmvéru
	Prostredníctvom USB alebo bezdrôtového 

rozhrania

	Napájanie
	Integrované nabíjateľné Li-Ion akumulátory

	Výdrž na jedno nabitie
	min. 20 hodín

	Nabíjanie
	USB alebo ekvivalentné

	Prevádzková teplota
	minimálne od 0 °C do +40 °C

	Stupeň krytia
	minimálne IP68

	Použitie pod vodou
	minimálne do hĺbky 20 m s príslušenstvom 

určeným výrobcom



Bezdrôtové dátové slúchadlá:

· digitálny  bezdrôtový prenos zvuku

· kompatibilita s dodávaným detektorom

· integrovaný nabíjateľný akumulátor

· minimálna výdrž akumulátora 12 hod.

· možnosť rýchleho nabíjania cez USB max. 3 hod.
· hmotnosť max. 80 g

Iné požiadavky:

Zariadenie musí umožňovať intuitívne ovládanie jedným tlačidlom a jednoduchú výmenu batérií bez použitia náradia. Zariadenie musí zabezpečiť detekciu malých kovových predmetov vrátane ferromagnetických aj neferromagnetických materiálov na vzdialenosť viac ako 20 cm. Zariadenie musí umožňovať viacero druhov signalizácie ( zvukovú, svetelnú LED diódy – zelená, oranžová, červená a vibračnú). Samotné zariadenie musí byť vyrobené z plastu ABS spĺňajúceho normu Mil-Std-810F.   
Všeobecné požiadavky 

Súčasťou dodávky musí byť dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu: 

· návod na obsluhu, údržbu, 

· technický popis, 

· záručné podmienky.
Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť: 

· potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií.
Položka č. 2 Ručný detektor kovov
Ručný detektor kovov navrhnutý pre spoľahlivú a vysoko citlivú detekciu kovových predmetov v náročných a rušných prostrediach. Detektor s automatickou kalibráciou musí reagovať na prítomnosť kovu s požadovanou presnosťou a bez nutnosti manuálneho nastavovania. Detektor musí poskytovať detekčné pole v rozsahu 360°, ktoré umožňuje lokalizovať kovový predmet nielen okolo celého zariadenia, ale aj presne špičkou detektora. Detektor musí svoju konštrukciou umožňovať pohodlné používanie počas dlhých zmien. Použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí.

Základné technické požiadavky:

Napájanie:                                   štandardná alkalická batéria 9V alebo doplnkové NiMH akumulátory
Sieťová frekvencia:                     95 kHz
Frekvencia zvuku:                       min. 2 kHz
Pracovné prostredie:

Min. teplota:                                -35C

Max. teplota:                               +70°C

Relatívna vlhkosť:                        0-95%

Ochrana:                                      min. IP 54

Výdrž batérie:                           min.80 hodín s alkalickou batériou, a min. 20 hodín s NiMH akumulátorom
Maximálne rozmery:  500 x 90 x 40 mm ( D x Š x V)
Hmotnosť:                 max. 530 g

Iné požiadavky:

Zariadenie musí umožňovať intuitívne ovládanie jedným tlačidlom a jednoduchú výmenu batérií bez použitia náradia. Zariadenie musí zabezpečiť detekciu malých kovových predmetov vrátane ferromagnetických aj neferromagnetických materiálov na vzdialenosť viac ako 20 cm. Zariadenie musí umožňovať viacero druhov signalizácie ( zvukovú, svetelnú LED diódy – zelená, oranžová, červená a vibračnú). Samotné zariadenie musí byť vyrobené z plastu ABS spĺňajúceho normu Mil-Std-810F.   
Príslušenstvo: 
· transportný ochranný obal alebo vak. 

Iné požiadavky:
· Zariadenie musí byť nové, nepoužívané, certifikované na uvedenie na trh Európskej únie, vybavené označením CE a dodané vrátane príslušnej technickej dokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom jazyku, vyhlásenia o zhode EÚ a záručných podmienok.
Všeobecné požiadavky 

Súčasťou dodávky musí byť dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu: 

· návod na obsluhu, údržbu, 

· technický popis, 

· záručné podmienky.
Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť: 

· potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií.
Dodávateľ zabezpečí dodanie na miesto dodania tovaru do 12 týždňov od doručenia objednávky. 

3. Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 
do 02.11.2026, do 09:00 hod
4. Rôzne:
Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov. Zároveň súčasťou predloženej indikatívnej cenovej ponuky musí byť čestné vyhlásenie uchádzača, že 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné tlačivá Vám sú obsahom príloh príslušnej zákazky v rámci IS Josephine. 
V Bratislave dňa 20.10.2026
	por. Mgr. Adam Elšík
komoditný manažér KS-05 


Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:
	P.č.
	Popis
	Počet ks
	Cena v € 

za ks
bez DPH
	Cena v €

za ks
s DPH
	Cena v € 

spolu 

bez DPH

	1
	Teleskopický bezdrôtový detektor kovov so slúchadlami
	1
     
	
	
	

	2
	Ručný detektor kovov
	1
	
	
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH
	

	Cena spolu za požadovaný počet  kusov s DPH
	


Cena je vrátane príslušenstva, obalu, zaškolenia, DPH a dopravy na miesto dodania. 
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