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Opis predmetu zákazky

1. Predmet zákazky:
Projekt ITCC, časť 4. – Cvičné zbrane s príslušenstvom a strelivom






2. Špecifikácia predmetu zákazky:


Druh zákazky: 






Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
35321100-1 Ručné zbrane










35331500-8 Náboje











35341000-6 Časti ľahkých zbraní

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Áno, v rámci časti sa požaduje predloženie ponuky na všetky položky
Miesto dodania tovaru: 

Ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča, adresa: Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča
NUTS kód: 







SK032
Opis predmetu zákazky
Položka č. 1 Tréningový samopal kal. 9 mm UTM

Tréningový samopal (ďalej len „samopal“) musí byť už od výroby konštrukčne upravený pre použitie nedeštruktívnej munície kal. 9 mm UTM. Z hľadiska bezpečnosti do nich nie je možné nabiť ani z nich vystreliť ostrý naddimenzovaný náboj. Samopal musí zachovať 100% identické ovládanie, odpor spúšte a spätný ráz ako samopal výrobcu Brügger & Thomet modelovej rady APC9 kal. 9 mm Luger.

Požiadavka:
15 spr

Zoznam súpravy:
· samopal B&T APC9 kal. 9 mm UTM
1 ks

· zásobník na 30 ks nábojov kal. 9 mm UTM MMR
3 ks

· multifunkčný popruh s pútkom
1 ks

· tlmič hluku výstrelu
1 ks

· kolimátor s montážou
1 ks

· taktické svietidlo so vzdialeným spínačom
1 ks

· značkovač cieľa v IR a viditeľnom spektre so vzdialeným spínačom
1 ks

· prepravný kufrík
1 ks

Základné požiadavky

Samopal kal. 9 mm UTM:

· Modré vizuálne označenie: Spodný rám zbrane, prípadne ďalšie časti, musia vyrobené v jasnom modrom vyhotovení, čím sa vizuálne jasne odlíši od ostrej verzie, čo zabráni fatálnej zámene počas taktického výcviku.

· Konštrukčná bezpečnosť: Hlaveň a nábojová komora musia byť upravené tak, že do nich fyzicky nie je možné nabiť štandardný ostrý náboj 9 mm Luger (9x19 mm). Zbraň musí výhradne fungovať so strelivom 9 mm UTM.

· Mechanika a ergonómia: Všetky ovládacie prvky – obojstranná poistka, vypúšťač záveru, záchyt zásobníka, ako aj chod spúšte a hmotnosť zbrane musia byť úplne identické s ostrou verziou.

· Systém zásobníkov: Zbraň musí využívať špeciálne modré tréningové zásobníky B&T, ktoré sú upravené pre potreby UTM munície so skráteným chodom záveru.

Multifunkčný popruh s pútkom:

Popruh musí byť možné nastaviť pre lepšiu ovládateľnosť ako jednobodový k priamej akcii, alebo jednoduchým prepnutím ako dvojbodový pre stabilitu a pohodlie pri prenášaní zbrane. Ďalej musí byť vybavený nízkoprofilovým posúvačom pre rýchle nastavenie požadovanej dĺžky popruhu jednou rukou. Súčasťou popruhu musí byť nízkoprofilové upevňovacie pútko (oko) s možnosťou upevnenia na akúkoľvek Picatinny lištu (MIL-STD-1913), pričom musí byť kompatibilný s klipsňami popruhu.

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má taktický popruh Magpul MS3 Sling GEN2 čierny.

Tlmič hluku výstrelu:

Tlmič hluku výstrelu musí zabezpečovať vysokú účinnosť tlmenia, nízku hmotnosť a spoľahlivý výkon aj pri intenzívnom používaní cvičnej munície kal. 9 mm UTM. Telo tlmiča musí byť vyrobené z ľahkého a odolného hliníka v čiernom farebnom prevedení. Montáž na zbraň musí byť zabezpečená prostredníctvom konektora s tromi očkami (Tri-Lug systém), ktorý umožňuje rýchlu, bezpečnú a opakovateľne presnú montáž aj demontáž bez potreby náradia. Musí byť kompatibilný so samopalom B&T APC kal. 9 mm UTM. Montáž a demontáž na hlaveň je realizovaná pomocou SQD™ (Super Quick Disconnect) 3-lug rozhraniu s blokáciou.

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má tlmič B&T SMG/PDW SQD, kal. 9 mm APC9.

Kolimátor (zameriavač) s montážou:
Malý tubusový celokovový kolimátor (zameriavač) s priemerom šošoviek 22 mm. Kolimátor musí byť možné ľahko a rýchlo pripevniť na všetky zbrane s bežnou RIS lištou, pomocou základnej nízkoprofilovej montáže alebo vysokej montáže (súčasť dodávky). Kolimátor musí byť plne nastaviteľný s možnosťou využitia 12-tich stupňov intenzity na nasvietenie červeného zámerného bodu (2 MOA). Súčasťou dodávky musia byť gumové krytky chrániace šošovky, plastová prepravná krabička, nízka a vysoká montáž pre Picatinny lištu (MIL-STD-1913).

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má kolimátor Aimpoint Micro T-2.

Taktické svietidlo so vzdialeným spínačom:

Taktické svietidlo musí mať úzky lúč svetla s intenzitou svetla (svietivosť) min. 93 000 kandela a svetelným tokom min. 640 lúmenov. Telo taktického svietidla musí byť vyrobené z tvrdého eloxovaného hliníka vojenského štandardu čiernej farby zabezpečujúci nízku hmotnosť a odolnosť. Na zbraň sa musí dať uchytiť pomocou nízkoprofilovej montáže pre MIL-STD-1913 a M-LOK, ktoré sú súčasťou svietidla. Súčasťou svietidla musí byť aj diaľkový spínač.

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má taktické svietidlo SureFire M340 DFT-PRO.

Značkovač cieľa v IR a viditeľnom spektre so vzdialeným spínačom:

Značkovač cieľa musí disponovať značkovačom vo viditeľnom (zelený bod) a neviditeľnom spektre. Zároveň musí obsahovať IR prísvitom s možnosťou prepnutia na silné biele svetlo. Telo značkovača cieľa musí byť vyrobené s titánu čiernej farby a na zbraň sa musí dať uchytiť pomocou Picatinny lišty (MIL-STD-1913). Súčasťou značkovača cieľa musí byť aj diaľkový spínač.

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má značkovač cieľa Holosun LE321G.

Prepravný kufrík:

Prepravný kufrík musí byť uzatvárateľný s úchopom, vyrobený z odolného plastu čiernej farby konštrukčne riešený na uloženie samopalu vrátane požadovaných doplnkov. Dno a veko prepravného kufríka musí byť polstrované technickou penou na zamedzenie pohybu.
Dodávateľ zabezpečí dodanie na miesto dodania tovaru do 8 mesiacov od doručenia objednávky.
Položka č. 2 Tréningová pištoľ kal. 9 mm UTM

Tréningová pištoľ (ďalej len „pištoľ“) musí byť už od výroby konštrukčne upravená pre použitie nedeštruktívnej munície kal. 9 mm UTM. Z hľadiska bezpečnosti do nich nie je možné nabiť ani z nich vystreliť ostrý naddimenzovaný náboj. Pištoľ musí zachovať 100% identické ovládanie, odpor spúšte a spätný ráz ako pištoľ výrobcu Glock modelovej rady 17 Gen 5 kal. 9 mm Luger.

Požiadavka:
15 spr

Zoznam súpravy:
· pištoľ Glock 17T kal. 9 mm UTM
1 ks

· zásobník na 17 ks nábojov kal. 9 mm UTM MMR
3 ks

· kolimátor s montážou
1 ks

· taktické svietidlo so vzdialeným spínačom
1 ks

· prepravný kufrík
1 ks

Základné požiadavky

Pištoľ kal. 9 mm UTM:

· Modré vizuálne označenie: Spodný rám zbrane, prípadne ďalšie časti, musia vyrobené v jasnom modrom vyhotovení, čím sa vizuálne jasne odlíši od ostrej verzie, čo zabráni fatálnej zámene počas taktického výcviku.

· Konštrukčná bezpečnosť: Hlaveň a nábojová komora musia byť upravené tak, že do nich fyzicky nie je možné nabiť štandardný ostrý náboj 9 mm Luger (9x19 mm). Zbraň musí výhradne fungovať so strelivom 9 mm UTM.

· Mechanika a ergonómia: Všetky ovládacie prvky – obojstranná poistka, vypúšťač záveru, záchyt zásobníka, ako aj chod spúšte a hmotnosť zbrane musia byť úplne identické s ostrou verziou.

· Systém zásobníkov: Zbraň musí využívať špeciálne modré tréningové zásobníky Glock, ktoré sú upravené pre potreby UTM munície so skráteným chodom záveru.

Kolimátor (zameriavač):
Jedná sa o otvorený kolimátor pre rozhrania GLOCK® MOS s 2MOA/32MOA zeleným zámerným obrazom s automatickou reguláciou jasu. Telo kolimátora musí byť vyrobené z ľahkej zliatiny čiernej farby.

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má kolimátor Holosun SCS-MOS-GR.

Taktické svietidlo:

Taktické svietidlo musí mať dlhý úzky lúč svetla s intenzitou svetla (svietivosť) min. 65 000 kandela a svetelným tokom min. 640 lúmenov s dosvitom min. 500 m. Telo taktického svietidla musí byť vyrobené z tvrdého eloxovaného hliníka vojenského štandardu čiernej farby zabezpečujúci nízku hmotnosť a odolnosť. Na zbraň sa musí dať uchytiť pomocou lišty MIL-STD-1913.

Základné parametre a vlastnosti musia byť zrovnateľné alebo lepšie ako má taktické svietidlo SureFire X300T-B.

Prepravný kufrík:

Prepravný kufrík musí byť uzatvárateľný s úchopom, vyrobený z odolného plastu čiernej farby konštrukčne riešený na uloženie pištole vrátane požadovaných doplnkov. Dno a veko prepravného kufríka musí byť polstrované technickou penou na zamedzenie pohybu.

Dodávateľ zabezpečí dodanie na miesto dodania tovaru do 8 mesiacov od doručenia objednávky. 

3. Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 
do 02.11.2026, do 09:00 hod
4. Rôzne:
Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov. Zároveň súčasťou predloženej indikatívnej cenovej ponuky musí byť čestné vyhlásenie uchádzača, že 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné tlačivá Vám sú obsahom príloh príslušnej zákazky v rámci IS Josephine. 
V Bratislave dňa 20.10.2026
	por. Mgr. Adam Elšík
komoditný manažér KS-05 


Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:
	P.č.
	Popis
	Počet ks
	Cena v € 

za ks
bez DPH
	Cena v €

za ks
s DPH
	Cena v € 

spolu 

bez DPH

	1.
	Tréningový samopal kal. 9 mm UTM - súprava
	15
	
	
	

	2.
	Tréningová pištoľ kal. 9 mm UTM - súprava
	15
	
	
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH
	

	Cena spolu za požadovaný počet  kusov s DPH
	


Cena je vrátane príslušenstva, obalu, zaškolenia, DPH a dopravy na miesto dodania. 
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