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PRZEDMIAR ROBÓT
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE W 2026 ROKU
Obiekt lub rodzaj robót: BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH
Lokalizacja: NADLEŚNICTWO KATOWICE, 
DROGA LEŚNA NR 370/2 O DŁUGOŚCI 150 m, LEŚNY SZLAK STAŁY
NR LS1000000375 O DŁUGOŚCI 120 m, LEŚNY SZLAK STAŁY NR LS1000000370 O DŁUGOŚCI 200 m w Leśnictwie IMIELIN 

Inwestor: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO KATOWICE
ul. Kijowska 37 b, 40-754 Katowice
tel. +48 32 252 51 41
e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl
BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE

	Lp.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1.1
	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ
W LEŚNICTWIE IMIELIN NR 370/2

	1.1.1
	Ścinanie poboczy mechaniczne
z odrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem
	m2
	180

	1.1.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku, o długości 150 m, szerokości średnio 3,5 m, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 20 cm w tym: kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości.

	m2
	525











	Lp.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1.2
	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI LEŚNEGO SZLAKU STAŁEGO W LEŚNICTWIE IMIELIN NR LS1000000375

	1.2.1
	Ścinanie poboczy mechaniczne z odrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego
z rozplantowaniem na odcinku długości
120 m.
	m2
	144

	1.2.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku, o długości 120 m, szerokości średnio 3,5 m, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 20 cm w tym: kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz
z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości,

	m2
	420

	1.3
	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI LEŚNEGO SZLAKU STAŁEGO W LEŚNICTWIE IMIELIN NR LS1000000370

	1.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku, o długości 200 m, szerokości średnio 3,5 m, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 15 cm w tym: kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 10 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz
z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości,

	m2
	700



