Bieżące utrzymanie i konserwacja nawierzchni drogi leśnej
nr 0606 w Leśnictwie Ochojec

OPIS TECHNICZNY  
1. Dane ogólne.  
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny naprawy – bieżącej konserwacji dróg leśnych w Leśnictwie Ochojec:
1.1.1. droga nr 0606, oddział 262, długość 450 mb,

1.2. Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice, ul. Kijowska 37b 
40-754 Katowice 
1.3. Podstawa opracowania.  
· podkłady mapowe 
· zgłoszenia leśniczych dot. konieczności wykonania napraw uszkodzeń infrastruktury drogowej
· [bookmark: _Hlk200972540]wskazania Inżynierów nadzoru,
· drogi leśne – poradnik drogowy 
  
1.4. Opis stanu istniejącego.  
Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa ulepszona. Stan techniczny wymaga naprawy i bieżącej konserwacji. Występują liczne deformacje w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym.  
Przedmiotowa droga stanowi drogę leśną główną oraz dojazd pożarowy nr 33 i jest istotną z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej. Konserwacja ma na celu zachowanie bezpieczeństwa pożarowego lasów, udostępnienie drzewostanów dla transportu leśnego przy jednoczesnym zachowaniu funkcji turystycznych i społecznych. 
Odwodnienie ciągu komunikacyjnego terenu odbywa się poprzez spadki poprzeczne na przylegające tereny leśne.
Wzdłuż drogi biegnie gazociąg.
  



2. OPIS PRAC KONSERWACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI:
2.1. Zakres prac konserwacyjnych:
· profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z odcinkowym ścięciem i wyrównaniem zawyżonych poboczy,
· uzupełnienie ubytków i nierówności poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa naturalnego łamanego na odcinku 450 m o szerokości jezdni wraz z poboczami wynoszącej średnio 3,0 m, poszerzenie na łukach, na odcinku 160 m o szerokości 1 m i łącznej powierzchni z poszerzeniami na łukach 1510 m2: warstwa o frakcji 31,5-63 mm o grubości 20 cm, warstwa o frakcji 4-31,5 mm o grubości 10 cm wraz z zamiałowaniem frakcją 2-4(8) mm o grubości 0,5 – 1,5 cm, 
· wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni drogi i ścieżki leśnej - 500 m2,
· wyrównanie oraz wyprofilowanie nawierzchni wraz z poboczami na pełnej szerokości z nadaniem właściwych spadków; zagęszczenie nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym przy wilgotności optymalnej,
2.2. Warunki geologiczne.  
Pod wierzchnią warstwą żużla i wymieszanej ziemi występują piaski słabo gliniaste i gliny piaszczyste.
Nie stwierdzono warstwy wody gruntowej.  
2.3. Droga w przekroju podłużnym i poprzecznym.
Zaprojektowano konserwację istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi wraz z ułożeniem warstwy kruszywa o średniej grubości 30 cm, zamiałowanie powstałej nawierzchni, profilowanie oraz zagęszczenie.
2.4. Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego.
Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z kruszywa naturalnego łamanego uzyskanego z rozdrobnionych skał, doprowadzonego do stanu spoistości. 

3. Odwodnienie.  
W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi leśnej należy zastosować niezbędne pochylenia podłużne i poprzeczne, w tym jednostronne pochylenie drogi na łukach.
[image: ]
  Rys. 1. Poglądowy przekrój poprzeczny
Woda opadowa odprowadzona będzie grawitacyjnie poza obręb korony drogi.
4. Uwagi końcowe.  
· Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych.  
· Odbiorowi gwarancyjnemu (okresowemu i końcowemu) podlegać będzie stan nawierzchni drogi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytków wykonawca zobowiązany jest je uzupełnić we własnym zakresie i na własny koszt. Ponadto w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest, po uzgodnieniu z przedstawicielami nadleśnictwa, dokonać wszelkich ewentualnych bieżących napraw nawierzchni, powstałych w wyniku naturalnego jej użytkowania w okresie gwarancji.
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