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BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE
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	1.1
	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE Panewnik
NR 1118

	1.1.1
	Profilowanie istniejącej nawierzchni wraz ze ścięciem i wyrównaniem zawyżonych poboczy, uzupełnienie ubytków i nierówności poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa naturalnego łamanego na odcinku drogi o dł. 770 mb i szerokości 3,0 m o średniej grubości warstwy 20 cm, w tym: warstwa o frakcji 31,5-63 mm o grubości 15 cm, warstwa o frakcji 4-31,5 mm o grubości 5 cm wraz z zamiałowaniem frakcją 2-4(8) mm o grubości 0,5 – 1,5 cm, wyrównanie oraz wyprofilowanie warstwami rozścielonego kruszywa  wraz z poboczami na pełnej szerokości z nadaniem właściwych spadków; zagęszczenie nawierzchni walcem stalowym przy wilgotności optymalnej, wykonaną nawierzchnię należy, na skrzyżowaniach z innymi drogami leśnymi, łagodnie połączyć na odcinkach około 10 mb z bocznymi drogami leśnymi z zachowaniem i utwardzeniem łuków, tak aby nie występowały skokowe zjazdy z konserwowanej drogi leśnej. Łączna powierzchnia utwardzonych zjazdów wynosi 90 m2.
	m2
	2400

	1.1.2
	Konserwacja i czyszczenie istniejącego przepustu wraz z wymianą uszkodzonego jednego kręgu betonowego fi 100 cm i długości 1,0 m wraz z umocnieniem przyczółków kruszywem naturalnym,
	szt.
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