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BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE W 2026 ROKU
Obiekt lub rodzaj robót: BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH
Lokalizacja: NADLEŚNICTWO KATOWICE, 
DROGA LEŚNA NR 1519, LEŚNY SZLAK STAŁY LS1000000242
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BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE
	Lp.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1.1
	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ I SKŁADU DREWNA W LEŚNICTWIE Makoszowy NR 1519

	1.1.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie ubytków i nierówności poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa naturalnego łamanego na odcinku 200 m o szerokości jezdni wraz z poboczami wynoszącej średnio 3,0 m, łącznej powierzchni wraz ze składnicą 850 m2: warstwa o frakcji 31,5-63 mm o grubości 20 cm, warstwa o frakcji 4-31,5 mm o grubości 10 cm wraz z zamiałowaniem frakcją 2-4(8) mm o grubości 0,5 – 1,5 cm, 

	m2
	850

	1.2
	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI LEŚNEGO SZLAKU STAŁEGO LS1000000242

	1.2.1
	wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku, o długości 300 m, szerokości średnio 3,0 m, uzupełnienie ubytków oraz kolein poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 20 cm w tym: kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 2-4(8) mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm. Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa wraz z nadaniem właściwych spadków, a także zagęszczenie walcem stalowym na całej szerokości,
	m2
	900

	1.2.2
	Wymiana uszkodzonego przepustu betonowego na przepust PEHD o średnicy 400mm, dł.3,5 m
	szt.
	1

	1.2.3
	konserwacja rowów dwustronnych na odcinku 300 mb
	mb
	300




