**Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Názov zákazky:

**„DSS LIBERTAS - stredisko Ambra Lučenec - Rekonštrukcia okien“**

Rekonštrukcia/výmena starých okien a zostáv okná/dvere za nové plastové v počte 189 ks

v budove Domova sociálnych služieb LIBERTAS-stredisko AMBRA v Lučenci.

Špecifikácia a rozmery :

č.1 – 6 ks Dvojdielne okno s priečnikom, rozmer 2320x520 mm

č.2 – 6 ks Jednodielne okno, rozmer 1120x520 mm

č.3 – 54 ks Trojdielne okno s 2 priečnikmi, rozmer 2320x1420 mm

č.4 – 54 ks Jednodielne okno, rozmer 1120x1420 mm

č.5 – 15 ks Jednodielne okno, rozmer 1450x1420 mm

č.6 – 2 ks Dvojdielne okno s priečnikom, rozmer 1720x520 mm

č.7 – 1 ks Jednodielne okno, 1450x520 mm

č.8 – 3 ks Zostava Vchodové dvere/okná 2380x2610 mm

č.9 – 4 ks Zostava Vchodové dvere/okno 1130x2690 mm

č.10 – 32 ks Balkónové dvere/okno 1800x2320 mm

č.11 – 4 ks Trojdielne okno 1120x2600 mm

č.12 – 4 ks Trojdielne okno 1120x2670 mm

č.13 – 4 ks Trojdielne okno 1120x3970

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

* demontáž okien a dverí
* likvidácia a odvoz a zneškodnenie odpadu

- montáž nových plastových okien a dverí s príslušenstvom, so stavebno-montážnymi prácami (murárske práce, omietky maľby)

- dodávka a montáž žalúzií a sieťok

- montáž vnútorných plastových parapetov a vonkajších hliníkových parapetov

**V cene je aj zameranie pred realizáciou.**

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Technické parametre okien a dverí :

* okenné rámy a dverné rámy plastové biele
* stavebná hĺbka profilu rámu 76 mm
* výplň izolačné dvojsklo – 4-16-4, Ug 1,1 alebo lepšie
* montáž s paropriepustnými a parozábrannými páskami v zmysle normy STN 73 31 34