Opis údajov č.1:
V súťažných podkladoch časť B.1 Opis predmetu zákazky je vyžadované nasledovné : 
Certifikáty ponúkaných svietidiel ENEC/ENEC+ a Zhaga D4i
V audite je opis technických parametrov reflektora na strane 60 :
Energetické a svetelno-technické parametre reflektora typu REF1, REF2, REF3:
· min. krytie IP 66
· stupeň ochrany svietidla proti mechanickým nárazom min. IK 08
· účinník min. 0,9
· typ svetelného zdroja svietidla: LED
· životnosť pri L80F10 minimálne 70 000 hod.
· náhradná teplota chromatickosti svetelného zdroja: max. 4000 K±5% (neutrálna biela)
· počiatočný vstupný príkon do 38,5W, 162W, 120W
· počiatočný svetelný tok min 4200 lm (38,5W), 21000 lm (162W), 16000 lm (120W)
· teleso svietidla z hliníkovej zliatiny
· index podania farieb: min. Ra 70
· vyžarovacia charakteristika: symetrická (38,5W) / asymetrická (162W) / symetrická (120W)
· maximálna hmotnosť: 7,5 kg
· prepäťová ochrana min 6 kV / 8 kV (diferenciálny / všeobecný mód)
Otázka:

1.	Nakoľko sa požiadavka na certifikáty na rozdiel od cestných a parkových svietidiel nenachádza žiadame o vysvetlenie, či uchádzač musí v svojej ponuke predložiť požadované certifikáty aj pre ponúkané reflektory  ?

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikáty nasledovne:

1. pre svietidlá typu LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, PRECHOD: certifikát ENEC, certifikát ENEC+, certifikát D4i 2. pre svietidlá typu PARK1, PARK2, PARK3: certifikát ENEC, certifikát ENEC+, certifikát D4i 3. pre svietidlá typu REF1, REF2, REF3: certifikát ENEC

V prílohe zasielam audit so zmenenými údajmi.