Opis údajov č.1:
V audite je opis technických parametrov parkových svietidiel na strane 59 :
Energetické a svetelno-technické parametre parkových svietidiel typu PARK1, PARK2, PARK3:

· svietidlo musí byť vybavené minimálne dvoma exteriérovými systémovými konektormi podľa štandardu Zhaga book 18. Konektory musia umožňovať ľahké pripojenie, výmenu a inštaláciu budúcich snímačov a ovládačov bez otvorenia svietidla. Uprednostňuje sa napájanie 24V.

Vo výkaze výmer je uvedené v položkách 43,44,45

Svietidlo PARK1_40W, asym. 1x SR konektor	ks	33,00	
Svietidlo PARK2_50W, asym. 1x SR konektor	ks	14,00	
Svietidlo PARK3_53W, sym. 1x SR konektor	ks	41,00	

Otázky:

1.	Nakoľko v audite je požiadavka na vybavenie parkového svietidla minimálne dvoma konektormi a vo výkaze výmer je požadovaný jeden konektor, žiadame o vysvetlenie tohto rozoprou a jasne definovanie požiadavky na počet konektorov parkového svietidla ? 

Odpoveď:
Svietidlá PARK1-3 sú požadované s dvoma SR konektormi tak ako je uvedené v Audite a bolo uvedené aj v prvej verzii výkazu-výmeru v súťažných podkladoch. Pri zverejňovaní novej verzie došlo na strane verejného obstarávateľa k omylu a zverejnil nesprávnu pracovnú verziu. Za chybu sa ospravedlňujeme a dokladáme správnu verziu výkazu-výmer.
Súčasne sme upravili položku "Náter, odhrdzavenie oceľového stožiara" v ktorej sme zmenili množstvo z kusov na m2 pre presnejšie špecifikovanie rozsahu prác.