|  |
| --- |
| **Príloha č. 3 – technická špecifikácia – 2.časť predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov osoby podľa § 8 ZVO (zadávateľa): JAVA NÁBYTOK, s.r.o. |
| Sídlo osoby podľa § 8 ZVO: Priemyselná 1, 071 01 Michalovce |
| IČO osoby podľa § 8 ZVO: 44 182 325 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky: Obstaranie novej technológie** | | | | |
| **2.Logický celok: Tenzometrický regulovateľný manipulátor** | | | | |
|  | **Opis/technická špecifikácia – požadované technické parametre, funkčné a výkonnostné charakteristiky** | **Mer.**  **jednotka** | **Požiadavka**  **osoby podľa § 8 ZVO**  **Číselný údaj**  **Hodnota/**  **Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra** | **Ponuka pot. dodávateľa**  **Parametre – číselný údaj – hodnotu**  **resp. áno/nie pre tovar a službu** |
| ***základný stroj*** | Maximálna hmotnosť bremena pri plnom vyložení | kg | Rozpätie 150 - 250 |  |
| Maximálna hmotnosť bremena pri plnom vyložení na prvom ramene | kg | Rozpätie 150 – 250 |  |
| Napätie | V | 230 |  |
| Vákuové prísavky | počet | Min. 4 |  |
| Rozmer vákuovej prísavky | cm | Min. 20 x 20 |  |
| Rozsah otáčania ramien | m | Rozpätie 4 – 6 |  |
| Naklápanie | Stupne | 90 |  |
| Akčný rádius v 3D priestore | Stupne | 270 |  |
| Ochrana proti uvoľneniu bremena pri náhlej strate vákua |  | Áno |  |
| Zastavenie pohybu pri náhlej strate tlaku - dvojitá kontrola /elektromagneticky nepriamo  riadeným ventilom a pneumaticky priamo ovládaným ventilom/ |  | Áno |  |
| Elektrický zdvih | - | Áno |  |
| Upevnenie pod strop na oceľovej konštrukcii | - | Áno |  |
| ***Súvisiace služby spojené s dodaním 2. logického celku:*** | | | |  |
| **Dodanie na miesto realizácie:**  dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál osoby podľa § 8 ZVO a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli osoby podľa § 8 ZVO | | - | Áno |  |
| **Osadenie logického celku (zariadenia):**  t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené osobou podľa § 8 ZVO podľa pokynov úspešného uchádzača | | - | Áno |  |
| **Zapojenie logického celku (zariadenia):**  zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií osoby podľa § 8 ZVO – elektrická energia a ďalšie do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku | | - | Áno |  |
| **Nastavenie logického celku (zariadenia):**  nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že úspešný uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke úspešného uchádzača a podľa požiadaviek osoby podľa § 8 ZVO | | - | Áno |  |
| **Zaškolenie obsluhy:** | | - | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie zariadenia** |  |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** |  |

V ..................................., dňa ...............................................

....................................................................................

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača