|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KKS** | **Mn.** | **Umiestnenie** | **Typ / rozmery** |
| 1. | 10HHH21AE001 | 1 | Zavážač 1 | 125/70 výsuv: 1300 |
| 2. | 10HHH22AE001 | 1 | Zavážač 1 | 125/70 výsuv: 1300 |
| 3. | 20HHH21AE001 | 1 | Zavážač 2 | 125/70 výsuv: 1300 |
| 4. | 20HHH22AE001 | 1 | Zavážač 2 | 125/70 výsuv: 1300 |
| 5. | 10HHC21AV001 | 1 | Pohon roštu 1 | Storz HZ 2-220/100-SG-420-988 |
| 6. | 10HHC22AV001 | 1 | Pohon roštu 1 | Storz HZ 2-220/100-SG-420-988 |
| 7. | 20HHC21AV001 | 1 | Pohon roštu 2 | Storz HZ 2-220/100-SG-420-988 |
| 8. | 20HHC22AV001 | 1 | Pohon roštu 2 | Storz HZ 2-220/100-SG-420-988 |
| 9. | 10HHH10AA001 KE01 | 1 | Klapka sklzu 1 | Storz HZ 2-80/45-DB-590-1489 |
| 10. | 10HHH10AA001 KE02 | 1 | Klapka sklzu 1 | Storz HZ 2-80/45-DB-590-1489 |
| 11. | 20HHH10AA001 KE01 | 1 | Klapka sklzu 2 | Storz HZ 2-80/45-DB-590-1489 |
| 12. | 20HHH10AA001 KE02 | 1 | Klapka sklzu 2 | Storz HZ 2-80/45-DB-590-1489 |
| 13. | 10HDA21AE001 | 1 | Škvarový valec 1 | 100(80)x45 x výsuv: 200 |
| 14. | 20HDA21AE001 | 1 | Škvarový valec 2 | 100(80)x45 x výsuv: 200 |
| 15. | 10HDA31AE001 KE01 | 1 | Odškvarovač 1 | Storz  HZ 2-160/90-SG-1120-1850 |
| 16. | 10HDA31AE001 KE02 | 1 | Odškvarovač 1 |
| 17. | 20HDA31AE001 KE01 | 1 | Odškvarovač 2 |
| 18. | 20HDA31AE001 KE02 | 1 | Odškvarovač 2 |
| 19. | 10HHL21AA001 | 1 | Primárny vzduch pásmo 1 | Storz  ZWU 1001-50/25-B-200-P600B1N6 |
| 20. | 10HHL21AA002 | 1 | Primárny vzduch pásmo 2 |
| 21. | 10HHL22AA002 | 1 | Primárny vzduch pásmo 2 |
| 22. | 10HHL21AA003 | 1 | Primárny vzduch pásmo 3 |
| 23. | 10HHL22AA003 | 1 | Primárny vzduch pásmo 3 |
| 24. | 10HHL21AA004 | 1 | Primárny vzduch pásmo 4 |
| 25. | 20HHL21AA001 | 1 | Primárny vzduch pásmo 1 |
| 26. | 20HHL21AA002 | 1 | Primárny vzduch pásmo 2 |
| 27. | 20HHL22AA002 | 1 | Primárny vzduch pásmo 2 |
| 28. | 20HHL21AA003 | 1 | Primárny vzduch pásmo 3 |
| 29. | 20HHL22AA003 | 1 | Primárny vzduch pásmo 3 |
| 30. | 20HHL21AA004 | 1 | Primárny vzduch pásmo 4 |
| 31. | 10HDB21AA001 KE01 | 1 | Prepad roštom prim. vzduch | JOYNER DIM 63/75 J12200630075 |
| 32. | 10HDB22AA001 KE02 | 1 | Prepad roštom prim. vzduch |
| 33. | 10HDB21AA001 KE01 | 1 | Prepad roštom zavážač |
| 34. | 10HDB22AA001 KE02 | 1 | Prepad roštom zavážač |
| 35. | 10HDB21AA002 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 1 |
| 36. | 10HDB22AA002 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 1 |
| 37. | 10HDB21AA002 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 2 |
| 38. | 10HDB22AA002 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 2 |
|  | KKS | Mn. | Umiestnenie | Typ |
| 39. | 10HDB21AA002 KE03 | 1 | Prepad roštom pásmo 3 | JOYNER DIM 63/75 J12200630075 |
| 40. | 10HDB22AA002 KE03 | 1 | Prepad roštom pásmo 3 |
| 41. | 10HDB21AA003 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 4 |
| 42. | 10HDB22AA003 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 4 |
| 43. | 10HDB21AA003 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 5 |
| 44. | 10HDB22AA003 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 5 |
| 45. | 20HDB21AA001 KE01 | 1 | Prepad roštom prim. vzduch |
| 46. | 20HDB22AA001 KE02 | 1 | Prepad roštom prim. vzduch |
| 47. | 20HDB21AA001 KE01 | 1 | Prepad roštom zavážač |
| 48. | 20HDB22AA001 KE02 | 1 | Prepad roštom zavážač |
| 49. | 20HDB21AA002 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 1 |
| 50. | 20HDB22AA002 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 1 |
| 51. | 20HDB21AA002 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 2 |
| 52. | 20HDB22AA002 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 2 |
| 53. | 20HDB21AA002 KE03 | 1 | Prepad roštom pásmo 3 |
| 54. | 20HDB22AA002 KE03 | 1 | Prepad roštom pásmo 3 |
| 55. | 20HDB21AA003 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 4 |
| 56. | 20HDB22AA003 KE01 | 1 | Prepad roštom pásmo 4 |
| 57. | 20HDB21AA003 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 5 |
| 58. | 20HDB22AA003 KE02 | 1 | Prepad roštom pásmo 5 |
| 59. | 10HLA70AA001 KE01 | 1 | Sekund. vzduch predné dýzy | Storz  ZWU 1001-50/25-B-200-P600B1N6 |
| 60. | 10HLA80AA001 KE01 | 1 | Sekund. vzduch zadné dýzy |
| 61. | 20HLA70AA001 KE01 | 1 | Sekund. vzduch predné dýzy |
| 62. | 20HLA80AA001 KE01 | 1 | Sekund. vzduch zadné dýzy |
| 63. | N / A | 1 | Kotol 1 horák č.1 | Norgren M/146040/M/350 |
| 64. | N / A | 2 | Kotol 1 hradítko horáka č.1 |  |
| 65. | N / A | 1 | Kotol 1 horák č.2 | Norgren M/146040/M/350 |
| 66. | N / A | 2 | Kotol 1 hradítko horáka č.2 |  |
| 67. | N / A | 1 | Kotol 2 horák č.1 | Norgren M/146040/M/350 |
| 68. | N / A | 2 | Kotol 2 hradítko horáka č.1 |  |
| 69. | N / A | 1 | Kotol 2 horák č.2 | Norgren M/146040/M/350 |
| 70. | N / A | 2 | Kotol 2 hradítko horáka č.2 |  |
| 71. | N / A | 1 | Ventilátor nad odškvarovňou |  |
| 72. | 10HTE35AA001 | 1 | Vstupná klapka TF 1 | FESTO DNC–125–500–PPV-A |
| 73. | 20HTE35AA001 | 1 | Vstupná klapka TF 2 | FESTO DNC–125–500–PPV-A |
| 74. | 10HTE10AA001 | 1 | Bypasová klapka TF1 | FESTO DNC–125–500–PPV-A |
| 75. | 20HTE10AA001 | 1 | Bypasová klapka TF2 | FESTO DNC–125–500–PPV-A |
| 76. | 10HTE31AA002 | 1 | Komora 11 TF1 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
|  | **KKS** | **Mn.** | **Umiestnenie** | **Typ** |
| 77. | 10HTE31AA001 | 1 | Komora 11 TF1 dole | KINETROL 739010 |
| 78. | 10HTE32AA002 | 1 | Komora 12 TF1 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
| 79. | 10HTE32AA001 | 1 | Komora 12 TF1 dole | KINETROL 739010 |
| 80. | 10HTE33AA002 | 1 | Komora 13 TF1 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
| 81. | 10HTE33AA001 | 1 | Komora 13 TF1 dole | KINETROL 739010 |
| 82. | 10HTE34AA002 | 1 | Komora 14 TF1 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
| 83. | 10HTE34AA001 | 1 | Komora 14 TF1 dole | KINETROL 739010 |
| 84. | 20HTE31AA002 | 1 | Komora 11 TF2 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
| 85. | 20HTE31AA001 | 1 | Komora 11 TF2 dole | KINETROL 739010 |
| 86. | 20HTE32AA002 | 1 | Komora 12 TF2 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
| 87. | 20HTE32AA001 | 1 | Komora 12 TF2 dole | KINETROL 739010 |
| 88. | 20HTE33AA002 | 1 | Komora 13 TF2 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
| 89. | 20HTE33AA001 | 1 | Komora 13 TF2 dole | KINETROL 739010 |
| 90. | 20HTE34AA002 | 1 | Komora 14 TF2 hore | FESTO DNC-32-100-PPV |
| 91. | 20HTE34AA001 | 1 | Komora 14 TF2 dole | KINETROL 739010 |
| 92. | 10HTE11 | 1 | Komora 11 TF1 hore | FESTO DNC-125-255-PPV-A |
| 93. | 10HTE12 | 1 | Komora 12 TF1 hore |
| 94. | 10HTE13 | 1 | Komora 12 TF1 hore |
| 95. | 10HTE14 | 1 | Komora 12 TF1 hore |
| 96. | 20HTE11 | 1 | Komora 11 TF2 hore |
| 97. | 20HTE12 | 1 | Komora 12 TF2 hore |
| 98. | 20HTE13 | 1 | Komora 12 TF2 hore |
| 99. | 20HTE14 | 1 | Komora 12 TF2 hore |
| **Hydraulické valce strojných mechanizmov** | | | | |
| 100. | Terex MHL 320 | 2 | Lom ramena | 110 x 75 - 840 |
| 101. | Terex MHL 320 | 2 | Zdvih ramena | 125 x 75 - 840 |
| 102. | Terex MHL 320 | 4 | Výsuv pätky | Piestnica Ø 70 |
| 103. | Terex MHL 320 | 5 | Ovládanie polypu drapáka | 70 x 50 - 265 |
| 104 | Terex MHL 320 | 1 | Zdvih kabíny | N / A |
| 105. | UNC Locust 1203 | 2 | Zdvih | 63 x 40 - 800 |
| 106. | UNC Locust 1203 | 2 | Varecha | 63 x 40 - 500 |
| 107. | VZV 1 Mitsubishi 35 | 2 | zdvih (jednočinný valec) | 100 x 60 – 2000 |
| 108. | VZV 1 Mitsubishi 35 | 2 | naklápanie (dvojčinný valec) | 100 x 50 – 450 plus manžeta |
| 109. | VZV 1 Mitsubishi 35 | 1 | bočný posuv (obojstr. valec) | N / A |
| 110. | VZV 2 Doosan Pro 5 | 2 | zdvih (jednočinný valec) | 100 x 60 – 2500 |
| 111. | VZV 2 Doosan Pro 5 | 2 | naklápanie (dvojčinný valec) | 100 x 50 – 450 plus manžeta |
| 112. | VZV 2 Doosan Pro 5 | 1 | bočný posuv (obojstr. valec) | N / A |
|  | **KKS** | **Mn.** | **Umiestnenie** | **Typ** |
| **CMS systémy** | | | | |
| 113. | Pumpa | 2 | CMS systém | Delimon-FZ-B/Graco-G3 |
| 114. | Rozdelovač MM | 4 | CMS systém | Delimon ZP-A/Graco MSP |
| 115. | Rozdelovač 8MM | 2 | CMS systém | Delimon ZP-A/Graco MSP |
| 116. | Pumpovací element | 6 | CMS systém | N / A |
| 117. | Filter CMS | 6 | CMS systém | N / A |
| 118. | Filter na doplňovanie CMS | 2 | CMS systém | N / A |
| 119. | Filter na doplňovanie CMS | 2 | CMS systém | N / A |
| 120. | Pretlakový ventil | 3 | CMS systém | N / A |
| 121. | Rozdelovač blok MSP | 10 | CMS systém | N / A |
| 122. | Zakladový blok MSP-3 | 4 | CMS systém | N / A |
| 123. | Zakladový blok MSP-4 | 2 | CMS systém | N / A |
| 124. | Hadica D6 | 100 | CMS systém | N / A |
| 125. | Hadica D8 | 100 | CMS systém | N / A |
| 126. | Hadica D10 | 100 | CMS systém | N / A |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |