**Štandardy dopravnej obslužnosti MAD v meste Trnava**

Máj 2020

Revízia 8/2020

Revízia 9/2020

Obsah

[1. Identifikačné údaje 4](#_Toc4590431)

[2. Vymedzenie pojmov 4](#_Toc4590432)

[3. Podklady 5](#_Toc4590433)

[4. Legislatíva 5](#_Toc4590434)

[5. Ciele dopravnej obslužnosti 6](#_Toc4590435)

[6. Teoretické pojmy dopravnej obslužnosti 6](#_Toc4590436)

[7. Technické štandardy dopravnej obslužnosti MAD 7](#_Toc4590437)

[7.1 Štandardy technického vybavenia MAD (statické) 7](#_Toc4590438)

[7.2 Komunikácia 7](#_Toc4590439)

[7.3 Vybavenosť zastávok 7](#_Toc4590440)

[7.4 Štandardy zriaďovania a lokalizácie zastávok 7](#_Toc4590441)

[7.5 Štandardy dopravnej obsluhy MAD (dynamické) 8](#_Toc4590442)

[7.5.1 Ranná premávka 5.30 – 8.30 hod 9](#_Toc4590443)

[7.5.2 Dopoludňajšia premávka 8.30 – 13.00 hod 10](#_Toc4590444)

[7.5.3 Popoludňajšia premávka 13.00 – 16.00 hod 10](#_Toc4590445)

[7.5.4 Večerná premávka 10](#_Toc4590446)

[7.5.5 Nočná premávka 10](#_Toc4590447)

[7.6 Návrh intervalov 10](#_Toc4590448)

[8. Požiadavky na vozidlový park 11](#_Toc4590449)

[8.1 Požiadavky na bezbariérovosť a špeciálnu vybavenosť 12](#_Toc4590450)

[8.2 Tlačidlá 12](#_Toc4590451)

[8.3 Ostatné 13](#_Toc4590452)

[9. Štandard dopravných výkonov 13](#_Toc4590453)

[9.1 Zabezpečenie dopravy podľa cestovného poriadku 13](#_Toc4590454)

[9.2 Presnosť dodržiavania cestovných poriadkov 13](#_Toc4590455)

[9.3 Presnosť pristavenia vozidiel k zastávkam 14](#_Toc4590456)

[9.4 Čistota vozidiel 14](#_Toc4590457)

[9.5 Výzor zamestnancov dopravcu 14](#_Toc4590458)

[9.6 Správanie sa pracovníkov dopravcu k cestujúcim 14](#_Toc4590459)

[10. Štandardy podľa liniek 14](#_Toc4590460)

[10.1 Využiteľnosť liniek 14](#_Toc4590461)

[10.2 Trasovanie liniek 14](#_Toc4590462)

[10.2.1 Nosné linky 14](#_Toc4590463)

[10.2.2 Doplnkové linky 15](#_Toc4590464)

[10.2.3 Školské linky 15](#_Toc4590465)

[10.3 Variantnosť liniek 15](#_Toc4590466)

[10.4 Povinnosti dopravcu MAD 17](#_Toc4590467)

[10.5 Rozsah poskytovaných údajov z palubných počítačov 17](#_Toc4590468)

[10.6 Požiadavky na riadiaci a odbavovací systém 18](#_Toc4590469)

[11. Požiadavky na informačný systém 19](#_Toc4590470)

[10.1 Informácia na vozidlách 20](#_Toc4590471)

[10.2 Informácia vo vozidlách 20](#_Toc4590472)

[10.3 Akustický informačný systém 20](#_Toc4590473)

[10.3.1 Vnútorné ozvučenie priestoru pre cestujúcich 21](#_Toc4590474)

[10.3.2 Vonkajšie ozvučenie pre nevidiacich 21](#_Toc4590475)

[10.3.3 Automatické hlásenia 21](#_Toc4590476)

[10.3.4 Hlásenie názvu nasledujúcej zastávky 21](#_Toc4590477)

[10.3.4 Hlásenie doplnkových informácií 21](#_Toc4590478)

[10.3.5 Manuálne hlásenia 21](#_Toc4590479)

[12. Štandardy tarifnej politiky 22](#_Toc4590480)

[13. Štandardy integrovaného dopravného systému (IDS) 22](#_Toc4590481)

[14. Plán dopravnej obslužnosti MAD Trnava 22](#_Toc4590482)

[15. Závery 22](#_Toc4590483)

# Identifikačné údaje

Názov: Štandardy mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava

Miesto: Mesto Trnava

Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava

Obec: Trnava

Okres: Trnava

# Vymedzenie pojmov

**Mestská autobusová doprava –** znamená pravidelná mestská hromadná autobusová doprava vykonávaná Dopravcom na území mesta Trnava.

**Služba vo verejnom záujme –** Zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia ak nie je zabezpečená dopravcami na komerčnom základe.

**Plán dopravnej obslužnosti –** znamená plán dopravnej obslužnosti vo význame podľa ust. § 20 Zákona o cestnej doprave platný pre územie mesta Trnava.

**Ročný Plán dopravnej obslužnosti –** znamená Plán dopravnej obslužnosti vypracovaný Objednávateľom, ktorý tvorí podklad na zostavenie Cestovného poriadku Dopravcom na nasledujúci kalendárny rok.

**Cestovný poriadok –** znamená cestovný poriadok zostavený a schválený podľa ust. § 15 Zákona o cestnej doprave, ktorý platí v príslušnom kalendárnom roku alebo bude platiť v nasledujúcom kalendárnom roku na území mesta Trnava.

**Prepravný poriadok –** predpis dopravcu, ktorým sú určené prepravné podmienky, ktorými sa pri preprave pre cudzie potreby upravujú práva a povinnosti zúčastnených osôb.

**Tarifa mestskej autobusovej dopravy –** súhrn verejne vyhlásených tarifných podmienok a tarifných sadzieb záväzných pre určené ceny za prepravu osôb, zvierat alebo vecí.

**Integrovaný dopravný systém –** systém prevádzkovaný jediným dopravcom, jedným alebo viacerými druhmi dopravy podľa osobitne stanovených jednotných prepravných, tarifných, technických a technologických podmienok.

**Autobus –** motorový dvojstopý dopravný prostriedok určený na prevoz minimálne deviatich osôb, vrátane miesta pre vodiča.

**Vozidlový kilometer (vzkm) –** znamená kilometre najazdené vozidlami MAD, ktoré sa započítavajú do objemu objednaných výkonov Dopravných služieb podľa Cestovného poriadku; do počtu Vozokilometrov sa nezapočítavajú Manipulačné km.

**Manipulačné kilometre –** znamenajú prístavné, odstavné kilometre a kilometre súvisiace so zabezpečením prevádzkového záväzku Dopravcu, ktoré sa nezapočítavajú do Vozokilometrov.

**Dopravný výkon –** dopravná práca vykonaná za určenú jednotku času. Dopravná práca je ubehnutá vzdialenosť realizovaná premiestneným dopravným prostriedkom.

**Cena za vozidlový kilometer –** jednotka zohľadňujúca všetky náklady na prevádzku, ktoré vychádzajú z kalkulačného vzorca.

# Podklady

* Situácia súčasného stavu mestskej autobusovej dopravy (MAD)
* Podkladová mapa mesta
* Údaje z palubných počítačov vozidiel MAD TT
* Porovnania s inými mestami v SR
* Príslušné normy a predpisy

# Legislatíva

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

***§18 Dopravná obslužnosť***

*(1) Dopravnou obslužnosťou na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu dopravných služieb na zabezpečenie pravidelnej dopravy na obsluhovanom území.*

*(2) Primeraným rozsahom sa na účely odseku 1 rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov na jednotlivých autobusových linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni pri zohľadnení možností súbežných prepráv 34) a prestupu, vzdialenosti k zastávkam, priepustnosti ciest v priebehu dňa, bezpečnosti prepráv, výbavy a kapacity vozidiel a cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich.*

*§ 20* ***Plán dopravnej obslužnosti***

*(1) Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti a uzatvára s dopravcami zmluvy o službách.*

*(2) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti a musí zohľadniť prevádzkované železničné a autobusové linky a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti dopravcov, technický stav ciest na trase autobusových liniek, kapacitné možnosti súbežnej železničnej dopravy a mestskej dráhovej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy a finančné možnosti verejného rozpočtu na úhradu za službu vo verejnom záujme 35) (ďalej len "príspevok"). Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb železničnej dopravy na zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v pravidelnej autobusovej doprave.*

*(3) Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä*

*a) zoznam autobusových liniek alebo ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná doprava vo verejnom záujme,*

*b) požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb,*

*c) spôsob riešenia súbežnej dopravy, opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti na železničnú dopravu alebo na mestskú dráhovú dopravu,*

*d) spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu,*

*e) možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva 36) na dopravné služby na určitej autobusovej linke alebo na určitých zastávkach,*

*f) ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií do vozidlového parku, do technickej základne alebo do organizácie a trasy autobusových liniek.*

*(4) Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu a aby podporoval integrované dopravné systémy. Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.*

*(5) Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave.*

# Ciele dopravnej obslužnosti

K základnému právu každého občana patrí poskytnutie dopravnej obslužnosti na rovnakej úrovni v celej SR bez ohľadu na akom mieste štátu žije. Štát na jednej strane rešpektuje základné práva občanov a princípy demokratickej spoločnosti, na druhej strane je povinný umožniť ich uplatnenie vytvorením nevyhnutných podmienok na ich realizáciu. Rovnaká predstava o nároku občana vychádza aj z legislatívy prijatej v EÚ

Deklarovaním základnej dopravnej obslužnosti príslušných zákonoch bol stanovený jej rozsah a garancia. Z hľadiska kvality dopravnej obslužnosti je potrebné stanoviť kvalitatívne hranice, v rozmedzí ktorých by sa táto verejná služba zabezpečovala.

Verejná autobusová doprava sa v rôznych štátoch EÚ poskytuje na základe ustálených kritérií, ktoré sú dlhodobo rešpektované a zakotvené v zákonných normách, ako aj zmluvných vzťahoch medzi objednávateľmi a dopravcami. Významným faktorom pri zabezpečovaní dopravy je dlhodobá stabilita zmluvných vzťahov, ktoré je potrebné budovať tak, aby nevznikali pochybnosti o serióznosti a schopnosti plniť zmluvné záväzky. Preto sa na poskytovanie služieb vo verejnej osobnej doprave uzatvárajú dlhodobé zmluvy, ktorých účelom je presné definovanie vzájomných zmluvných vzťahov.

# Teoretické pojmy dopravnej obslužnosti

Napriek práci na vyhodnocovaní dopravnej obslužnosti, pre stanovenie jej rozsahu a kvality sú stanovované všeobecne záväzné základné pojmy, s presnou definíciou a stanovením miery pre ich porovnávanie. Na základe takto stanovených základných definícií je následne možné stanoviť záväzné štandardy.

Základnými pojmami pre hodnotenie kvality dopravenej obslužnosti sú:

* **dopravný systém,**
* **parameter,**
* **štandard.**

**Dopravný systém** daného územia je založený na spolupráci jednotlivých subjektov pôsobiacich v oblasti verejnej osobnej dopravy, s cieľom trvalo zabezpečovať dopravnú obsluhu daného územia. Tento systém je vrcholovo riadený, kontrolovaný a usmerňovaný príslušným správnym orgánom.

**Parameter** je veličina charakterizujúca daný systém, alebo jeho časti.

**Štandardom** vo verejnej osobnej doprave sa rozumie stanovená miera parametrov tejto verejnej služby v podmienkach mesta.

# Technické štandardy dopravnej obslužnosti MAD

## 7.1 Štandardy technického vybavenia MAD (statické)

Skupina štandardov technického vybavenia MAD je zameraná na určenie podmienok pre minimálne potrebné technické vybavenie, ktoré sa viaže na dopravnú cestu a je potrebné pre zabezpečenie prevádzky mestskej autobusovej dopravy.

## 7.2 Komunikácia

Komunikácia, na ktorej je trasovaná linka MAD musí byť cestou I., II. III. triedy alebo miestnou komunikáciou so šírkou jazdného pruhu min. 3,00 m pri jednosmernej premávke. V prípade obojsmernej premávky musia byť na komunikácii min. 2 jazdné pruhy s celkovou šírkou min. 6,00 m.

## 7.3 Vybavenosť zastávok

Zastávka sa musí nachádzať v zastávkovom pruhu, v zmysle požiadaviek „STN 736 425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky“, pri intenzite cestnej premávky na komunikácii nad 3 000 skutočných vozidiel za deň a najviac 20 zastavení MAD za deň.

Zastávky musia byť označené označníkom s názvom zastávky a s číslami liniek, ktoré na zastávke zastavujú. Na zastávke musia byť vývesné cestovné poriadky. Odporúča sa, aby najmä na zvlášť zaťažených a prestupných zastávkach bola umiestnená aj mapa, prípadne schéma siete MAD.

Na zastávkach sa odporúča zriaďovať prístrešky. Nástupné a prestupové zastávky a zastávky vystavené obzvlášť nepriaznivým poveternostným vplyvom (najmä vietor v otvorenej krajine) sa obvykle vybavia prístreškom pre čakajúcich cestujúcich.

Na zastávkach s prevažne výstupných charakterom, nie je potrebné zriaďovať prístrešky. Na konečných zastávkach sa odporúča zriaďovať samostatné sociálne zariadenia pre vodičov. V prípade bez sociálnych zariadení pre vodičov prevádzkovateľ MAD je povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť príslušné sociálne potreby. V prípade dĺžky jazdy v jednom smere pod 30 minút, sa odporúča zriadiť sociálne zariadenie pre vodičov iba na jednej konečnej zastávke.

Umiestnenie zastávok vyplýva z lokálnych požiadaviek a požiadaviek Mesta Trnava. Vzdialenosť medzi zastávkami MAD, by nemala byť menšia ako 300 m. priemerná pešia dostupnosť pre cestujúcich zo zastávok MAD sa uvažuje okolo 400 – 500 m. V lokálnych podmienkach riedkeho osídlenia to môže byť po dohode s Mestom Trnava a Dopravcom aj viac.

## 7.4 Štandardy zriaďovania a lokalizácie zastávok

Štandardy na umiestnenie zastávok sú odvodzované z jestvujúcej siete MAD podľa nasledujúcich kritérií:

Počet obyvateľov

* + 1 zastávka pre obsluhu do 500 obyvateľov
  + 1- 2 zastávky pre obsluhu 501 – 1500 obyvateľov
  + Viac zastávok ako 3 sú určované podľa terénnych daností mesta

Počet spojov MAD

* + v špičke 10 – 30 min.
  + v sedle do 60 – 90 min

Vzdialenosť dostupnosti zastávky do 700 m

* + vzdialenosť medzi zastávkami MAD, by nemala byť menšia ako 300 m
  + priemerná pešia dostupnosť cestujúcich na zastávku MHD sa uvažuje okolo 400 – 500 m alebo 5 minút
  + prípadne väčšia vzdialenosť po dohode s Mestom Trnava

stanovenie hlavných prestupových zastávok MAD, ktoré sa nachádzajú v dopravných uzloch na dopravnej sieti MAD. Na týchto zastávkach bude zabezpečený prestup najmä medzi nosnými a doplnkovými linkami MAD.

Zjednotenie jednoznačných názvov zastávok a zostavenia ich číselného označenia, tak aby bolo jednotne možné používať vo všetkých aplikáciách, ako sú:

* + palubné počítače vozidiel MAD
  + cestovné lístky,
  + cestovné poriadky,
  + informačný systém, atď.

## 7.5 Štandardy dopravnej obsluhy MAD (dynamické)

Táto skupina štandardov definuje **minimálne** požiadavky na dopravnú obsluhu vyjadrovanú v počte spojov MAD v danej lokalite. V tejto skupine musia byť zohľadnené ponuky aj od súbežných tratí a liniek v definovanom priestore.

Smerovanie liniek a ich príslušná kapacita je určená na základe lokálnych požiadaviek a stanovísk od Mesta Trnava a dopravcu.

Zásadný vplyv na denné rozdelenie počtu spojov majú výsledky dopravnej analýzy, ktoré na základe zistených nástupov určili počty cestujúcich v jednotlivých dopravných ťažiskách mesta Trnava, v dennom rozdelení počas pracovného a víkendového dňa.

Rozsah dopravnej obsluhy musí byť výsledkom nasledujúcich faktorov:

* + požiadaviek obyvateľov, vyjadrených prostredníctvom Mesta Trnava
  + finančných možnostiach Mesta Trnava
  + schválenou tarifou
  + možnosťami dopravcov, ktorí definujú nevyhnutné prevádzkové náklady na požadované výkony vo verejnom záujme.

### 7.5.1 Ranná premávka 5.30 – 8.30 hod

Požiadavky na rannú premávku majú charakter špičkového zaťaženia, ktoré je sústreďované v čase 5.30 – 8.30 hod. V tomto období dosahuje prepravný výkon až vyše 45 % z celkových prepravených osôb za celý deň. Maximálna špičková hodina je sústredená v čase 7 – 8 hod s veľkosťou cez 26% celodenných množstiev. Z týchto dôvodov je potrebné venovať maximálnu pozornosť zabezpečeniu prepravných nárokov práve v tomto období.

Ranná premávka je zriaďovaná pre nasledujúce skupiny cestujúcich:

* cesta za prácou na 1. zmenu pred 6.00 hod
* cesta za prácou s bližšie neurčeným časom začiatku pracovnej doby,
* cesta z práce po 3. zmene po 18.00 hod
* cesta do škôl na 8.00 hod
* ostatné cesty (návšteva úradov, zdravotníckych zariadení a iné).

Určenia minimálnych počtov spojov je v plnej miere závislé od:

* miestnych podmienok
* veľkosti osídlenia,
* lokálnych nárokov na dopravu (najmä dochádzka do škôl a zamestnania),
* rozmiestnenia sídla vo vzťahu ku komunikačnej sieti mesta,
* rozmiestnenia sídla vo vzťahu k sieti liniek MAD, a iné.

Z vyššie uvedených faktorov je odvodený minimálny počet ranných a dopoludňajších spojov v spoločnom intervale všetkých súbežných liniek:

20 min – 40 min v dopravnej špičke,

40 min – 60 min v dopravnom sedle,

pričom je dopravná obsluha zlučovaná pre rôzne potreby. Tento štandard zavádza intervalovú dopravu v MAD, ktorá je prehľadnejšia a pre cestujúceho výhodnejšia, lebo dodržuje zásadný prvok MAD a to jej pravidelnosť.

### 7.5.2 Dopoludňajšia premávka 8.30 – 13.00 hod

Dopoludňajšia prevádzka nemá rozhodujúci charakter z hľadiska prepravných nárokov na toto denné obdobie. V čase 8.30 – 13.00 hod bolo prepravených cca 20 % z celodenného priebehu/hod, čo znamená priemer na 1 hod cca 3,3 % celodenných množstiev.

Z tohto pohľadu je toto obdobie vhodnou dennou dobou, ktorú je možné obmedzovať, s prihliadnutím na konkrétne podmienky v jednotlivých častiach mesta. Minimálny počet spojov je 1 pár/ hod

### 7.5.3 Popoludňajšia premávka 13.00 – 16.00 hod

Zaťaženie tejto poobedňajšej hodiny sa približuje k cca 60 % zaťaženia raňajšej špičkovej hodine.

Popoludňajšia premávka je zriaďovaná pre nasledujúce skupiny cestujúcich:

* cesta za prácou na 2. zmenu pred 14.00 hod
* cesta z práce s bližšie neurčeným časom konca pracovnej doby,
* cesta z práce po 1. zmene po 14.00 hod,
* cesto zo škôl po 13.00 hod
* ostatné cesty.

Obdobné pravidlá pre stanovenie minimálneho počtu spojov je možné použiť ako pre ranné a dopoludňajšie hodiny, to jest minimálny počet spojov je v spoločnom intervale všetkých súbežných liniek 15 – 30 minút.

### 7.5.4 Večerná premávka

Večerná premávka je zriaďovaná pre nasledujúce skupiny cestujúcich:

* cesta za prácou na 3. zmenu pred 22.00 hod-
* cesta za kultúrou a športom,
* cesta z práce po 2. zmene po 22.00 hod,
* ostatné cesty.

### 7.5.5 Nočná premávka

Nočná premávka je veľmi špecifická požiadavka na mestskú dopravu. Zriaďuje sa prevažne pre pracovníkov nočných zmien a slúži zároveň na zvoz vodičov dopravcu na zabezpečenie prvých ranných spojov. Interval nočných je obvykle 60 min. V Trnave nie je v súčasnosti v prevádzke nočná premávka. Keď sa v budúcnosti preukáže jej potrebnosť bude sa vedenia Mesta Trnava s tou problematikou zaoberať.

## 7.6 Návrh intervalov

Návrh intervalov predpokladá zásadnú zmenu usporiadania cestovných poriadkov, z dnešného stavu občasných spojov (veľmi rôznorodé časové intervaly následných spojov) na pravidelnú intervalovú dopravu na všetkých linkách s maximálnou mierou pravidelnosti aj jednotlivých liniek.

Intervalový systém organizovania premávky bude podporený aj zvýhodneným používaním predplatných (čipových) kariet a zjednodušeným a cenovo zvýhodneným prestupovaním medzi jednotlivými linkami MAD pri jednej ceste. V priložených tabuľkách sú uvedené návrhy vhodných intervalov rozdelených podľa:

* typu linky – nosné a doplnkové
* dennej prevádzkovej doby
* pracovné dni a víkendové dni

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pracovné dni (pondelok - piatok) - okrem školských prázdnin** | | | | |
| **typ linky** | **ranné špičkové obdobie** | **dopoludňajšie sedlo** | **poobedňajšie špičkové obdobie** | **večerná prevádzka** |
| **doba prevádzky** | 4:30 - 8:30 | 8:30 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 22:30 |
| **nosná** | 10 - 30 spojov | 40 - 60 spojov | 20 - 30 spojov | 40 - 60 spojov |
| **doplnková** | 40 spojov | 60 spojov | 40 spojov | 60 - 90 spojov |
| **školská** | cca 2 spoje |  | cca 2 spoje |  |
| **poznámka** - cez školské prázdniny budú zrušené školské spoje | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Víkendové dni (sobota - nedeľa)** | | | | |
| **typ linky** | **ranné špičkové obdobie** | **dopoludňajšie sedlo** | **poobedňajšie špičkové obdobie** | **večerná prevádzka** |
| **doba prevádzky** | 4:30 - 8:30 | 8:30 - 12:30 | 12:30 - 17:00 | 17:00 - 22:30 |
| **nosná** | 10 - 30 spojov | 40 - 60 spojov | 20 - 30 spojov | 40 - 60 spojov |
| **doplnková** | 40 spojov | 60 spojov | 40 spojov | 60 - 90 spojov |

# Požiadavky na vozidlový park

Všetky požiadavky podľa tohto bodu sa uplatňujú na vozidlá v Sledovanom období podľa Zmluvy, čo však nevylučuje ich čiastočné prípadne úplné splnenie už na začiatku poskytovania služby

* Vozidlá s kapacitou min. 80 cestujúcich, dĺžkou 10,3 -12,3 m.
* Vozidlá spĺňajúce bezpečnú a kvalitnú prepravu cestujúcich
* Vozidlá spĺňajúce emisnú normu min. Euro IV. sa vyžadujú v rozsahu podľa podmienky účasti

stanovenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (t. j. aspoň pri 20 ks autobusov),

pričom v Sledovanom období budú musieť autobusy spĺňať takú emisnú normu Euro, aby

bola dodržaná veková štruktúra autobusov podľa bodu 8.1.10. Zmluvy a týchto štandardov

* Pracovisko vodiča s vyvýšeným sedadlom oddelené od priestoru pre cestujúcich uzavretou

kabínkou s možnosťou na vydávanie cestovných lístkov.

* Vnútorný priestor vozidiel vybavený vyhovujúcim systémom vykurovania a zabezpečenia

účinného vetrania interiéru posuvnými časťami bočných okien alebo ekvivalentným bočným vetraním, a to takým spôsobom, aby pri vetraní nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich, stropnými vetrákmi a nútenou ventiláciou.

* Vozidlá vybavené interiérovým a exteriérovým kamerovým systémom so záznamovým zariadením za účelom poskytovať vodičovi prehľad o dianí vo vozidle i okolo neho sa

vyžaduje v rozsahu a technickom prevedení tak, aby Dopravca vedel zhotoviť hodnoverný

záznam celkového priestoru interiéru vozidla a v priestore exteriéru s dôrazom na prednú časť vozidla a časť nástupnej plochy do vozidla. Táto podmienka sa vzťahuje len na vozidlá počas Sledovaného obdobia Zmluvy bod 8.1.10

* Vozidlá vybavené optickým a akustickým informačným systémom s vonkajšími

a vnútornými displejmi s možnosťou exteriérového vyhlasovania linky a smeru jazdy pre

nevidiacich a slabozrakých cestujúcich.

* Vozidlá vybavené palubným počítačom a systémom počítania cestujúcich, GPS.
* Vozidlá vybavené elektronickými označovačmi cestovných lístkov každého druhu, jednotný cestovný lístok, čipová karta.
* Veková štruktúra vozidlového parku musí byť v zložení – priemerný vek všetkých autobusov nesmie počas poskytovania služby presiahnuť 10 (desať) rokov počítaných odo dňa výroby jednotlivých autobusov, pričom maximálny vek jednotlivého vozidla nesmie presiahnuť 16 (šestnásť) rokov od jeho výroby.
* Typové zloženie vozidlového parku musí byť v súlade s platnou legislatívou.
* Palubný počítač vodzidiel musí merať aj spotrebu PHM a ostatné prevádzkové ukazovatele vozidla.
* Zariadenie pre spočítavanie nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich. Táto podmienka sa

vzťahuje len na vozidlá počas Sledovaného obdobia Zmluvy bod 8.1.10

* Vozidlá budú vybavené jednotkou, ktorá bude komunikovať s radičom svetelne riadenej križovatky na otvorenom štandarde napr. OCIT, pre zabezpečenie voľného prejazdu vozidla cez križovatku. Dopravca predloží objednávateľovi technickú dokumentáciu k palubnej jednotke za účelom jej budúcej komunikácie s radičmi križovatiek. Táto podmienka sa vzťahuje len na vozidlá počas Sledovaného obdobia Zmluvy bod 8.1.10

## 8.1 Požiadavky na bezbariérovosť a špeciálnu vybavenosť

Vozidlo trojdverové so zníženou nástupnou hranou, nízkopodlažné vozidlo. Pod pojmom nízkopodlažné sa rozumie, že vstup do vozidla je bez schodov a ulička medzi jednotlivými dverami je bez schodov (povolené sú šikmé plochy). Odporúča sa tiež, aby v nízkopodlažnej časti boli umiestnené aspoň 4 pevné sedadlá. Táto podmienka sa vzťahuje len na vozidlá počas Sledovaného obdobia Zmluvy bod 8.1.10

Vozidlo musí mať priestor vyčlenený pre detský kočík alebo invalidný vozík o rozmeroch minimálne 1000 x 1200 mm. Nakladanie a vykladanie kočíkov a vozíkov uľahčiť pomocou manuálne ovládanej výklopnej plošiny a možnosťou pokľaknutia vozidla na zastávke tzv. kneeling.

Vozidlo s výbavou pre slabozrakých a nevidiacich, ktorú tvorí:

* Akustický informačný systém vonkajší a vnútorný
* Kontrastné vyhotovenie, resp. podsvietenie tlačidiel s popismi v brailovom písme

## 8.2 Tlačidlá

Všetky vozidlá musia byť v priestore pre cestujúcich vybavené takým signalizačným zariadením, ktoré umožňuje informovať vodiča v prípade:

* potreby zastavenia vozidla, ktorým sa signalizuje požiadavka na zastavenie na zastávke na znamenie (tlačidlo STOP),
* požiadavky cestujúceho na otvorenie dverí (tlačidlo DVERE),
* vystupovania zdravotne postihnutej osoby alebo cestujúceho s detským kočíkom (tlačidlo INVALID),
* potreby núdzového zastavenia (tlačidlo ALARM), ktoré je umiestnené mimo bežného dosahu cestujúceho.
* Zapojenie tlačidiel do informačného a komunikačného systému vozidla musí zabezpečiť:
* stlačenie ktoréhokoľvek tlačidla informuje vodiča o požiadavke zastaviť, pričom vodičovi príslušným piktogramom indikuje aké tlačidlo bolo stlačené,
* stlačenie tlačidla STOP zabezpečí otvorenie najbližších dverí, stlačenie DVERE alebo INVALID zabezpečí otvorenie priradených dverí po ich uvoľnení dverí vodičom,
* požiadavka na zastavenie sa signalizuje aj cestujúcim a to rozsvietením nápisu STOP na vnútorných informačných paneloch a rozsvietením signalizácie nad príslušnými dverami.

Tlačidlo INVALID je umiestnené v priestore určenom pre invalidný vozík vo výške dosiahnuteľnej z invalidného vozíka.

Všetky tlačidlá majú popis v brailovom písme

## 8.3 Ostatné

Vozidlá budú poskytovať prístup na internet prostredníctvom bezplatnej bezdrôtovej siete WiFi.

# Štandard dopravných výkonov

## 9.1 Zabezpečenie dopravy podľa cestovného poriadku

Dopravca je povinný zabezpečiť všetky svoje spoje v celej dĺžke, ktoré má podľa platného cestovného poriadku vykonať. Všetky spoje musia byť prevádzkované výlučne na trase stanovenej aktuálnym cestovným poriadkom a musia obslúžiť všetky stanovené zastávky v správnom poradí.

Dopravca nesmie bez objektívnej príčiny skrátiť alebo zmeniť trasu spoja, ako aj zmeniť časy odchodov a príchodov zo a do zastávok.

Dopravca je povinný dodržiavať všetky technické parametre vozidiel, ktorými sa zaviazal vykonávať prevádzku na linkách. Ide najmä o vozidlový park, jeho štandardné i nadštandardné vybavenie. V prípade, že je vozidlo vybavené elektronickým akustickým informačným systémom (hlásením zastávok), je vodič povinný tento systém riadne používať.

## 9.2 Presnosť dodržiavania cestovných poriadkov

Pod presnou prevádzkou sa rozumie taká prevádzka, pri ktorej spoje v sledovaných obdobiach dodržiavajú presne stanovené časové údaje uvedené v cestovných poriadkoch (s dovolenou časovou odchýlkou) pri odchode z nástupných zastávok alebo pri odchode z nácestných zastávok.

Tolerovaná časová odchýlka odchodu pre **začiatočné** zastávky s časovými údajmi v cestovnom poriadku sú 3 minúty (tolerancia 0:00 až +2:59 min).

Tolerovaná časová odchýlka odchodu pre nácestné zastávky s časovými údajmi v cestovnom poriadku je 3 minút (tolerancia 0:00 až +2:59 min).

Pod znamienkom + sa rozumie meškanie (napr. +02:00 znamená odchod o 2 minúty neskôr ako je uvedený v cestovnom poriadku), pod znamienkom - sa rozumie predčasný odchod.

## 9.3 Presnosť pristavenia vozidiel k zastávkam

Dopravca je povinný zabezpečiť, aby všetky spoje zo zastávok odišli presne podľa platného cestovného poriadku. **Skorší odchod vozidla zo zastávky, ako je uvedené v cestovnom poriadku, je zakázaný**.

V prípade existujúcich alebo očakávaných dlhodobých problémov s dodržiavaním cestovných poriadkov je dopravca povinný informovať objednávateľa a poskytnúť súčinnosť pri riešení problému.

## 9.4 Čistota vozidiel

Dopravca prevádzkuje vozidlá, ktoré sú zvonka aj zvnútra čisté, bez prachu, hrubých nečistôt a ďalšieho znečistenia. Sedadlá s textilným čalúnením musia byť pravidelne čistené podľa odporúčania výrobcom.

## 9.5 Výzor zamestnancov dopravcu

Pracovníci dopravcu (najmä vodiči, zamestnanci informačných kancelárii, predajných miest, informátori a dispečeri) sa musia k cestujúcim správať slušne, ochotne. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestujúcimi musia mať oblečenú služobnú rovnošatu.

## 9.6 Správanie sa pracovníkov dopravcu k cestujúcim

Vodič, prípadne iný zamestnanec dopravcu, je povinný informovať cestujúcich o všetkých neštandardných situáciách, ktoré počas prepravy nastanú, a to predovšetkým o dĺžke čakania, meškania, prípadne o spôsobe, ako sa situácia bude riešiť.

Pri zastavovaní na zastávkach je vodič povinný zastaviť čelom vozidla pri označníku a pristaviť vozidlo čo najtesnejšie k nástupnej hrane zastávky. Na zastávke môžu zastaviť súčasne maximálne dve vozidlá. Ak je na zastávke dostatočný priestor, môže tam zastaviť aj tretie a ďalšie vozidlo, ktorého vodič môže umožniť cestujúcim nástup a výstup. Pre vodiča tretieho a ďalšieho vozidla, ktorého zastávka nebola konečnou, je povinný v takomto prípade opätovne zastaviť vozidlo pri označníku zastávky a umožniť nástup cestujúcim.

Vodič počas pobytu vo vozidle nesmie fajčiť a púšťať hlasnú zvukovú reprodukciu. Počas prepravy cestujúcich nesmie vodič komentovať dopravnú situáciu a urážať ostatných účastníkov cestnej premávky.

# Štandardy podľa liniek

## 10.1 Využiteľnosť liniek

Zaťaženie na linke by malo byť min. 200 os/deň v prípade menšieho využívania prevádzkovanej linky, musí byť osobitne zdôvodnená jej potreba s prihliadnutím na spôsob jej financovania a prípadnú exkluzivitu jej trasovania v území.

## 10.2 Trasovanie liniek

Z uvedených hodnôt a trás jednotlivých liniek je možné vytvoriť nasledovné skupiny liniek, podľa ich trasovania:

### 10.2.1 Nosné linky

Zabezpečujú rýchlu dopravu predovšetkým vo vzťahu bydlisko – pracovisko. Sú prevádzkované v intervale do:

20 min – 40 min v dopravnej špičke,

40 min – 60 min v dopravnom sedle.

### 10.2.2 Doplnkové linky

Zabezpečujú dopravný prístup z okrajových častí mesta cez centrum tam, kde nie sú nosné linky. Zároveň napájajú nosné linky z územia, kde tieto linky nezastavujú. Doplnkové linky zabezpečujú dopravnú obsluhu s nízkymi nárokmi na prepravu. Interval na doplnkových linkách:

20 min – 40 min v dopravnej špičke,

40 min – 60 min v dopravnom sedle.

Sú naviazané na nosné linky prostredníctvom strategických prestupových zastávok.

### 10.2.3 Školské linky

Zabezpečujú dopravný prístup z okrajových častí mesta (najmä z obytných zón) do oblastí, kde sú umiestnené stredné školy. Premávka je organizovaná pred začiatkom a po ukončení vyučovania.

Prestupové zastávky musia byť vybavené prioritne dostatočne veľkou plochou nástupišťa, prístreškom.

## 10.3 Variantnosť liniek

Variantnosťou linky sa rozumie zmena trasy linky pre jeden, alebo viac spojov. V cestovnom poriadku danej linky sú takto upravené trasovania spoja danej linky, uvedené pod príslušnou poznámkou

Variantnosť linky sa navrhuje iba vo výnimočne odôvodnených prípadoch. Štandard počtu variantných trás jednotlivých spojov na jednej linke je max 2 možnosti.

Z hľadiska dosiahnutia prehľadnosti, jednotnosti pri účasti všetkých zainteresovaných dopravcov je nutné postupne zavádzať nasledovné požiadavky v tejto oblasti:

• Používanie jednotných typov predplatných lístkov bez obmedzovania cestujúcej verejnosti vo výbere dopravcu v celej sieti MAD.

• Denný a týždenný priebeh dopravy v rozhodujúcej skupine liniek je veľmi vyrovnaný v pracovných dňoch. Nie sú v týchto dňoch väčšie výkyvy ako 5 -10 % cestujúcich.

• Dopravným výkonom (aktívny) sa rozumie priebeh jázd nasadeného vozidlového parku na všetkých linkách spolu, podľa platných cestovných poriadkov.

• K aktívnemu dopravnému výkonu je možné pripočítať max +10% vzkm na prístavné, odstavné a iné manipulačné jazdy.

Celý dopravný systém MAD je prevádzkovaný ako prestupový, s dôrazom na používanie čipových predplatných kariet s výrazným zľavneným druhej, prestupovej cesty pri nástupe do nasledujúceho vozidla MAD do 50 minút na vykonanie prestupu.

Zjednotenie cestovných poriadkov a palubných počítačov.

Dopravca musí permanentne udržiavať jednotnú databázu cestovných poriadkov záznamov v palubných počítačov.

## 10.4 Povinnosti dopravcu MAD

Dopravca musí zabezpečiť:

U vodičov povinnosť označovania všetkých zastavení na zastávkach podľa cestovných poriadkov.

Poskytovanie údajov z palubných počítačov verejnému obstarávateľovi MAD, pravidelne 1x mesačne do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca.

Pravidelné sledovanie využívanosti jednotlivých spojov a liniek a bezodkladne hlásiť jazdy spojov, liniek bez cestujúcich, pre okamžité prijatie opatrení na zamedzenie nevyužívaných jázd.

## Používaný vyhodnocovací softvér musí byť totožný s programovým vybavením objednávateľa (ak o jeho použitie dopravca požiada – v takom prípade objednávateľ dopravcovi poskytne bezodplatnú licenciu k softvéru objednávateľa) alebo musí umožniť exportovanie dát a údajov do softvéru objednávateľa, t.j. dáta musia byť objednávateľovi poskytnuté vo formáte a v rozsahu podľa Zmluvy, tak aby ich objednávateľ mohol zaznamenať do svojho softvéru.

## 10.5 Rozsah poskytovaných údajov z palubných počítačov

* **ZOZNAM ZASTÁVOK**

pričom názvy zastávok musia byť jedno jednoznačné a musia byť totožné pre palubné počítače, cestovné poriadky a súvisiace súbory a dokumenty.

* formát súboru TXT, CVS, DBF, XLS, HTML, XML
* štruktúra
  + názov zastávky,
  + číslo zastávky (používané pre palubné počítače),
  + číslo zastávky (používané pre cestovné poriadky – ak je rozdielne).
* **POLOHA ZASTÁVOK,** ak existuje o tom záznam v nejakej forme
  + formát súboru TXT, CVS, DBF, XLS, HTML, XML
  + poloha v mapovom podklade, alebo
  + poloha v GPS/ JTSK
* **DĹŽKY LINIEK A LOKALIZÁCIA ZASTÁVOK**
  + tarifné km jednotlivých liniek
  + Súradnice polohy zastávok v GPS (SJTSK)
* **CESTOVNÉ PORIADKY**
  + formát súboru TXT, CVS, DBF, XLS, HTML, XML
  + export vo formáte (cpbindata)
* **TYPY VOZIDIEL**
  + formát súboru TXT, CVS, DBF, XLS, HTML, XML
  + typy vozidiel podľa kapacity a podľa kurzov na jednotlivých linkách
* **DÁTA PALUBNÝCH POČÍTAČOV**
  + formát súboru TXT, CVS, DBF, XLS, HTML, XML
  + dáta v týždňových, alebo denných súboroch – spolu alebo v delení ČK a lístky

Povinné položky:

* Číslo linky
* Číslo spoja
* Číslo vodiča (vozidla)
* Označenie tarify
* Číslo nástupnej zastávky
* Dátum vydania
* Čas vydania
* Cena lístka
* Typ platby (čipová karta, hotovosť, nabitie ČK)
* Číslo čipovej karty
* Palubný počítač autobusu musí merať spotrebu PHM a ostatné prevádzkové ukazovatele vozidla a dopravca je povinný ich sprístupniť objednávateľovi na mesačnej báze v digitálnej podobe.

Nepovinné položky – v závislosti od použitého palubného počítača

* Ostatné zaznamenané položky, napr. čas otvorenia dverí, doba otvorených dverí
* ostatné prevádzkové ukazovatele vozidla t.j. iné ako povinné položky

Poskytované údaje z palubných počítačov sú používané na priebežné a duálne vyhodnocovanie prevádzky MAD u verejného obstarávateľa a dopravcu MHD

## 10.6 Požiadavky na riadiaci a odbavovací systém

Všetky požiadavky podľa tohto bodu sa uplatňujú na vozidlá v Sledovanom období podľa Zmluvy, čo však nevylučuje ich čiastočné prípadne úplné splnenie už na začiatku poskytovania služby

**Dispečerské pracovisko** zabezpečuje, spracováva a vyhodnocuje,

* + systémové a operatívne riadenie dopravy,
  + zber aktuálnych informácií o vozidlách,
  + trvalý zber údajov o počte, mieste nástupu cestujúcich, ich štruktúre podľa druhu cestovného

lístka,

* + kontroluje dodržiavanie grafikonov,
  + rieši nepredvídané, krízové a nehodové situácie,

**Palubný počítač**

* eviduje údaje z označovačov cestovných lístkov,
* eviduje reálnu polohu vozidla,
* eviduje a vyhodnocuje reálny priebeh jazdy s projektovaným priebehom v grafikone,
* eviduje skutočnú polohu vozidla a porovnáva ju s plánovanou polohou,
* zaznamenáva informácie o monitorovaných činnostiach a udalostiach vo vozidle (napr.

príchod/odchod z depa, príchod/odchod zo zastávky, počet platiacich cestujúcich, a.i.).

* eviduje údaje potrebné sledovanie technického stavu zariadení vozidiel,
* umožňuje zber prevádzkových veličín vozidla v rozsahu podľa Zmluvy

Dopravca je zodpovedný za aktuálnosť dát v počítači.

**Terminál na platby cestovného** je základné platobné rozhranie systému vo vozidlách. Realizuje príjem platby od platiaceho cestujúceho. Formou platby u vodiča a vydanie cestovného lístka formou odčítania z nabitej karty dopravcu. Základnou funkciou je zber údajov check- in cestujúceho.

**Platobný terminál** realizuje príjem platby od platiaceho cestujúceho prostredníctvom platobnej karty.

# Požiadavky na informačný systém

Všetky požiadavky podľa tohto bodu sa uplatňujú na vozidlá v Sledovanom období podľa Zmluvy, čo však nevylučuje ich čiastočné prípadne úplné splnenie už na začiatku poskytovania služby.

Navrhovaný systém MAD bude mať vybudovaný jednotný informačný systém pre cestujúcich, ktorý umožní cestujúcim získať informácie o preprave:

* pred cestou, doma, na pracovisku (internet, predávané cestovné poriadky apod.),
* na zastávke hromadnej dopravy,
* počas jazdy v dopravnom prostriedku.

**Informácie pred cestou.** Voľba dopravného prostriedku sa uskutočňuje už pred plánovanou cestou, preto sú informácie „pred cestou“, teda doma, mimoriadne dôležité. Tu sa rozhoduje medzi využitím osobného automobilu a MAD a už tu sa tvorí potenciál v deľbe prepravnej práce na území mesta.

**Informácie na zastávkach MAD.** Na každej nástupnej zastávke majú byť umiestnené stále čitateľné a aktuálne nasledovné informácie:

* označenie zastávky (stála zastávka, zastávka na znamenie),
* názov zastávky,
* čísla zastavujúcich liniek,
* platné cestovné poriadky,
* telefónne čísla informačného strediska dopravcu,
* výňatok z tarify so základnými cenami cestovného,
* schéma siete MAD TT

## 11.1 Informácia na vozidlách

* číslo linky (na prednom a zadnom čele vozidla a na jeho boku),
* cieľ jazdy (na čele a na boku vozidla),
* zvukové hlásenie pre nevidiace osoby, vonkajší kamerový systém

**Vonkajšie informačné elektronické panely**

Do vozidla sa umiestňujú tieto panely:

• **predný**: zobrazuje číslo linky a cieľovú zastávku,

• **bočný** (na pravej strane): zobrazuje číslo linky, cieľovú a vybrané nácestné zastávky.

• **zadný**: zobrazuje číslo linky

V prípade, že vozidlo nie je vybavené elektronickými panelmi (napr. vozidlo zapožičané na testovanie), alebo sú panely nefunkčné, je možné vozidlo označiť smerovými tabuľami v rozsahu zodpovedajúcom označením vonkajšími informačnými panelmi.

Smerové tabule sú vyhotovené z plastu, alebo sú v papierovej forme zalaminované do pevnej fólie. Smerová tabuľa musí byť umiestnená tak, aby počas jazdy neohrozovala vodiča ani cestujúcich.

Smerová tabuľa obsahuje číslo linky, cieľovú zastávku a prípadné dôležité nácestné zastávky.

## 11.2 Informácia vo vozidlách

* schéma linky s postupnosťou zastávok,
* schéma siete MAD,
* pokyny na núdzové zastavenie vozidla,
* prepravné podmienky ,
* výňatok z tarify so základnými cenami cestovného,
* akustické a optické oznamovanie zastávok na linke,
* hodiny (jednotný čas),
* vybaviť všetky vozidlá elektronickým informačným systémom

## 11.3 Akustický informačný systém

Automatický informačný systém musí umožniť automatické hlásenie názvu nasledujúcej zastávky a doplnkových informácií

Manuálne hlásenie vodiča a z dispečingu

2 nezávislé audio kanály – vnútorné ozvučenie priestoru pre cestujúcich, vonkajšie ozvučenie pre nevidiacich.

Hlásenie pre nevidiacich sa spúšťa len na vyžiadanie povelovým vysielačom slabozrakej alebo nevidiacej osoby.

**Využitie akustického informačného systému vozidla na komerčnú reklamu nie je povolené.**

### 11.3.1 Vnútorné ozvučenie priestoru pre cestujúcich

V priestore pre cestujúcich sú vyhlasované predovšetkým informácie o nasledujúcich zastávkach, ich charaktere a príp. aj o iných informáciách o doprave. Pre vnútorné informovanie cestujúcich sa používajú automatické a manuálne hlásenia.

### 11.3.2 Vonkajšie ozvučenie pre nevidiacich

Úlohou vonkajšieho ozvučenia pre nevidiacich je informovať o čísle linky a smere jazdy vozidla, ktoré prišlo do zastávky. Hlásenie sa spúšťa sa spúšťa len na vyžiadanie povelovým vysielačom slabozrakej alebo nevidiacej osoby.

### 11.3.3 Automatické hlásenia

Automatické hlásenia sú prehrávané automaticky bez zásahu vodiča. Do nastavenia automatického hlásenia má prístup len zodpovedná osoba dopravcu.

Automaticky sa vyhlasujú názvy zastávok a ďalšie doplnkové informácie.

### 11.3.4 Hlásenie názvu nasledujúcej zastávky

Hlásenie nasledujúcej zastávky sa počas jazdy spoja prehráva vždy dva krát:

* po odchode zo zastávky sa prehrá hlásenie:

*„Nasleduje zastávka <Hospodárska>.“*

* pri vjazde do zastávky, najneskôr pri zastavení sa prehrá hlásenie

*„Zastávka <Hospodárska>.“*

### 11.3.5 Hlásenie doplnkových informácií

Doplnkovými informáciami sú napríklad:

* hlásenie o konečnej zastávke:

*„Zastávka <Sibírska>, konečná zastávka, prosíme vystúpte.*

* hlásenie o začatí revízorskej kontroly

*„Vážení cestujúci, pripravte si prosím svoje cestovné lístky na kontrolu.*

### 11.3.6 Manuálne hlásenia

Automatické hlásenia sú prehrávané na základe povelu vodiča, alebo zásahu dispečingu. Manuálne hlásenie môže byť prednahraté, ale vyhlásené posádkou vozidla, alebo priamo z dispečingu, prostredníctvom vozidlového rozhlasu.

Prednahratými hláseniami sú napríklad:

* hlásenie o čakaní na čas odchodu

*„Vážení cestujúci, náš spoj čaká na času odchodu podľa cestovného poriadku.*

* hlásenie o prerušení premávky

*„Vážení cestujúci, náš spoj čaká na odstránenie dopravnej nehody na trase pred nami.“*

*„Vážení cestujúci, z dôvodu poruchy vozidla náš spoj nebude pokračovať v jazde. Prosíme vystúpte.“*

# Štandardy tarifnej politiky

Súčasná sieť liniek MAD je založená na prestupnej tarife (druhý nástup/prestup je tarifne zvýhodnený 0% cenou prepravy pri použití čipovej karty max 50 minút od prvého nástupu).

Tarifná politika sa riadi platným cenovým výmerom a dopravca je povinný ho rešpektovať.

Základné požiadavky na tarifné podmienky sú nasledovné:

* Tarifný systém je prestupný
* Cestovné pri prestupe do druhého spoja v čase do 50 minút od prvého nástupu do vozidla MAD, cestujúci je povinný sa prihlásiť čipovou kartou do čítacieho zariadenia a cestovné má evidenčnú výšku v hodnote 0,00 €
* Výrazne je podporované používanie predplatnej čipovej karty
* Cestovanie s použitím čipovej karty je postavené na princípe registrovania oprávnenosti jazdy podľa zaplateného cestovného na čipovej karte pri nástupe do vozidla
* Nástup do vozidla je umožnený aj strednými dverami, pri ktorých bude umiestnené čítacie zariadenie pre čipové karty.
* Územie obsluhované sieťou MHD bude celé v jednom pásme, s rovnakým cestovným.

# Štandardy integrovaného dopravného systému (IDS)

Mesto Trnava bolo prizvané zapojiť sa do Integrovaného dopravného systému (IDS) spolu s Bratislavským a Trnavským krajom.

V prípade ak sa vedenie Mesta Trnava rozhodne vstúpiť do IDS, je Dopravca povinný akceptovať povinnosti vyplývajúce zo zmlúv IDS, ktoré uzatvorí Mesto Trnava.

# Plán dopravnej obslužnosti MAD Trnava

Rozsah dopravnej obslužnosti mesta na každý rok určuje Ročný projekt dopravnej obslužnosti MAD Trnava (PDO TT), ktorý mesto vydáva k 15. októbru daného roku na nasledujúci rok.

V PDO TT sú podrobne definované jednotlivé linky s podrobnou trasou a zastávkami, ako aj s požadovanými intervalmi prevádzky v jednotlivých časových obdobiach, ktoré sú:

* Pracovné dni (pondelok – piatok, sobota)
* Nedeľa a sviatočné dni,
* Pracovné dni počas školských prázdnin.

# Závery

1. Tento dokument je súčasťou súťažných podmienok a zmluvy a popisujú želaný stav MAD v Trnave. Štandardy dopravnej obslužnosti MAD určujú podmienky (statické a dynamické) pre budúce linkové usporiadanie MAD.
2. Návrh linkovania MAD a jazdné doby určuje na každý rok Projekt dopravnej obslužnosti MAD TT, ktorý je záväzný pre dopravný výkon a hustotu dopravnej obslužnosti v Meste Trnava.
3. Projekt dopravnej obslužnosti na nasledujúci rok sa vydáva k 15. 10. príslušného roku.
4. Hodnotenie efektivity prevádzky MAD TT sa vykonáva mesačne na základe analýz údajov o cestujúcich získaných z palubných počítačov vozidiel MAD a ostatných ekonomických ukazovateľov o prevádzke MAD.
5. V spolupráci s VUC TTSK a VÚC BSK, rozpracovať štandardy usporiadania integrovanej verejnej dopravy. Vytvoriť koordinačný orgán pre prípravu tvorby IDS
6. Priestor pre vytvorenie IDS bude zahŕňať Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, vrátane mestskej hromadnej dopravy v Trnave a v Bratislave.